{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Vakolás és rabicolás","Szárazépítés","Hideg- és melegburkolatok készí","Felületképzés","Árnyékolók beépítése","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületgépészeti csővezeték szer","Légkondicionáló berendezések","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:     "]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"                             "]
["Műszai Igazgatóság                     ",null,"Készítette:                            "]
["Klinikai Üzemeltetési Iroda            ",null,"Cégnév:                                "]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Székhely:                             "]
["                                       ",null,"Kapcsolattartó:                        "]
["                                       ",null,"Elérhetőség:                           "]
["A munka leírása:                       "]
["Elnöki Hivatal épületében volt Tanulmányi Osztály felújítása"]
[]
[]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Árnyékolók beépítése",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Légkondicionáló berendezések",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-003-1.1.1.1.1-0415920","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit UniPutz (Uni vakolat), Cikkszám: 152221",10.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-001-1.1.1.2-0120012","CW fém vázszerkezetre szerelt gipszkarton borítás, nyílás elfedése, csavarfejek és illesztések glettelve , 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75 tartóvázzal, RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, 149 helyiség.",2.2,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"39-001-1.1.1.2-0120013","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75 tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés, 148 helyiség. Irodai elválasztó, 2,6 m magas, mennezeti merevítéssel.",6,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":5,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból",6.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",10.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-011-2.1.1.1-0216002","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó",6.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-2.1.1.4.1-0313032","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő.",6.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-022-1.1.1.2.1.1-0313116","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 119125 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs.",6.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"42-042-6.1.1.1","Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, normál igénybevételre, 2 rétegben, oldószeres lakkal",113.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":6,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",55,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.99.1.2.1.1-0415512","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Baumit FinoBello, gipszes glett,",55,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-010-1.1.1-0415917","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, univerzális vékonyvakolat alapozó.",553,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-011-15.1.1.1-0160001","Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE  diszperziós belső fal- és mennyezetfesték, fehér",553,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Árnyékolók beépítése","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"49-091-1.5.1-0190801","Méretre készített szúnyogháló felszerelése, fehér, ezüst vagy barna színű keretben, fix keretes szúnyogháló ablakra vagy erkélyajtóra, közvetlen tokra csavarozva, keretes szúnyogháló  90 x130 cm,  csak az ablak alsó részén.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":8,"n_rows":38,"n_cols":9,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-001-16-0291109","Feszültségmentesítés, áramkörök azonosítása.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,"71-001-16-0291111","150. Helyiség 1db Klímabetáp kiépítése Al-elosztóból.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[3,"71-001-16-0291113","149. Helyiség 1db Klímabetáp kiépítése Al-elosztóból.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[4,"71-001-16-0291116","149. Helyiség 2db 2X2P+F dugalj kiépítése.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[5,"71-001-16-0291121","148. Helyiség 2db 2X2P+F dugalj kiépítése.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[6,"71-001-16-0291129","149/A Teakonyha 60x60cm falon kívüli LED Panel kerettel, menyezetre szerelve meglévő lámpatest helyére.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"71-001-16-0291136","149/A Teakonyha szellőzőrendszer kialakítása, ventilátorral csővezetékkel kompletten.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"71-001-16-0316203","149/B Iroda 60x60cm falon kívüli LED Panel kerettel, menyezetre szerelve meglévő lámpatest helyére.",3,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"71-001-16-0316204","Tükrös, rácsos, falon kívüli 2X36 W Fénycsőarmatúra cseréje.",3,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"71-001-16-0316205","148,148/A 149,149/A, 149/B, 150, 151, helyiségek Fénycső és fényforrások cseréje, világítás karbantartás.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[11,"71-001-16-0316206","Átalakításokhoz szükséges áramköri kábelezés, vezetékelés 3x2,5mm2 Cu.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[12,"71-001-16-0316207","Átalakításhoz szükséges, szinti Al-elosztó átalakítása, bővítése, szükség esetén  csere.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"71-001-16-0316208","Hálózati végpontok és csatlakozóinak átalakítása.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[14,"71-001-16-0316209","Feszültség alá helyezés, üzembe-helyezés, kipróbálás.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[15,"71-001-16-0316210","Üzemeltetői szakfelügyelet a hálózati leválasztások és hálózatra csatlakozások időtartamára.",4,"szpó",0,0,0,0]
[]
[16,"71-001-16-0316211","Meglévő világítási rendszer felülvizsgálata, megvilágításmérési jkv készítésével.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[17,"71-001-16-0316212","Átalakítással érintett területen ÉV-mérés jkv készítéssel.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[18,"71-001-16-0316213","\"D\" tervi, megvalósulási dokumentáció készítése, 3pld nyomtatott 1pld elektronikus formátumban.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":9,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.2.3","Konyhai falicsap leszerelése, ledugózása, 1 méterre áthelyezése, vezetékekkel.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Légkondicionáló berendezések","index":10,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"84-001-3.1.1-0247403","Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetéssel, mono split klímák, csak hűtős kivitelben, hűtőteljesítmény: 10 kW-ig oldalfali splitklíma, hűtőteljesítmény: 3,70 kW. Kompletten csövezéssel, villanyszereléssel. 149-150.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":11,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-010-1.1.1.1.2-0100022","Járófelületek, vízszintes burkolatok védelme, padló esetén védőfóliával, védőtakaróval, kézi elhelyezéssel.",125,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]