{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Vakolás és rabicolás","Hideg- és melegburkolatok készí","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Felületképzés","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,2,12,3],[11,2,11,3],[10,2,10,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[13,2,13,3],[9,2,9,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:     "]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"                             "]
["Műszai Igazgatóság                     ",null,"Készítette:                            "]
["Műszaki Üzemeltetési Részleg           ",null,"Cégnév:                                "]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Székhely:                             "]
["                                       ",null,"Kapcsolattartó:                        "]
["                                       ",null,"Elérhetőség:                           "]
["A munka leírása:                       "]
["Dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum, konyhaépület részleges karbantartása, építészet-elektromos munkák"]
[]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-1.11.1.4","Meglévó elektromos és gépészeti rendszerekről le- és rácsatlakozásra szakfelügyelet biztosítása.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.4","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",4,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":4,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-000-1.1.1","Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs",70,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"36-003-1.1.1.1.1-0415920","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban",70,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"36-090-2.1.2","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között, ablakkávák javítása, 11 db",42.9,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":5,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",50,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-011-1.1.1.1-0216002","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, mélyalapozó",50,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-012-1.1.1.1.1.2-0313103","Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel cementkötésű, ragasztóhabarcs, szürke,  Flex cementkötésű fugázóhabarcs, fehér,",50,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-042-31.1.7","Laminált padló, szegélyléc kialakítása.",17,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"42-090-3.2.1.1","Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat javítása, falburkolatban lévő lyukak tömítése.",16,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":6,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.1","Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig, 11 db 90x150cm egymás fölé sorolt ablak",14.9,"m²",0,0,0,0]
[]
[2,"44-012-1.1.2.7.1-0224014","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló,  6 légkamra, 80 mm erősített  profil, EPDM gumitömítés,  bukó-nyíló, 90x150 cm, ( 2 db egymás fölé sorolt 90x90 cm- 90x60 cm bny)",11,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":7,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.99.1.2.1.1-0415924","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen",620,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-4.1.5","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; csiszolás, cső felületről.",276,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-7.1.2.1","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; felület csiszolása.",590,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-000-7.3.2-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz,",55,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-010-1.1.1-0415917","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, univerzális vékonyvakolat alapozó.",2063,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-011-15.1.1.1-0160001","Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE, diszperziós belső fal- és mennyezetfesték, fehér",2063,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-021-12.4.1-0419523","Korróziógátló alapozás cső felületen, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel POLI-FARBE Cellkolor univerzális korróziógátló alapozó fehér, szürke, oxid-vörös",276,"m",0,0,0,0]
[]
[8,"47-021-31.4.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése cső felületen, 2 rétegben, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel zománc, magasfényű, fehér 100,",276,"m",0,0,0,0]
[]
[9,"47-031-1.3.1.2-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása 2 rétegben, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát univerzális alapozó, fehér",590,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":8,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-002-1.1-0000001","KANLUX 22800 | Mah-T8-LED Kanlux mennyezeti armatúra - MAH PLUS-236/4LED/PC - T8 LED fényforráshoz tervezve 2x G13 / T8 LED IP65 szürke, áttetsző (Fszt I. Ütemű helyiségek)",143,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"71-002-1.1-0000002","LED fénycső , T8 , 18W , 120 cm , természetes fehér , OFFICE  (Fszt I. Ütemű helyiségek)",282,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"71-002-1.1-0000003","OBO A11 műanyag vezeték kötődoboz üres 85x85x40mm 2000342",150,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"71-002-1.1-0000004","NYM-J 4X1,5mm2 kábel tartószerkezetre lámpatestek cseréjéhez",570,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"71-002-1.1-0000005","Feszültségmentesítés, világítási áramkörök azonosítása",4,"klt",0,0,0,0]
[]
[6,"71-002-1.1-0000006","Világítótestek áramköreinek,  lámpatestek bontása",80,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"71-002-1.1-0000007","Világítási rendszer Feszültség alá helyezés, üzembe-helyezés, kipróbálás",4,"klt",0,0,0,0]
[]
[8,"71-002-1.1-0000008","Meghibásodott világítási kapcsolók cseréje KKMO 6002 16A kapcsolóra",5,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"71-002-1.1-0000009","Osram E27 LED Value 13W 1521lm 6500K daylight 200° - 100W izzó helyett",70,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"71-002-1.1-0000010","Alumínium gurulós mobil állványszerkezet össze és széteszereléssel a szerelések időtartamára (Főzőkonyha üstök mellett)",2,"klt",0,0,0,0]
[]
[11,"71-002-1.1-0000012","Üzemeltetői szakfelügyelet a hálózati leválasztások és hálózatra csatlakozások időtartamára",22,"szpo",0,0,0,0]
[]
[12,"71-002-1.1-0000013","Világítási rendszer felülvizsgálata, megvilágításmérési jkv készítésével",2,"klt",0,0,0,0]
[]
[13,"71-002-1.1-0000014","Átalakítással érintett területen ÉV-mérés jkv készítéssel",3,"klt",0,0,0,0]
[]
[14,"71-002-1.1-0000015","\"D\" tervi, megvalósulási dokumentáció készítése, 3pld nyomtatott 1pld elektronikus formátumban",2,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":9,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.1.1","Vízvezetékek bontása.",7,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":10,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosdók+csaptelep",3,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"82-000-3.4","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal",6,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"82-000-3.6","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal",6,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-000-3.11.1","Elektromos kézszárító bontás",1,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"82-009-5.1-0112791","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) porcelán mosdó 65 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, fehér mosdókagyló bűzelzáróval, sarokszelepekkel.",3,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"82-009-11.1.1.2-0110231","WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01",6,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"82-009-12.1-0117096","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke WC-ülőke, 8780 95 01, fehér",6,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"82-009-13.1-0121064","WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag falon kívüli tartály, felső pozíció, 6-9 l öblítési mennyiséggel,",7,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"82-009-19.3.2-0318297","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep egykaros mosdócsaptelep, 150mm kifolyócsővel, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel.",3,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":11,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-010-1.1.1.1.2-0100022","Járófelületek, vízszintes burkolatok védelme, padló esetén védőfóliával, védőtakaróval, kézi elhelyezéssel,",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,"90-010-3.1.1.1-0100041","Nyílászárók, üvegfelületek védelme, védőfóliával, kézi elhelyezéssel, 0,5 m tekercsszélességig",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]