{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":17,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Előregyártott épületszerkezeti ","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Szárazépítés","Hideg- és melegburkolatok készí","Fém nyílászáró és épületlakatos","Üvegezés","Felületképzés","Beépített berendezési tárgyak e","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":27,"n_cols":4,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,3],[16,0,16,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3],[26,1,26,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:     "]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"                             "]
["Műszai Igazgatóság                     ",null,"Készítette:                            "]
["Műszaki Üzemeltetési Részleg           ",null,null,"Cégnév: "]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,null,"Székhely:"]
["                                       ",null,null,"Kapcsolattartó:"]
["                                       ",null,null,"Elérhetőség:"]
["                                       "]
["A munka leírása:                                                              "]
["Radiológiai Klinika dolgozói terek átalakítási munkái"]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":17,"n_cols":3,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése",0,0]
["Üvegezés",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Beépített berendezési tárgyak elhelyezése",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-1.11.1.4","Meglévó elektromos és gépészeti rendszerekről le- és rácsatlakozásra szakfelügyelet biztosítása.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.1","Építési törmelék elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal,",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",4,"m³",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Előregyártott épületszerkezeti ","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"32-002-2.1.1-0120031","Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló gerenda POROTHERM A-10 neo kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m, wc átjáró, 51-52",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-21.1.1.2.2.1","Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva,  49-52",13,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":6,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-090-1.1.3-0550030","Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel 57-24",10.4,"m²",0,0,0,0]
[]
[2,"36-090-2.1.2","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása 11-20 cm szélesség között, nyílásbontások után. 49-51-52",27,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":7,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-001-3.1.2-0120012","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve , egyszeres, CW 75 tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés, 52. wc nyílás elburkolás",4,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"39-002-1.1.1.1-0120065","Gipszkarton burkolatú pillér építése fém profil tartóvázra. 10x10 cm 205 cm magas. Glettelve, festve. Üvegfal és üvegajtó közé. 49",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[3,"39-005-3.2.1-0123001","Nyílás elburkolás gipszkartonnal, fém profilokra. Wc és zuhanyzó közt. 51-52",2.2,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":8,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe, 57-24",10.4,"m²",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként, 49-57-51",21.4,"m²",0,0,0,0]
[]
[3,"42-000-3.5","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély, 49-57-51",22,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-1.1.1.1-0216002","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó 57-51",24,"m²",0,0,0,0]
[]
[5,"42-011-1.1.1.2-0415538","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével Baumit Baumacol Proof folyékony fólia, 51",10,"m²",0,0,0,0]
[]
[6,"42-012-1.1.1.1.1.3-0313111","Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 006125 és Ultracolor Plus fugázó, 57-51",24,"m²",0,0,0,0]
[]
[7,"42-041-3.1.1.1-0417969","Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban SAKRET AMS Önterülő aljzatkiegyenlítő SAKRET UG Univerzális alapozó, 49-57-51",21.4,"m²",0,0,0,0]
[]
[8,"42-042-11.3-0312001","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva), 49-57-51",21.4,"m²",0,0,0,0]
[]
[9,"42-042-11.9-0311043","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MUREXIN D 390 univerzális ragasztó, 49-57-51",21.4,"m²",0,0,0,0]
[]
[10,"42-042-31.1.2","Lábazat kialakítása PVC burkolatból vagy profilból, saját anyagából felhajtva,  PVC-profilba bújtatva, 49-57-51",22,"m",0,0,0,0]
[]
[11,"42-090-3.2.1.1","Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat javítása egy-egy lap kivésésével, pótlásával, wc falnyílásnál élvédővel, 52",6,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":9,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-000-1.1.3","Nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m² felület felett, Falazat bejavítása. 52",2.1,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Üvegezés","index":10,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"46-041-1.1.1.1.1-0115502","Beltéri üvegfal és üvegajtó szerkezetek, vonalmenti és sarokfogásponti rögzítéssel, beltéri üvegfal szerelése, négyzetes alakú, 2,4 m² táblaméretig 8 mm float edzett üveg, 100x210 cm, 49",2.1,"m²",0,0,0,0]
[]
[2,"46-041-1.2.3.1.1-0115501","Beltéri üvegfal és üvegajtó szerkezetek, pontmegfogásos rögzítéssel, keret nélküli lengő üvegajtó szerelése, négyzetes alakú, 2,4 m² táblaméretig, Eurowood acél saroktok, Hafele vasalat. 8 mm float edzett üveg, 90x210 cm, a mellette lévő üvegajtókkal meg kell egyeznie. 49",1.9,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":11,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.99.1.4.1.1-0415512","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, gipszkarton felületen, 1,5 mm vastagságban, tagolatlan felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban.",30,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-7.2.1.1-0120021","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; ajtó csiszolása, alapozása, 51",4.2,"m²",0,0,0,0]
[]
[3,"47-010-1.1.1-0415917","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, univerzális vékonyvakolat alapozó. 49-57-52-24",109,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-011-15.1.1.1-0160001","Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE, Medi-Farbe, diszperziós belső fal- és mennyezetfesték. Fehér.49-57-52-24",109,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-031-1.1.1.1-0130701","Belső fafelületek alap és fedő mázolása, 2 rétegben műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, fehér, 51",4.2,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Beépített berendezési tárgyak e","index":12,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"50-000-11.1.1","Konyhabútor óvatos bontása, munkalap 2 felé vágása, élfóliázása ( 2,80+1,20 méter) 24",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,"50-002-1.1.1.1.1-0010001","Elbontott konyhabútor újbóli beépítése 2,80 méter, alsó+felső szekrények. Kiszerelt mosogatótálca+csaptelep újbóli beszerelése , bekötése, csövezése, vízvezeték szerelési anyagokkal kompletten, 57",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":13,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.11-0000001","Csatlakozó aljzatok, kapcsolók leszerelése, megszüntetése.",5,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"71-000-1.11-0000002","4-es fali dugalj szerelése.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"71-000-1.11-0000003","Fali kapcsoló szerelése.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"71-000-1.11-0000004","Dugaljak, kapcsolók vezetékelése.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":14,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.1.1","Gáz csővezeték megszüntetése. ledugózása. 49",3,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"81-001-1.4.1.1.1.1","A víz és csatorna vezeték kiépitése, elvezetése. Konyha, tusoló. 24-57",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":15,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-3.1","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogató csaptelep óvatos bontása, ledugózása. 24",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"82-000-3.3","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatótálca óvatos bontása, 24",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"82-009-9.2.2.1-0318919","Zuhanytálca és zuhanykabin /biztonsági üveggel/ elhelyezése és bekötése, szifonnal , csapteleppel, zuhanyszettel, víz- és szennyvíz elvezetéssel-bekötéssel, csövezéssel, acryl kivitelben 90 cm-es oldalhosszúságig 90 akryl zuhanytálca íves, 90x18x5,5 51",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-016-1.1.3-0220651","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, szappantartó B&K rácsos szappantartó, dupla, krómozott, fényes, 51",1,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"82-016-2.1-0220658","Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben, 51",1,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"82-000-3.9.1","Zuhanykabin komplett bontása, lépcsővel, padlólappal, csapteleppel. Csaptelep, lefolyó dugózása. 57",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":16,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-010-1.1.1.1.2-0100022","Járófelületek, vízszintes burkolatok védelme, padló esetén védőfóliával, védőtakaróval, kézi elhelyezéssel,",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]