{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["Záradék","Összesítő","Zsaluzás és állványozás","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Vakolás és rabicolás","Hideg- és melegburkolatok készí","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Felületképzés","Elektromosenergia-ellátás, vill","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:     "]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"                             "]
["Műszai Igazgatóság                     ",null,"Készítette:                            "]
["Klinikai Üzemeltetési Iroda            ",null,"Cégnév:                                "]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Székhely:                             "]
["                                       ",null,"Kapcsolattartó:                        "]
["                                       ",null,"Elérhetőség:                           "]
["A munka leírása:                       "]
["Gazdasági Hivatal udvar felőli lépcsőház (A) felújítása"]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Zsaluzás és állványozás",0,0]
["Költségtérítések",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Zsaluzás és állványozás","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"15-016-2.3-0023128","Guruló állvány, 2,50x1,50 m-es járólappal, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, 8,6 m járólapmagasság (típus: 745118) KRAUSE guruló állvány 2,50x1,5 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 8,6 m járólapmagasság (típus: 745118)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":3,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-1.11.1.3","Műemlékvédelem engedélyeztetési klt. Új ajtó beépítése az átjáróban.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,"19-010-1.11.1.4","Meglévó elektromos és gépészeti rendszerekről le- és rácsatlakozásra szakfelügyelet biztosítása.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[3,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",3,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":5,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-000-1.1.1","Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs",30,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"36-003-1.1.1.1.1-0415920","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit UniPutz (Uni vakolat)",30,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":6,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-3.4","Hézagmentes műanyagburkolatok bontása, PVC burkolat.",66,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-011-2.1.1.1-0216002","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó",66,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-011-2.1.1.4.1-0311050","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN Lewell ST 215 Standard aljzatkiegyenlítő",66,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-042-11.1-0315006","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) PVC burkolat, 2,0 mm vtg., 0,7 mm koptatóréteg.",66,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-042-11.9-0314505","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MUREXIN LF 300 speciális ragasztó",66,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"42-042-31.1.2","Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, saját anyagából felhajtva,  PVC-profilba bújtatva",21,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"42-071-5-0151123","Kiegészítő profil elhelyezése lépcsőfellépők biztonságos, csúszásmentes kialakításához, kombinált kemény/lágy műanyagból, alumíniumból vagy rozsdamentes acélból készült profil csúszásgátló műanyag betéttel, 2-25 mm vastagsági mérettel 2,5m, gumibetétes alu lépcső profil H=8mm széles, fekete",75,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-002-1.1.1","Fa kültéri nyílászárók  elhelyezése, kihagyott nyílásba. Műemlékvédelemmel jóváhagyva, fehér és barna színre festve. 155x305 cm 1 db. Konszignáció alapján.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":8,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.2.2","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, lépcsőházban, tagolt felületen.",150,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.99.1.2.1.1-0415924","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen",150,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-4.1.4","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), rácsról, korlátról vagy kerítésről, acél lépcsőkorlát.",212,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"47-000-7.1.2.1","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás csiszolása, tagolatlan felületről. Nyílászárók.",44.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-000-7.1.2.2","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi mázolás eltávolítása  lekaparással (raskettázás), tagolt felületről, fa lépcsőkorlát kapaszkodó.",27,"m",0,0,0,0]
[]
[6,"47-000-7.3.1-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen Trinát Mestertapasz, fa lépcsőkorlát kapaszkodó.",10,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"47-000-7.3.2-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz. Nyílászárók.",5,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"47-010-1.1.1-0415917","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, univerzális vékonyvakolat alapozó.",303,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"47-011-5.2.2.2-0141882","Olajfestések, lenolaj kötőanyagú, fehér vagy színes falfestékkel, ásványi alapfelületen,  két rétegben, tagolt sima felületen, fal lábazat.",48,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"47-011-15.1.1.1-0160001","Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE, diszperziós belső fal- és mennyezetfesték, fehér",255,"m2",0,0,0,0]
[]
[11,"47-021-12.3.1-0419523","Korróziógátló alapozás rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel univerzális korróziógátló alapozó, acél lépcsőkorlát.",212,"m",0,0,0,0]
[]
[12,"47-021-21.3.1-0137034","Acélfelületek  festése 2 rétegben, rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel zománcfesték, magasfényű, jó ütőszilárdságú, szín- és fénystabilitás, fekete. Acél lépcsőkorlát.",212,"m",0,0,0,0]
[]
[13,"47-031-1.3.1.1-0130701","Belső fafelületek mázolása 2 rétegben,  műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát univerzális alapozó. Nyílászárók, fehér és barna szín.",44.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[14,"47-031-1.3.1.2-0130732","Belső fafelületek mázolása 2 rétegben,  műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen. Trinát univerzális alapozó, barna, fa lépcsőkorlát kapaszkodó.",27,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":9,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.1.2","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; Kábelcsatornák cseréje.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,"71-001-16-0316206","Átalakításokhoz szükséges áramköri kábelezés, vezetékelés 3x2,5mm2 Cu.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[3,"71-010-1.6-0640377","30x120cm falon kívüli LED Panel kerettel, oldalfalra szerelve meglévő lámpatest helyére. IP 54.",5,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":10,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-010-1.1.1.1.2-0100022","Járófelületek, vízszintes burkolatok védelme, padló esetén védőfóliával, védőtakaróval, kézi elhelyezéssel,",80,"m²",0,0,0,0]
[]
[2,"90-010-3.1.1.1-0100041","Berendezési tárgyak védelme, védőfóliával, kézi elhelyezéssel, 0,5 m tekercsszélességig",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]