{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["Záradék","Összesítő","Építőgépek, szerszámok","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Vakolás és rabicolás","Tetőfedés","Hideg- és melegburkolatok készí","Bádogozás","Fém nyílászáró és épületlakatos","Felületképzés","Elektromosenergia-ellátás, vill","Megújuló energiahasznosító bere"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[16,2,16,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:"]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"Készítette:"]
["Műszaki Igazgatóság                    ",null,"Cégnév"]
["Műszaki Üzemeltetési Részleg         ",null,"Székhely"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,"Elérhetőség"]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka tárgya:                       ",null,"                                       "]
["Id. Jancsó Miklós Kollégium lapostető szigetelése"]
[]
["                                                                              "]
[]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Építőgépek, szerszámok",0,0]
["Költségtérítések",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Tetőfedés",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Bádogozás",0,0]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Megújuló energiahasznosító berendezések",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Építőgépek, szerszámok","index":2,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"05-008-1.1.1.2","Toronydaru bérlés",1,"klt",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":3,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-1.1.4.1","Általános teendők, tervezési és előkészítési szakaszban, területhasználati díjak, közterületek",400,"m²",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":4,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.2","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m³-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":5,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-000-1.1.1","Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs",54,"m²",0,0,0,0]
[2,"36-000-18","Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben",54,"m²",0,0,0,0]
[3,"36-005-1.1.1.1.1-0411036","Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban",45,"m²",0,0,0,0]
[4,"36-005-11.1.2.1.1-0410820","Hagyományos nemesvakolat készítése kézi felhordással, dörzsölt felülettel, függőleges felületen, homlokzaton finomszemcsés dmax ≤ 2,0 mm weber.ter pearl vékonyrétegű nemesvakolat, gördülőszemcsés homlokzattal színével közel azonos színű",45,"m²",0,0,0,0]
[5,"36-007-9.1.1-0415939","Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban",9,"m²",0,0,0,0]
[6,"36-007-9.2-0415421","Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyanta kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 22 féle szín, (50cm magasságig)",9,"m²",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Tetőfedés","index":6,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"41-000-1","bitumenes lemezfezfedés bontása kritikus helyeken",100,"m²",0,0,0,0]
[2,"41-000-2.4","páraszellőzők bontása új beépítése",15,"db",0,0,0,0]
[3,"41-005-1.3.1","Bitumenes zsindelyfedés készítése szegezhető aljzatra, (alátétlemez külön tételben elszámolva), 10-15° tetőhajlásszög között",25,"m²",0,0,0,0]
[4,"41-005-1.3.2","tetőösszefolyó bontása, új beépítése",7,"db",0,0,0,0]
[5,"41-005-1.4.1","Bitumenes lemezfedés készítése szegezhető aljzatra, üvegfátyol hordozóréteg modifikált elasztomer bitumenes fedőbevonatú 10 cm-es átfedésekkel Büsscher BARUPLAN KVD E 45 K",850,"m2",0,0,0,0]
[6,"41-005-19.1.1-0095033","Bitumenes zsindelyfedésnél alátétlemez elhelyezése szegezhető aljzatra, 2,5 mm vastagságig",25,"m²",0,0,0,0]
[7,"41-005-19.1.1-0095132","Bitumenes lemezfedésnél felület tisztitása kellősítése, tapadóhid készítése  0,5 mm vastagságig",850,"m²",0,0,0,0]
[8,"41-009-1.4.2","Bitumenes lemezfedéshez ajzat tisztítása",850,"m²",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":7,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-071-7","Kiegészítő dilatációs profil elhelyezése 50/50 gumi alátét minimum 2 cm vtg. betongerendák alá gerendánként 4-4 db",240,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Bádogozás","index":8,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-000-1","Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig",2.5,"m",0,0,0,0]
[2,"43-000-2","Fekvőeresz vagy párkányba süllyesztett csatornák bontása,",6,"m",0,0,0,0]
[3,"43-002-1.6","Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben,",2.5,"m",0,0,0,0]
[4,"43-002-32.2.3-0149473","Fekvő ereszcsatorna szerelése, félkör szelvényű",6,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":9,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-090-3.2-0220360","Acélajtók tartozékainak cseréje, ajtózár,- ajtókilincs csere, ajtó pászítása",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":10,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-021-11.1","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, acél nyílászáró szerkezeten",5,"m²",0,0,0,0]
[2,"47-021-12.1.1-0162116","Korróziógátló alapozás acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Tikkurila TemaPrime EUR gyorsan száradó, egykomponensű, gazdaságos alkid alapozó bevonat, korróziógátló pigmentekkel (ipari korrózióvédelem), alkalmas szerelőüzemekben és gyors ciklusú festősorokon, alkid bevonatrendszerek alapozó bevonata acél szerkezetek és építőipari gépek festésére",5,"m²",0,0,0,0]
[3,"47-021-21.1.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát univerzális alapozó",5,"m²",0,0,0,0]
[4,"47-021-31.1.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát zománc, magasfényű, szürke",5,"m²",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":11,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-013-2.1.1-0555221","Villámhárító levezető szerelése, javítása",20,"m",0,0,0,0]
[2,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Megújuló energiahasznosító bere","index":12,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"75-001-2","Meglévő napelemrendszer leszerelése  emelődaruval 2 v. 3 ütemben udvarban deponálva",1,"klt",0,0,0,0]
[2,"75-001-2.1.1.1.1.3.1-0012010","Meglévő napelemrendszer szakszerű felszerelése, emelődaruval  szigetelés bevédésére napelem tartószerkezete alá gumialátételek (tetőszigetelés megóvására kiemelten odafigyelve)",1,"klt",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]