{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Szárazépítés","Felületképzés","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületautomatika, -felügyelet (","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:     "]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"                             "]
["Műszai Igazgatóság                     ",null,"Készítette:                            "]
["Műszaki Üzemeltetési Részleg           ",null,"Cégnév:                                "]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Székhely:                             "]
["                                       ",null,"Kapcsolattartó:                        "]
["                                       ",null,"Elérhetőség:                           "]
["                                       "]
["A munka leírása:                                                              "]
["Gazdasági Hivatalban 3D előadóterem és iroda átalakítása"]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-000-2","Gipszkarton álmennyezetek bontása, helyreállítása",1,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"39-001-3.1.3-0120012","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve , egyszeres, CW 100 tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés",18,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":4,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.99.1.2.1.1-0415924","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen",5,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-010-1.1.1-0415917","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, univerzális vékonyvakolat alapozó.",37,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-011-15.1.1.1-0160001","Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE,  diszperziós belső fal- és mennyezetfesték, fehér.",37,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":5,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése",2,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"71-001-1.4.1-0661665","Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, gégecső kemény műanyagból, elelőre elkészített tartószerkezetre, horonyba, üregbe szerelve, Névleges méret: 9-28,5 mm GEWISS lépésálló gégecső, behúzószál nélkül 16-os, közepesen rugalmas, 750N ellenállóság, az égést nem táplálja, PVC, fekete, Csz.: DX15016R",15,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"71-001-12.1-0121512","Gipszkarton szerelvénydoboz beépítése,üregfúrás nélkül,(szerelvénydoboz, mélyített szerelvény és kötődoboz, (fedéllel)kettős szerelvénydoboz fedéllel), elágazó doboz, 60 mm mélységig, kör vagy négyszög alakú, max. ötös sorolásig KOPOS süllyesztődoboz gipszkartonfalba, univerzális egyes doboz, D 73, 45mm mély R: KU 68 LD/1HF HA",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"71-001-24.1.1-0130020","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig Beltéri könnyű kivitelű műanyag kábelcsatorna, sima, fehér 15x18 mm, Kód: MCSN 15*18F",14,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"71-001-24.1.1-0130021","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig Beltéri könnyű kivitelű műanyag kábelcsatorna, sima, fehér 25x25 mm, Kód: MCSN 25*25F",50,"m",0,0,0,0]
[]
[6,"71-001-24.1.1-0130254","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig Beltéri könnyű kivitelű műanyag kábelcsatorna, sima, fehér 40x40 mm, Kód: MCSN 40*40S",20,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"71-002-1.1-0224430","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² NYM-J 3x2,5 tömör (300/500V) MBCU kábel",40,"m",0,0,0,0]
[]
[8,"71-003-9-0310343","Vezetékösszekötők elhelyezése WAGO 2273-203",15,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"71-005-1.1.1.1-0570001","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A egypólusú kapcsolók Schneider Electric ASFORA Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés, fehér (101), 10A, 250 V~, kompletten, kerettel, Csz.: EPH0100121",1,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"71-005-1.1.1.4-0570123","Világítási rendszer átalakítása",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[11,"71-005-1.1.1.5-0570161","82e/82d jelű 106+6 kapcsoló áthelyezése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"71-005-1.11.2.1.2-0545202","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND Forix IP21 elővezetékezett 2x2P+F, fehér (Kat.szám:782433)",5,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"71-005-1.31.2-0570351","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, hangszóró Schneider Electric ASFORA 2xRJ45 Cat6 UTP aljzat, fehér, kompletten, kerettel, Csz.: EPH4800121",5,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"71-005-2.99-0536765","Összeépíthető világítási  és telekommunikációs szerelvények elemei; Kiegészítők elhelyezése Schneider Electric ÚJ SEDNA Egyes kiemelőkeret, sorolható, fehér, Csz.: SDD111901",5,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"71-009-21","Szerelési anyagok, egyéb tartozékok",1,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"71-013-9","Műszaki tervdokumentáció, megvalósulási terv készítése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"71-013-9-0000002","Villamos Biztonsági Felülvizsgálat mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"tétel",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületautomatika, -felügyelet (","index":6,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"72-041-1.1.1.2.2-0110950","Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 250-450 MHz frekvenciatartomány Cat.6 F/UTP Cabling Systems Hungary Premium-Line Cat.6 F/UTP falikábel LSOH, szürke, 500 m dob",190,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"72-041-151.1","Veszteségmérés 2 végpont között műszerrel,  mérés eredményéről jegyzőkönyv készítése, rézkábel esetén",1,"tétel",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-010-1.1.1.1.2-0100022","Járófelületek, vízszintes burkolatok védelme, padló esetén védőfóliával, védőtakaróval, kézi elhelyezéssel,",60,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]