{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Záradék","Összesítő"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[31,1,31,2],[1,0,1,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3]]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:"]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"Készítette:"]
["Műszaki Igazgatóság                    ",null,"Cégnév"]
["Műszaki Üzemeltetési Részleg         ",null,"Székhely"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,"Elérhetőség"]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       "]
["A 265 ágyas klinika légkezelők átalakítása, páramentesítők beépítése "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,{"$f":"SUM(Összesítő!G2:G52)","v":0},{"$f":"SUM(Összesítő!H2:H52)","v":0}]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,{"$f":"ROUND(C24,0)","v":0},{"$f":"ROUND(D24,0)","v":0}]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,{"$f":"ROUND(C25+D25,0)","v":0}]
["2.2 Áfa",0.27,{"$f":"ROUND(C26*B27,0)","v":0}]
["3.  A munka ára",null,{"$f":"ROUND(C26+C27,0)","v":0}]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":54,"n_cols":8,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ssz.","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"Gépek, berendezések, csővezetékek, szigetelések bontása, gépészeti bontása",4,"ktg.",0,0,{"$f":"ROUND(C2*E2, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C2*F2, 0)","v":0}]
[]
[2,"Hűtő-fűtőközeg (Glikol) leengedése, tárolása",4,"ktg.",0,0,{"$f":"ROUND(C4*E4, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C4*F4, 0)","v":0}]
[]
[3,"Hűtő-fűtő kaloriferek átépítése, felcserélése",4,"ktg.",0,0,{"$f":"ROUND(C6*E6, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C6*F6, 0)","v":0}]
[]
[4,"Csővezetékek szerelés utáni helyreállítása",4,"ktg.",0,0,{"$f":"ROUND(C8*E8, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C8*F8, 0)","v":0}]
[]
[5,"Csővezetékek szerelés után, szigetelési és bádogozási helyreállítási munkák",4,"ktg.",0,0,{"$f":"ROUND(C10*E10, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C10*F10, 0)","v":0}]
[]
[6,"2col-os 90°-os könyök ",32,"db",0,0,{"$f":"ROUND(C12*E12, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C12*F12, 0)","v":0}]
[]
[7,"Szerelési segédanyagok",4,"ktg.",0,0,{"$f":"ROUND(C14*E14, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C14*F14, 0)","v":0}]
[]
[8,"Szerelés utáni nyomáspróba",4,"ktg.",0,0,{"$f":"ROUND(C16*E16, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C16*F16, 0)","v":0}]
[]
[9,"Légkezelő vezérlő átprogramozása",4,"ktg.",0,0,{"$f":"ROUND(C18*E18, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C18*F18, 0)","v":0}]
[]
[10,"Glikol visszatöltése a rendszerbe",4,"ktg.",0,0,{"$f":"ROUND(C20*E20, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C20*F20, 0)","v":0}]
[]
[11,"Szelepmozgató motorok átvizsgálása",16,"db",0,0,{"$f":"ROUND(C22*E22, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C22*F22, 0)","v":0}]
[]
[12,"Szelepmozgató motorok javítása, cseréje",16,"db",0,0,{"$f":"ROUND(C24*E24, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C24*F24, 0)","v":0}]
[]
[13,"Szabályzó szelepek átvizsgálása",16,"db",0,0,{"$f":"ROUND(C26*E26, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C26*F26, 0)","v":0}]
[]
[14,"Szabályzó szelepek javítása, cseréje",16,"db",0,0,{"$f":"ROUND(C28*E28, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C28*F28, 0)","v":0}]
[]
[15,"Hőmérséklet érzékelők átvizsgálása",8,"db",0,0,{"$f":"ROUND(C30*E30, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C30*F30, 0)","v":0}]
[]
[16,"Hőmérséklet érzékelők javítása, cseréje",8,"db",0,0,{"$f":"ROUND(C32*E32, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C32*F32, 0)","v":0}]
[]
[17,"Nyomás érzékelők átvizsgálása",8,"db",0,0,{"$f":"ROUND(C34*E34, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C34*F34, 0)","v":0}]
[]
[18,"Nyomás érzékelők javítása, cseréje",8,"db",0,0,{"$f":"ROUND(C36*E36, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C36*F36, 0)","v":0}]
[]
[19,"Zsalumozgató motorok átvizsgálása",8,"db",0,0,{"$f":"ROUND(C38*E38, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C38*F38, 0)","v":0}]
[]
[20,"Zsalumozgató motorok javítása, cseréje",8,"db",0,0,{"$f":"ROUND(C40*E40, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C40*F40, 0)","v":0}]
[]
[21,"Erősáram vezetékelés átvizsgálása",4,"ktg.",0,0,{"$f":"ROUND(C42*E42, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C42*F42, 0)","v":0}]
[]
[22,"Gyengeáram vezetékelés átvizsgálása",4,"ktg.",0,0,{"$f":"ROUND(C44*E44, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C44*F44, 0)","v":0}]
[]
[23,"Rendszer vezérlés frissítése az új funkcióknak megfelelően",4,"ktg.",0,0,{"$f":"ROUND(C46*E46, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C46*F46, 0)","v":0}]
[]
[24,"Rendszer grafikus távfelügyelet frissítése az új funkcióknak megfelelően",4,"ktg.",0,0,{"$f":"ROUND(C48*E48, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C48*F48, 0)","v":0}]
[]
[25,"Próbaüzem jegyzőkönyv készítése, 48 órás próbaüzemmel",4,"ktg.",0,0,{"$f":"ROUND(C50*E50, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C50*F50, 0)","v":0}]
[]
[26,"ÉV jegyzőkönyv készítése",4,"ktg.",0,0,{"$f":"ROUND(C52*E52, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(C52*F52, 0)","v":0}]
[]
[null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},{"$f":"ROUND(SUM(G2:G53),0)","v":0},{"$f":"ROUND(SUM(H2:H53),0)","v":0}]