{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Fém- és könnyű épületszerkezet ","Tetőfedés","Bádogozás","Fém nyílászáró és épületlakatos","Felületképzés","Útburkolatalap és makadámburkol","Elektromosenergia-ellátás, vill","Rögzítések, tömítések","Kert- és parképítési munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,2,9,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[13,2,13,3],[12,2,12,3],[11,2,11,3],[10,2,10,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:     "]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"                             "]
["Műszai Igazgatóság                     ",null,"Készítette:                            "]
["Klinikai Üzemeltetési Iroda            ",null,"Cégnév:                                "]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Székhely:                             "]
["                                       ",null,"Kapcsolattartó:                        "]
["                                       ",null,"Elérhetőség:                           "]
["                                       "]
["A munka leírása:                                                              "]
["Kerékpártároló helyreállítása                           "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése",0,0]
["Tetőfedés",0,0]
["Bádogozás",0,0]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Útburkolatalap és makadámburkolat készítése",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Rögzítések, tömítések",0,0]
["Kert- és parképítési munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-002-1.2","Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között",8,"m³",0,0,0,0]
[]
[2,"21-004-5.1.2.1","Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.",80,"m²",0,0,0,0]
[]
[3,"21-008-2.2.2","Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%",8,"m³",0,0,0,0]
[]
[4,"21-011-11.3","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-051-2-0121410","Térburkolat készítése 10 cm vastag betonból, tükörkiemeléssel, 16 m²-ként dilatálva, 8 cm kavicságyazattal,  saját levében simítva cementszórással, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból C16/20 - X0b(H) - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 6,8 finomsági modulussal",80,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém- és könnyű épületszerkezet ","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"34-001-2.1.3","Térbeli rácsos tetőszerkezetű épület-acélváz szerelése, alátámasztó oszlopokkal és egyéb elemekkel, 30,01-45,0 kg/m² tömeg között",42,"m²",0,0,0,0]
[]
[2,"34-002-1.1.1.1-0114301","Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből, önfúró csavarokkal rögzítve, 10,0 m²/db táblaméretig, 30 mm hullámmagasságig, 6-15 mm hullámmagasságú tetőprofilból POLMETÁL T6/131/1179 trapézlemez Lv=0,5 mm Z 275 g/m²+RALst.25 µm PE,T/6 0,5 RALst.",42,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Tetőfedés","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"41-000-2","Azbesztmentes hullámlemez fedés bontása (pala, fém, műanyag)",42,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Bádogozás","index":6,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-002-1.1-0147124","Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezből",8.2,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"43-002-9.2.3-0148287","Csatornatartó rendszer felszerelése, csatornatartó elem",8,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"43-002-11.1-0147184","Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezből",2,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":7,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-004-12.2","Meglévő acélszerkezetű kapu áthelyezése, pántolással, zárszerkezet kialakítással, meglévő acéloszlop áthelyezésével",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"45-004-22.1-0137221","Kerítés keret készítése köracélból rozsdamentes D=20mm kerítés keret 2 oldalára 2-2db 10cm horganyzott köracél ráhegesztve 3,00x1,80m Méreteket helyszínen ellenőrízni kell!",2,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"45-004-22.1-0137223","Kerítés keret készítése köracélból rozsdamentes D=20mm kerítés keret 2 oldalára 2-2db 10cm horganyzott köracél ráhegesztve 2,30x1,80m Méreteket helyszínen ellenőrízni kell!",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"45-004-23.2.2-0120159","Kerítés vázra szerelt ponthegesztett horganyzott háló kerítés min. 3mm vastag, magasság: 1,80m Hozzá tartozó rögzítő elemekkel",42,"m²",0,0,0,0]
[]
[5,"45-004-36.1-0111937","Szerelvények és kiegészítők elhelyezése, oszlopok szerelése esetén Kerékpártároló összeszereléséhez acél zártszelvényekhez 160x160mm talplemez hegesztve 4db Ø13-as furattal ellátva",16,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":8,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-4.1.2","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), acélszerkezetről, nagyobb acélfelületről",40,"m²",0,0,0,0]
[]
[2,"47-021-11.3","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón",30,"m²",0,0,0,0]
[]
[3,"47-021-21.3.1-0130711","Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát univerzális alapozó, antracit",40,"m²",0,0,0,0]
[]
[4,"47-021-31.3.1-0130365","Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát zománc, magasfényű, antracit",40,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Útburkolatalap és makadámburkol","index":9,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"61-011-3-0235405","Védő és elválasztó réteg készítése VIACON GEO PP HP 100 elválasztó nemszőtt geotextília, PP-ből, 100 g/m² szakító szilárdság: 8/8 kN/m, tekercsméret: 6 x 160 m",80,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":10,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-001-1.4.1-0540771","Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, gégecső kemény műanyagból, elelőre elkészített tartószerkezetre, horonyba, üregbe szerelve, Névleges méret: 9-28,5 mm KOPOS védőcső 320N D 16 - 50/5400 m, Cikkszám: 1416E K50",15,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"71-002-3.1-0211001","Szigetelt vezeték elhelyezése előre elkészített kábeltálcán műanyag  kötegelővel rögzítve, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm² MMFalCu 450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel",45,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"71-008-9.1.2","Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,\"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 3 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú és 1+N pólusú",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"71-010-1.6-0640057","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, nyitott, mozgásérzékelős LED-es kivitelben",2,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Rögzítések, tömítések","index":11,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"88-002-1.2.3.1.1-0480058","Rögzítőelem elhelyezése beton- és vasbeton szerkezetekben, húzott zónában, rozsdamentes",55,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"88-002-1.2.3.1.1-0480064","Acélszerkezetek rögzítéséhez M12-es csavar anyával, alátéttel",40,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Kert- és parképítési munka","index":12,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"91-004-2.6-0613091","Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből, 53 férőhelyes kerékpártartó elhelyezése",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]