{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":18,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Előregyártott épületszerkezeti ","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Szárazépítés","Hideg- és melegburkolatok készí","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Fém nyílászáró és épületlakatos","Felületképzés","Árnyékolók beépítése","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületgépészeti szerelvények és","Légkondicionáló berendezések","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,1,31,2],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[13,2,13,3],[6,0,6,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:     "]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"                             "]
["Műszai Igazgatóság                     ",null,"Készítette"]
["Klinikai Üzemeltetési Iroda            ",null,"Cégnév"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Székhely"]
["                                       ",null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,"Elérhetőség"]
["A munka leírása:                       "]
["Szentes műszaki osztály épületében irodák és vizes helyiségek felújítása"]
[]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Árnyékolók beépítése",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Légkondicionáló berendezések",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-1.11.1.4","Meglévó elektromos és gépészeti rendszerekről le- és rácsatlakozásra szakfelügyelet biztosítása.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.4","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",4,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-031-1.1.1","Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C12 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban",31.7,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Előregyártott épületszerkezeti ","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"32-002-2.1.1-0120031","Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló gerenda POROTHERM A-10 neo kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":6,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-21.1.1.2.2.1","Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva",28.3,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":7,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-003-1.1.1.1.1-0415920","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit UniPutz (Uni vakolat)",56,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"36-090-2.1.1","Horonyvésések helyreállítása.",150,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"36-090-2.1.2","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között",22.2,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":8,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-001-1.1.1.2-0120012","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75 tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés",8,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":9,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból",31.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",56,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-000-3.4","Műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként",18,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-1.1.1.1-0216002","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, mélyalapozó",72,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-011-2.1.1.1-0216002","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben,  mélyalapozó, 2 rtg",31.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"42-011-2.1.1.4.1-0311050","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban,  aljzatkiegyenlítő,",31.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"42-012-1.1.1.1.1.3-0314058","Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs,  MUREXIN FM 60 Flex fugázó,",72,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"42-022-1.1.1.2.2.1-0314058","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs,  MUREXIN FM 60 Flex fugázó, R10 CSÚSZÁSMENTES FELÜLET!",31.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"42-022-2.1.1.1.2-0314058","Lábazatburkolat készítése, beltérben, mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 10x20 - 20×20 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs, szürke, C2TES1 MUREXIN FM 60 Flex fugázó, fehér CG2 WA",12,"m",0,0,0,0]
[]
[10,"42-042-4.3.3","Laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) nútban ragasztva",29.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[11,"42-042-5.1.8-0316002","Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta alátétlemez elhelyezése FLOORMAT XPS alapú barázdált parketta alátétlemez, 50x100 cm, 3 mm vtg.,",29.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":10,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-3","Beépített szekrény bontása",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":11,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-001-1.1.1.1-0134001","Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, HÖRMANN ZK - acélajtó beépítése tégla falba, teli, fehér, 90 x 2125 mm",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"45-001-1.1.1.1-0134631","Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, HÖRMANN ZK - acélajtó beépítése gipszkarton falba, teli, fehér, 90 x 2125 mm, wc",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":12,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.99.1.2.1.1-0415924","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen",35,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-4.4.5.1-0136106","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), könnyű rozsdásodás esetén Trinát szintetikus hígító 1002, EAN: 5995061571956",60,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-7.3.2-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz,",3,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-010-1.1.1-0415917","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, univerzális vékonyvakolat alapozó.",341,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-011-15.1.1.1-0160001","Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE, diszperziós belső fal- és mennyezetfesték, fehér",341,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-021-12.4.1-0419523","Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel POLI-FARBE Cellkolor univerzális korróziógátló alapozó fehér.",60,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"47-021-21.4.1-0160024","Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, oldószeres magasfényű zománcfesték,  fehér színben",60,"m",0,0,0,0]
[]
[8,"47-021-31.5.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát zománc, magasfényű, fehér.",60,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"47-031-1.1.1.2-0419524","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen POLI-FARBE Cellkolor univerzális korróziógátló alapozó.",39.2,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"47-031-1.3.1.2-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát univerzális alapozó, fehér",39.2,"m2",0,0,0,0]
[]
[11,"47-031-1.5.1.2-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát zománc, magasfényű, fehér.",39.2,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Árnyékolók beépítése","index":13,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"49-071-1.1.1.2-0194263","Méretre készített szalagfüggöny felszerelése, falazatra vagy mennyezetre, konzollal történő rögzítéssel, konzol és karnis fehér vagy barna színben, 127 mm-es lapvastagsággal, hővisszaverő kivitelben, golyósláncos mozgatással, 3,00 m szélesség felett szalagfüggöny 333x200 cm",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"49-071-1.1.1.2-0194265","Méretre készített szalagfüggöny felszerelése, falazatra vagy mennyezetre, konzollal történő rögzítéssel, konzol és karnis fehér vagy barna színben, 127 mm-es lapvastagsággal, hővisszaverő kivitelben, golyósláncos mozgatással, 3,00 m szélesség felett szalagfüggöny 370x200 cm",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"49-071-1.1.1.2-0194283","Méretre készített szalagfüggöny felszerelése, falazatra vagy mennyezetre, konzollal történő rögzítéssel, konzol és karnis fehér vagy barna színben, 127 mm-es lapvastagsággal, hővisszaverő kivitelben, golyósláncos mozgatással, 3,00 m szélesség felett szalagfüggöny 323x200 cm",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":14,"n_rows":72,"n_cols":9,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-001-1.1.1.1.1-0000001","Feszültségmentesítés, áramkörök azonosítása",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,"71-001-1.1.1.1.1-0000002","Új Szinti Elo betáplálás kiépítése Fszti elosztóból, 5x10mm2 Mkh védőcsőbe húzva",15,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"71-001-1.1.1.1.1-0000003","Horonyvésés helyreállítás nélkül 10cm2 keresztmetszetig",150,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"71-001-1.1.1.1.1-0000004","MŰ III 40mm gégecső, falhoronyba elágazó dobozokkal",30,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"71-001-1.1.1.1.1-0000005","MŰ III 32mm gégecső falhoronyba elágazó dobozokkal",50,"m",0,0,0,0]
[]
[6,"71-001-1.1.1.1.1-0000006","MŰ III 25mm gégecső falhoronyba elágazó dobozokkal",150,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"71-001-1.1.1.1.1-0000007","MŰ III 20mm gégecső falhoronyba elágazó dobozokkal",100,"m",0,0,0,0]
[]
[8,"71-001-1.1.1.1.1-0000008","H07V-U 1x 2.5 tömör réz vezeték (fekete, kék, Z/S) védőcsőbe húzva, kötőelemekkel",700,"m",0,0,0,0]
[]
[9,"71-001-1.1.1.1.1-0000009","H07V-U 1x 1.5 tömör réz vezeték (fekete, kék, Z/S) védőcsőbe húzva, kötőelemekkel",600,"m",0,0,0,0]
[]
[10,"71-001-1.1.1.1.1-0000010","YDYt 3x1.5 mm2 vezeték mennyezetre",60,"m",0,0,0,0]
[]
[11,"71-001-1.1.1.1.1-0000011","Falon Kívüli 36 Modulos műanyag elosztó-tábla 1EME jelű, áramköri elemekkel kompletten, gyártói bizonylattal",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[12,"71-001-1.1.1.1.1-0000012","Földszinti Elo -ban leágazás kialakítása 1EME részére 3x32A kismegszakítóval",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[13,"71-001-1.1.1.1.1-0000013","ÁRAMVÉDŐ 40A 4P 30mA A IID ACTI9 A9Z21440 SCHNEIDER ELECTRIC 1EME-be",2,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"71-001-1.1.1.1.1-0000014","Schneider Electric ACTI9 iC60N kismegszakító 1P B 13A 6kA A9F03113",8,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"71-001-1.1.1.1.1-0000015","Schneider Electric ACTI9 iC60N kismegszakító 1P B 10A 6kA A9F03110",12,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"71-001-1.1.1.1.1-0000016","ASFORA 1P Kapcsoló Rugós Bekötésű Fehér, Kerettel (101), EPH0100121 falba süllyesztve",4,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"71-001-1.1.1.1.1-0000017","Asfora kétpólusú kapcsoló 102 süllyesztett fehér Schneider EPH0200121 falba süllyesztve",1,"db",0,0,0,0]
[]
[18,"71-001-1.1.1.1.1-0000018","Asfora csillárkapcsoló 105 fehér Schneider EPH0300121 falba süllyesztve",5,"db",0,0,0,0]
[]
[19,"71-001-1.1.1.1.1-0000019","Asfora váltókapcsoló 106 süllyesztett fehér Schneider EPH0400121 falba süllyesztve.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[20,"71-001-1.1.1.1.1-0000020","ASFORA 2P+F csatlakozóaljzat, csavaros, kerettel, fehér EPH2900121 falba süllyesztve",44,"db",0,0,0,0]
[]
[21,"71-001-1.1.1.1.1-0000021","ASFORA 2P+F Dugaljzat,IP44,Csapfedeles Fehér, Kerettel EPH3100321",2,"db",0,0,0,0]
[]
[22,"71-001-1.1.1.1.1-0000022","Asfora UTP CAT5E 2xRJ45 csatlakozóaljzat FEHÉR Schneider EPH4400121 falba süllyesztve (Tel, Net)",12,"db",0,0,0,0]
[]
[23,"71-001-1.1.1.1.1-0000023","BELDEN YE00121+50U305 CAT5E UTP FALI KÁBEL, 100MHZ, PVC, RÉZ, 305M YE00121-50U305",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[24,"71-001-1.1.1.1.1-0000024","120cm  40W LED panel, kerettel 3000K menyezetre szerelve",9,"db",0,0,0,0]
[]
[25,"71-001-1.1.1.1.1-0000025","Fehér felszín kör LED panel 18W IP44 Meleg fehér 3000K menyezetre szerelve",11,"db",0,0,0,0]
[]
[26,"71-001-1.1.1.1.1-0000026","Meglévő világítási és dugalj áramkörök komplatt bentása",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[27,"71-001-1.1.1.1.1-0000027","IT hálózatra csatlakozás, üzembe-helyezésekkel",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[28,"71-001-1.1.1.1.1-0000028","IT hálózati kábelek szigetelés vizsgálata, jkv készítéssel",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[29,"71-001-1.1.1.1.1-0000029","Feszültség alá helyezés, üzembe-helyezés, kipróbálás",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[30,"71-001-1.1.1.1.1-0000030","Üzemeltetői szakfelügyelet a hálózati leválasztások és hálózatra csatlakozások időtartamára",6,"szpó",0,0,0,0]
[]
[31,"71-001-1.1.1.1.1-0000031","Világítási rendszer felülvizsgálata, megvilágításmérési jkv készítésével",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[32,"71-001-1.1.1.1.1-0000032","Átalakítással érintett területen ÉV-mérés jkv készítéssel",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[33,"71-001-1.1.1.1.1-0000033","\"D\" tervi, megvalósulási dokumentáció készítése, 3pld nyomtatott 1pld elektronikus formátumban",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[34,"71-001-1.1.1.1.1-0000034","1p C 25A kismegszakító",3,"db",0,0,0,0]
[]
[35,"71-001-1.1.1.1.1-0000036","IT vezeték kiváltása, 10-11 iroda között",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":15,"n_rows":60,"n_cols":9,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-3.1","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, csaptelep+3 db dugózás",6,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosdókagyló leszerelése.",6,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"82-000-3.4","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal",2,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-000-3.5","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, vizelde tartozékokkal",1,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"82-000-3.6","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal",3,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"82-000-4.2.5.1","Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 10 tagig, teljes szétszereléssel",1,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"82-000-4.2.5.2","Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 11-20 tag között teljes szétszereléssel",6,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"82-001-16.1.1-0116001","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 10 radiátorszelep HERZ-GP típusú, egyenes kivitelű radiátorszelep,",8,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"82-009-5.1-0112791","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 65 cm,",2,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"82-009-5.1-0112793","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán kézmosó, fehér",2,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"82-009-9.2.2.2-0318922","Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, szifonnal, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúság felett, akryl zuhanytálca szögletes, 90x18x5,5",2,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"82-009-9.7.2.2","Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanyajtó kerettel biztonsági üveg.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"82-009-10.6-0331125","Beépített kádak és zuhanyzók kiegészítő elemei, kapaszkodó zuhanykabinba.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"82-009-11.1.1.2-0110231","WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér",3,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"82-009-12.1-0117096","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke",3,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"82-009-13.1-0336863","WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag falsík előtti öblítőtartály Start-Stop nyomógombbal, fehér,",3,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"82-009-15.1.1-0111525","Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde ALFÖLDI/BÁZIS porcelán vizelde, felső bekötésű,  fehér",1,"db",0,0,0,0]
[]
[18,"82-009-16.2.1-0110920","Vizelde kiegészítő elemei, öblítőszelep, nyomógombos MOFÉM vizelde öblítőszelep,",1,"db",0,0,0,0]
[]
[19,"82-009-19.2.1-0318313","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep egykaros falraszerelhető zuhanycsaptelep fix felszálló csővel, zuhanyrózsával.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[20,"82-009-19.3.2-0314504","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, fali mosdócsaptelep",1,"db",0,0,0,0]
[]
[21,"82-009-19.3.2-0314506","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep KLUDI-Standard mosdócsaptelep, lefolyógarnitúrával, kr.",3,"db",0,0,0,0]
[]
[22,"82-012-3.2.1.4-0423369","Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm kompakt lapradiátor 21K-S típus, 2-soros, 1 konvektorlemez borítással, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: 1628 W",6,"db",0,0,0,0]
[]
[23,"82-012-3.2.1.4-0423461","Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm  kompakt lapradiátor 22K típus, 2-soros, 2 konvektorlemez borítással, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény:  685 W",2,"db",0,0,0,0]
[]
[24,"82-016-1.1.1-0391403","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, Fali  WC-papír adagoló.",3,"db",0,0,0,0]
[]
[25,"82-016-1.2.3-0110014","Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Tükör, 60x50 cm",3,"db",0,0,0,0]
[]
[26,"82-016-2.1-0220782","Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben,  falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag,",5,"db",0,0,0,0]
[]
[27,"82-016-3.1-0220722","Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben WC papír tartó nagy tekercshez, zárható, műanyag, fehér.",3,"db",0,0,0,0]
[]
[28,"82-016-9.1-0000001","Padlóösszefolyók megszüntetése, cseréje, áthelyezése.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[29,"82-016-9.1-0000002","Kg pvc lefolyóvezetékek cseréje.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Légkondicionáló berendezések","index":16,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"84-001-3.1.1-0247403","Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetéssel, mono split klímák, csak hűtős kivitelben, hűtőteljesítmény: 10 kW-ig oldalfali splitklíma, hűtőteljesítmény: 3,70 kW. Kompletten csövezéssel, villanyszereléssel.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":17,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-010-1.1.1.1.2-0100022","Járófelületek, vízszintes burkolatok védelme, padló esetén védőfóliával, védőtakaróval, kézi elhelyezéssel,",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,"90-010-3.1.1.1-0100041","Nyílászárók, üvegfelületek védelme, védőfóliával, kézi elhelyezéssel, 0,5 m tekercsszélességig",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]