{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Fém nyílászáró és épületlakatos","Szárazépítés","Felületképzés","Elektromosenergia-ellátás, vill","Légkondicionáló berendezések","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:     "]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"                             "]
["Műszai Igazgatóság                     ",null,"Készítette:"]
["Műszaki Üzemeltetési Részleg           ",null,null,"Cégnév"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,null,"Székhely"]
["                                       ",null,null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,null,"Elérhetőség"]
["A munka leírása:                       "]
["Gazdasági Hivatal Kossuth Zsuzsanna oktatóterem átalakítása                          "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Légkondicionáló berendezések",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-1.11.1.4","Meglévó elektromos és gépészeti rendszerekről le- és rácsatlakozásra szakfelügyelet biztosítása.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-001-1.1.1.1-0134631","Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése gipszkarton falba, HÖRMANN ZK - acélajtó beépítése , teli, fehér, 900 x 2100 mm",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-001-3.1.2-0120012","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve  egyszeres, CW 75 tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés.",22.4,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":5,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.99.1.2.1.1-0415924","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen",70,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-4.4.5.1-0136106","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), acélcsövek átcsiszolása",22,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-7.1.2.1","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; felület csiszolása.",62,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-000-7.3.2-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz. Ajtók+ablakok",62,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-010-1.1.1-0415917","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, univerzális vékonyvakolat alapozó.",231,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-011-15.1.1.1-0160001","Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, gipszkartonon két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső fal- és mennyezetfesték, fehér",231,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-021-12.4.1-0419523","Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel POLI-FARBE Cellkolor univerzális korróziógátló alapozó fehér, szürke, oxid-vörös",22,"m",0,0,0,0]
[]
[8,"47-021-31.4.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése 2 rétegben, cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig),  műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát zománc, magasfényű, fehér",22,"m",0,0,0,0]
[]
[9,"47-031-1.3.1.2-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása 2 rétegben, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát univerzális alapozó, fehér.",62,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":6,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.1.1","2 helyiség különválasztása, külön kapcsolóról.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,"71-005-1.1.1.1-0570001","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A egypólusú kapcsolók Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés, fehér (101), 10A, 250 V~, kompletten, kerettel,",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Légkondicionáló berendezések","index":7,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"84-001-3.1.1-0247403","Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetéssel, mono split klímák, csak hűtős kivitelben, hűtőteljesítmény: 10 kW-ig oldalfali splitklíma, hűtőteljesítmény: 3,70 kW. Kompletten csövezéssel, villanyszereléssel.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"84-001-3.1.1-0247404","Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetéssel, mono split klímák, csak hűtős kivitelben, hűtőteljesítmény: 10 kW-ig oldalfali splitklíma, hűtőteljesítmény: 5,1 kW. Kompletten csövezéssel, villanyszereléssel.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":8,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"95-010-1.1.1.1.2-0100022","Járófelületek, vízszintes burkolatok védelme, padló esetén védőfóliával, védőtakaróval, kézi elhelyezéssel,",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,"95-010-3.1.1.1-0100041","Nyílászárók, üvegfelületek védelme, védőfóliával, kézi elhelyezéssel, 0,5 m tekercsszélességig",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]