{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":15,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bontás, építőanyagok újrahaszno","Helyszíni beton és vasbeton mun","Előregyártott épületszerkezeti ","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Hideg- és melegburkolatok készí","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Felületképzés","Szigetelés","Árnyékolók beépítése","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":40,"n_cols":4,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,3],[19,0,19,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[39,1,39,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE Műszaki Igazgatóság"]
["Műszaki és Beruházási Iroda"]
["6723 Szeged, Római krt. 21."]
[]
[]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"                                       "]
["Mezőgazdasági Kar Kollégium            ",null,"                                       "]
["6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 10-12.",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["III-IV. emeleti vizesblokkok tejes körű felújítása, belső nyílászáró csere        "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült: TERC Kft. TERC VIP GOLD 2023/1 ÖN normarendszerével                  "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.2 Akadályoztatási költség",null,null,0]
["1.3 Építés közvetlen költségei",null,0,0]
["1.4 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Árkockázati fedezet vet.alap",null,0]
["2.2 Árkockázati fedezet",null,0]
["2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap",null,0]
["2.4 Anyagigazgatási költség",null,0]
["2.5 Fedezet vetítési alap 1.4",null,null,0]
["2.6 Fedezet",null,null,0]
["3.1 Tartalékkeret vetítési alap",null,0]
["3.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["4.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["4.2 Áfa",0.27,0]
["5.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":15,"n_cols":3,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bontás, építőanyagok újrahasznosítása",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Árnyékolók beépítése",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bontás, építőanyagok újrahaszno","index":2,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"02-030-5.1","Bontott fa hulladék, fa nyílászárók lehordása a III.-és IV emeletről lépcsőn keresztül kézi erővel felrakása szállítóeszközre kézi erővel, elszállítása.",50,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"02-030-7.2","Vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe kézi erővel, elszállítása.",10,"m3",0,0,0,0]
[]
[3,"02-030-7.2.1","Vegyes építési- bontási törmelék lehordása a III.-és IV emeletről kézi erővel udvari depóniába.",10,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":3,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-13.1","Padló lapburkolat alatti ágyazó réteg (misung) bontása 10 cm vastagságig",29,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"31-032-1.1.2","Felület-előkészítés, aljzat meglévő cementkötésű aljzat tisztítása, laza vagy szennyezett felületrészek eltávolítása",29,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"31-032-1.3.2-0212511","Felület-előkészítés, alapfelület előkészítése (kellősítése) tapadóhíddal, a gyártó előírása alapján felhordva, 1 rétegben Cemix KONTAKT ZE/Tapadóhíd cementesztrichhez, Cikkszám: K006190001",29,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"31-032-2.1.1.1-0212501","Kontaktesztrich készítése kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági osztálynak megfelelően, 6 cm vastagságban Cemix Estrich ZE12 cementesztrich, gyárilag előkevert szárazhabarcs, Cikkszám: K00619211",29,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Előregyártott épületszerkezeti ","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"32-002-2.1.1-0120031","Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló gerenda POROTHERM A-10 neo kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m Ajtók felett.",50,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":5,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-063-2.1.3","Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig,",8,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"33-063-3.2.2","Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm² keresztmetszet között",40,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"33-091-12.2.1-1130101","Új ajtótokok beépítése után az ajtótokok fölötti falazati hiányoságok kifalazása (tokok körülfalazása bontott nyílásban), 10 cm vastagsággal, válaszfallapból, falazó, meszes cementhabarcsból falazva Válaszfaltégla 400x200x100 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs",60,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":6,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-000-1.1.1","Vakolat leverése oldalfalról szükséges vastagságig csempeburkolat alatti ágyazó pogácsák és vakolat falazó, cementes mészhabarcs",110.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"36-000-18","Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben",110.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"36-002-1","Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízsugárral, vakolás előtt",110.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"36-002-11.1-0412852","Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel Cemix KONTAKT VS gúzoló, Csz: K00305221",110.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"36-003-1.1.1.1.1-0414710","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 3 cm vastagságban Cemix PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011",110.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"36-090-2.1.2","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között",40,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"36-090-2.1.2.1.9","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, Új beépített ajtótokok mellett két oldalt 11-20 cm szélesség között",540,"m",0,0,0,0]
[]
[8,"36-090-2.1.3","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között",14.4,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":7,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból",29,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",110.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-000-6.2","Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása",29,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-1.1.1.1-0216002","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó",110.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-011-2.1.1.1-0211253","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő alapozó, tapadóhíd",29,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"42-011-2.1.1.1-0216002","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó",29,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"42-011-2.1.1.3.1-0212045","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Cemix NIVOBOND 3-15/Bond önterülő padlókiegyenlítő, beltéri, 3-15 mm, Cikkszám: K00618011",29,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"42-012-1.1.3.1.1.3-0312602","Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x25 cm lapmérettel fehér színben MAPEI Keraquick Maxi S1 C2FT S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 125625 MAPEI Kerapoxy IEG kétkomponensű epoxigyanta fugázó, színazonos.",110.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"42-022-1.1.3.2.1.1-0312602","Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 30x30 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraquick Maxi S1 C2FT S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 125625 MAPEI Kerapoxy IEG kétkomponensű epoxigyanta fugázó, cementszürke, Csz: 5U11310",29,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"42-071-4-0150563","Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelmére szimmetrikus, asszimmetrikus kialakítással, műanyagból, szinterezett alumíniumból,eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálcsiszolt alumíniumból,vagy fényes és szálcsiszolt rozsdamentes acélból,3-15 mm vastagsági mérettel Schlüter-JOLLY-AC 2,5m, \"L\" szinterezett alu élvédő profil H=10mm, szürke Rendelési szám: A100G",48,"m",0,0,0,0]
[]
[11,"42-073-1.1-0313175","Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben MAPEI Mapesil AC oldószermentes, ecetsavas, penészedésálló szilikon hézagkitöltőanyag, 310 ml-es kartusban",112,"m",0,0,0,0]
[]
[12,"42-090-3.1.2.9.1","Padló burkolat javítása, IV emeleti első-hátsó tusolókban meglévőpadló burkolat fugáinak a kitakarítása, kikaparása portalanítása, tapadóhíd képzése, fugázása Mapei KERACOLOR FF FLEX Fugázóanyag fehér színben",29,"m2",0,0,0,0]
[]
[13,"42-090-3.2.1.1","Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat javítása egy-egy lap kivésésével, pótlásával, 20x25 cm-es fehér csempelapokkal",15,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"42-090-3.2.2.2","Lapburkolat javítása, csempeburkolat 0,10-2,00 m²-ig terjedő felületen kivéséssel, pótlással, meglévő csempe méretben és színben. IV. emeleti első és hátsó tusolókban.",20,"m2",0,0,0,0]
[]
[15,"42-090-4.3.9.1","Csempe falburkolat javítása, IV emeleti első-hátsó tusolókban meglévő csempe falburkolat fugáinak a kitakarítása, kikaparása portalanítása, tapadóhíd képzése, fugázása Mapei KERACOLOR FF FLEX Fugázóanyag fehér színben",110.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":8,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.1","Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó,  NM: 90x210 cm III. emeleten   8 db IV. emeleten 42 db",50,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"44-001-1.1.1.1","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), Beltéri kazettás ajtó, tele nyomott mintás lemezelt, egyszárnyú. 3 oldalon falcolt ajtólap papírrács betéttel Fehér alapmázolt faerezetes, mintanyomott frontlemez borítás 12 cm vastag natúr hossztoldott lucfenyő pallótok becsavarós ajtópánttal szerelve, tokon keresztüli fémcsavaros rőgzítéssel NM: 90x210 cm",50,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"44-001-4-0180057","Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz, küszöb, vaktok, bármilyen méretű nyílászáróhoz Küszöb tölgyfából 1000x150 mm, 24 mm vtg., küszöbsín horony marással",50,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"44-001-4.1.9","Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz. Ajtótokok körbeszegése kétoldalt.                                                                                                                                     Ajtószegőléc mart díszítéssel, fa szegőléc, gyalult skandináv fenyőből (12x70mm)",250,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"44-001-5-0990138","Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m3/m kikeményedett habtérfogattal, külső - belső oldalon Mester poliuretán hab, 0,75 l",260,"m",0,0,0,0]
[]
[6,"44-090-11.17.9","Ajtószerelvények beszerelése ajtólapokba. ajtózár kilinccsel, címmel, cilinderbetéttel és 3 db kulccsal Lővérzár, biztonsági, cilinderes.",50,"készlet",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":9,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",116,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.2.1.1.1-0320612","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen NIVELIN por alakú beltéri glett",116,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-7.2.2.1","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolatlan felületen Fa ajtótokok.",75,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-000-7.3.1-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen, Ajtótokokk Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376",75,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-010-9.1.1-0154014","Nedvességnek kitett felületek festés előtti alapozása párafékező rétegként, tixotróp alapozóval, tagolatlan felületen StoPrep Vapor kétkomponensű, trixotróp alapozó párafékező réteg, Cikkszám: 00859/002",116,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-011-15.4.1.1","Diszperziós festés latex bázisú, fehér vagy gyárilag színezett vízzel hígítható falfestékkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Matt fehér, matt latexfesték, EN 13300 szerinti 2. dörzsálló, 00024-001",116,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-021-21.4.1-0419522","Acélfelületek közbenső festése cső felületén (NÁ 80-ig), műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel POLI-FARBE Cellkolor univerzális alapozó fehér",110,"m",0,0,0,0]
[]
[8,"47-021-21.5.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése fűtőtesten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",6,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"47-021-31.4.1-0160016","Acélfelületek átvonó festése cső felületén (NÁ 80-ig),  műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel POLI-FARBE Cellkolor oldószeres selyemfényű zománc fehér",110,"m",0,0,0,0]
[]
[10,"47-021-31.5.1","Acélfelületek zománclakkozása fűtőtesten,  műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel radiátor zománcfesték, fehér, hőálló 180 °C-ig, háztartási fertőtlenítő szereknek ellenáll",6,"m2",0,0,0,0]
[]
[11,"47-031-1.3.1.1-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",275,"m2",0,0,0,0]
[]
[12,"47-031-1.5.1.1","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Oldószeres selyemfényű zománc fehér",275,"m2",0,0,0,0]
[]
[13,null,"Szükséges helyeken penészesedés eltávolítása, kezelése",1,"klts",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":10,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-014-4.1-0313025","Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű,  kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 0,8 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. \"folyékony fóliával\" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés, Csz: 7345215",110.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"48-014-7.1-0313025","Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű,  kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 0,8 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű, ún. \"folyékony fóliával\" (rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel felhordva MAPEI Mapelastic AquaDefense egykomponensű kenhető vízszigetelés, Csz: 7345215",29,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"48-014-12-0312628","Üzemi-használati víz elleni szigetelés  hajlaterősítése szigetelőhabarcs vagy műanyagbázisú bevonatszigetelésnél, egy rétegben, szigetelés rétegei közé beágyazva, minimum 8,0 cm széles rendszerkomponens hajlaterősítő-résáthidaló szalaggal MAPEI Mapeband Easy rendkívül könnyen beépíthető, mindkét oldalán nem szőtt szövettel bevont hajlaterősítő szalag, vízszigetelő rendszerekhez, Csz: 7972030",85,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Árnyékolók beépítése","index":11,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"49-091-1.5.3-0190836","Méretre készített szúnyogháló felszerelése, fehér, ezüst vagy barna színű keretben, fix keretes szúnyogháló ablakra vagy erkélyajtóra, közvetlen tokra csavarozva, 6,00 m kerület felett fix keretes szúnyogháló 210x150 cm, fehér színben",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":12,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-008-19.1.9","413-as szobában elektromos javítások végzése. (világítás lecsapja a biztosítékokat).",1,"klts",0,0,0,0]
[]
[2,"71-008-19.2.9","425-ös szobában elektromos javítások végzése. (konekktorok zárlatosak lecsapja a biztosítékokat).",1,"klts",0,0,0,0]
[]
[3,"71-013-9","Felújítással érintett helyiségekben lévő berendezési elektromos szerelvények érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése",1,"klts",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":13,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig",35,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"81-001-1.3.5.1.1.1.1-0331998","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), DN 12-ig Uponor Uni Pipe előszigetelt cső S10 mm, 16x2,0 mm 75 m, Cikkszám: 1062181",55,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"81-001-1.3.5.1.2.1.1-0332048","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor S-Press PLUS fém prés csatlakozó, 16x1/2\" km, Cikkszám: 1070502",8,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"81-001-1.3.5.1.2.1.1-0332414","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor S-Press PLUS fém prés talpas falikorong, 16x1/2\" bm, Cikkszám: 1070639",16,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"81-001-1.3.5.1.2.3.1-0332122","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor S-Press PLUS fém szűkített prés T-idom, 16x16x16 mm, Cikkszám: 1070560",12,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"81-002-3.2.2.3.3-0131004","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba, (horonyvésés külön tételben), DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M",10,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"81-002-3.2.2.3.4-0131005","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba, (horonyvésés külön tételben), DN 65 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 63x1,9x2000 mm, KAEM063/2M",6,"m",0,0,0,0]
[]
[8,"81-002-3.2.3.2.3-0231023","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom  50 mm 87°, KAB050X87",8,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"81-002-3.2.3.2.3-0236803","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50 WAVIN KAB PVC tokos lefolyócső ívidom, 50x45°, CLI405",20,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"81-002-3.2.3.2.4-0231024","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 65 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom  63 mm 87°, KAB063X87",8,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"81-002-3.2.3.3.3-0231046","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 50 PIPELIFE PVC-U lefolyó ágidom 50 mm/50 mm x 45°, KAEA050/050X45",12,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"81-002-3.2.3.3.4-0231050","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 65 PIPELIFE PVC-U lefolyó ágidom 63 mm/63 mm x 45°, KAEA063/063X45",6,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"81-002-3.2.3.3.5-0231050","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 65 PIPELIFE PVC-U lefolyó ágidom 63 mm/63 mm x 45°, KAEA063/063X45",8,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"81-002-3.2.3.3.6-0231054","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE PVC-U lefolyó ágidom 110 mm/63 mm x 45°, KAEA110/063X45",2,"db",0,0,0,0]
[]
[15,null,"Felújítással érintett helyiségekben nyomáspróba jegyzőkönyv elkészítése",1,"klts",0,0,0,0]
[]
[16,null,"Felújítással érintett helyiségekben vízmintavételi jegyzőkönyv elkészítése",1,"klts",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":14,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-1.2.1","Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, tuscsaptelep, mosdócsaptelep DN 50 méretig",16,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"82-000-3.1","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, padlóösszefolyók",17,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók",2,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-000-3.12","Piperepolc és tükör leszerelése",2,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"82-001-7.1.2-0130601","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 12-ig gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/4\" bb.-bb. menettel, névleges méret 8 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Csz: 113-0001-00",6,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"82-001-7.2.2-0130598","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2\" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Csz: 113-0009-00",8,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"82-001-7.3.2-0130604","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4\" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Csz: 113-0018-00",6,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"82-009-5.1-0112641","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4196 71 01, fehér",2,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"82-009-17.1-0110161","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-1/2\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Csz: 163-0002-00",4,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"82-009-17.1-0110162","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-3/8\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Csz: 163-0006-00",4,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"82-009-19.2.1-0318042","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep MOFÉM Junior egykaros falraszerelhető zuhanycsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. tartozékokkal, kód: 153-0009-00",6,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"82-009-19.3.2-0318046","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep MOFÉM Junior egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. lánctartó szemmel, kód: 150-0021-00",2,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"82-009-19.3.4-0318160","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, többlyukas szerelési módú mosdócsaptelep Mofém Eurosztár álló mosogató kétgombos csaptelep 142-2152-00 IV. emeleten",2,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"82-009-19.6-0318720","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanygarnitúrák MOFÉM Basic zuhanyszett, zuhanyrúd (550mm), vízkőmentes kézizuhannyal, megerősített fém gégecsővel (1500 mm), kód: 275-0031-07",12,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"82-009-21.1-0135291","Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL310NPr, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával, kiszáradás-védett \"Primus\" bűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg",12,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"82-009-31.2-0135031","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HL132/30, Mosdószifon DN32 x 5/4\", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával",4,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"82-016-1.1.6-0318731","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, ruha- és törölközőakasztó MOFÉM Fiesta akasztó, dupla, rögzítő szettel, kód: 501-1030-00",12,"db",0,0,0,0]
[]
[18,"82-016-1.1.7-0318737","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, törölközőtartó MOFÉM Fiesta törölköző tartó dupla, 600 mm, krómozott sárgaréz, kód: 501-1011-00",4,"db",0,0,0,0]
[]
[19,"82-016-1.1.8-0318741","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc MOFÉM Fiesta üvegpolc, 520 mm, kód: 501-1050-00",4,"db",0,0,0,0]
[]
[20,"82-016-1.2.3-0391471","Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Green Clean - fali tükör, csiszolt szélű üveg, 600 x 400 mm, 4 mm vastag, UV600400 Green Clean - DELABIE tükörrögzítő szett 4 darabos, 2 db rögzítőelem rugós, r.m. acél, csavarokkal, dűbelekkel, max. 6 mm-ig, UVR",4,"db",0,0,0,0]
[]
[21,null,"III. és IV. emeleten az első fürdőben a WC-nél 1-1 radiátor pótlása",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]