{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Fém nyílászáró és épületlakatos","Közműcsatorna-építés","Útburkolatalap és makadámburkol","Kőburkolat készítése","Épületautomatika, -felügyelet (","Kert- és parképítési munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:     "]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"                             "]
["Műszai Igazgatóság                     ",null,"Készítette:                            "]
["Műszaki Üzemeltetési Részleg           ",null,null,"Cégnév"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,null,"Székhely"]
["                                       ",null,null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,null,"Elérhetőség"]
["A munka leírása:                       "]
["Nyugati telephely területén útjavítás, valamint parkoló, sorompó és úszókapu kivitelezése"]
[]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése",0,0]
["Közműcsatorna-építés",0,0]
["Útburkolatalap és makadámburkolat készítése",0,0]
["Kőburkolat készítése",0,0]
["Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)",0,0]
["Kert- és parképítési munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-001-1.2.1","Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 10-20 cm között",4,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"21-001-13.1.1-0631102","Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, ....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2, parkoló.",102,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"21-003-7.1.4.1","Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 100,1-150,0 m² között, 5,5 m mélységig, parkoló+út",75,"m³",0,0,0,0]
[]
[4,"21-003-11.1.1","Földvisszatöltés gyeprácskő üregeibe, kézi erővel.",10,"m³",0,0,0,0]
[]
[5,"21-004-4.1.1-0120401","Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok,  parkoló.",4.2,"m³",0,0,0,0]
[]
[6,"21-004-4.1.2-0120015","Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics,  parkoló.",21,"m³",0,0,0,0]
[]
[7,"21-004-5.1.1.1","Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. parkoló+út",369,"m²",0,0,0,0]
[]
[8,"21-008-2.2.3","Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% parkoló+út",71,"m³",0,0,0,0]
[]
[9,"21-011-11.5","Fejtett föld+betontörmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es konténerbe",9,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék, fejtett föld konténerbe rakása,  gépi erővel,  konténer szállítás nélkül",70,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-2.3.2","Vasbeton kerítéslábazat bontása, 25 cm vastagság felett, C20/25 - C25/30 betonminőség között, 4 méter",0.6,"m³",0,0,0,0]
[]
[2,"31-000-14.2","Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból",1.8,"m³",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-000-2.5","Rácsok, korlátok, kerítések bontása, acélkerítés+kapu bontása",12,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"45-003-1.14-0110604","Kerítéskapu elhelyezése szabadonfutó kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméret felett úszókapu ,  szabad nyílás 7 m, magasság 2 m-ig. Úszókapu legyártása, beépítése, biztonsági zárral, a mellete lévő acál kerítéshez hasonlatos. 7 m x1,9 m.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Közműcsatorna-építés","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"53-006-1.1-0250420","3 db szennyvízakna magasságemelése térburkolás miatt, helyszíni betonozással, vasalással, szögvas kerettel. C30/37 beton + vasalás.2 db Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése. 1 db négyszögletű öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése. , D400 KN-os.",3,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Útburkolatalap és makadámburkol","index":6,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"61-004-1.1-0110811","Szórt alap készítése, több rétegben, 30 cm vastagságban, zúzottkőből. 165 m2 útépítés, 30 cm vastagságban.",50,"m³",0,0,0,0]
[]
[2,"61-011-3-0235367","Védő és elválasztó réteg készítése erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 265 g/m² szakító szilárdság: 55/55 kN/m, parkoló+út",369,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Kőburkolat készítése","index":7,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"62-002-1.4.2-0610701","Járdaszegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 100 cm hosszú elemekből 100x5x20 cm, szürke C12/15 - XN(H) - 16 - F1, parkoló+út",49,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"62-003-10-0617386","Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű-gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókővel homokágyazatra fektetve, a hézagokat termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve gyeprácskő 60x40x10 cm, szürke, parkoló.",204,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületautomatika, -felügyelet (","index":8,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"72-012-1.11.2.2-0000001","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között. Sorompó telepítése.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"72-012-1.11.2.2-0000002","Árkolás, visszatöltéssel 40cm szélességben, 80cm mélységben, gépi,- vagy kézi erővel. 0,30 m3/m. Sorompó telepítése.",6,"fm",0,0,0,0]
[]
[3,"72-012-1.11.2.2-0000003","KOPOFLEX KOPOS - KF 52/63 mm, behúzószálas piros gégecső. Sorompó telepítése.",12,"fm",0,0,0,0]
[]
[4,"72-012-1.11.2.2-0000004","GEWISS fekete gégecső 25 mm behúzószálas. Sorompó telepítése.",12,"fm",0,0,0,0]
[]
[5,"72-012-1.11.2.2-0000005","E-YY-J 3x 2,5 mm2 RE (0,6/1kV), réz, földkábel. Sorompó telepítése.",12,"fm",0,0,0,0]
[]
[6,"72-012-1.11.2.2-0000006","Szabvány szerinti kábeljelölő szalag, fektetéssel. Sorompó telepítése.",12,"fm",0,0,0,0]
[]
[7,"72-012-1.11.2.2-0000007","Rúdföldelő szonda D20 3m, RD10-es köracéllal, horganyzott, leűtéssel, csatlakozó VB alapba történő bevezetéssel. Sorompó telepítése.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"72-012-1.11.2.2-0000008","VB betonalap készítés sorompóoszlop alá. Sorompó telepítése.",0.5,"m3",0,0,0,0]
[]
[9,"72-012-1.11.2.2-0000009","Sorompó oszlop rögzítése. Rögzítőelemekkel (A4 minőség). Sorompó telepítése.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"72-012-1.11.2.2-0000010","Egyéb tereprehabilitációs munkálatok. Sorompó telepítése.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[11,"72-012-1.11.2.2-0000011","Egyéb rezsiagyag. Sorompó telepítése.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[12,"72-012-1.11.2.2-0000012","Hálózatra kötés, feszültség alá helyezés, üzembe-helyezés, kipróbálás. Sorompó telepítése.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"72-012-1.11.2.2-0000013","Műszaki dokumentációk, VBF jegyzőkönyv, 3 pld. Sorompó telepítése.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Kert- és parképítési munka","index":9,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"91-004-2.8-0617603","Kertépítő elemek elhelyezése előregyártott elemekből, fa oszlopok elhelyezése, parkolásgátló",10,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]