{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":16,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Előregyártott épületszerkezeti ","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Szárazépítés","Hideg- és melegburkolatok készí","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Fém nyílászáró és épületlakatos","Felületképzés","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületgépészeti szerelvények és","Szellőztetőberendezések","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:     "]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"                             "]
["Műszai Igazgatóság                     ",null,"Készítette:"]
["Műszaki Üzemeltetési Részleg           ",null,null,"Cégnév"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,null,"Székhely"]
["                                       ",null,null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,null,"Elérhetőség"]
["A munka leírása:                       "]
["SZMDC Pszichiátriai Klinikán vizes blokk felújítása         "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":16,"n_cols":3,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Szellőztetőberendezések",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-1.11.1.4","Meglévó elektromos és gépészeti rendszerekről le- és rácsatlakozásra szakfelügyelet biztosítása.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.4","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",6,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Előregyártott épületszerkezeti ","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"32-002-2.1.1-0120031","Előregyártott nyomottöv nélküli nyílásáthidaló elhelyezése, tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, az áthidaló elemek ideiglenes alátámasztásával, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,07 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló gerenda POROTHERM A-10 neo kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,25 m",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":5,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-21.1.1.1.1.1","Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva",10,"m²",0,0,0,0]
[]
[2,"33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106","Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs",7.2,"m²",0,0,0,0]
[]
[3,"33-063-3.2.1","Horonyvésés, téglafalban, 8 cm² keresztmetszetig",50,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"33-091-11.3.1-1130101","Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 10 cm vastagsággal, válaszfallapból falazó, cementes mészhabarcsból falazva Válaszfaltégla 40x20x10 cm I.o. Hf5-mc, falazó cementes mészhabarcs, mészpéppel",1,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":6,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-001-33","Szárító vakolat készítése hagyományos habarcsból, adalékszerrel, helyszíni keveréssel, 2,5 cm vastagságban",136,"m²",0,0,0,0]
[]
[2,"36-090-2.1.2","Kávajavítások, vakolás+festés.",38,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-001-3.1.2-0120012","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve  egyszeres, CW 75 tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés.",7.5,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":8,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe, Fix és mozgó falburkolatok bontása.",115,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-011-1.1.1.1-0216002","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, mélyalapozó",115,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-011-2.1.3.1-0314384","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben",26,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-2.1.3.2-0314002","Padló és falburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével folyékonyfólia",40,"m²",0,0,0,0]
[]
[5,"42-011-2.1.3.4.1-0311050","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban",26,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"42-012-1.1.1.1.1.2-0313103","Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 30x30 cm közötti lapmérettel,  cementkötésű, ragasztóhabarcs, szürke,  Flex cementkötésű fugázóhabarcs, fehér,",90,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"42-022-1.1.4.2.1.1-0313022","Padlóburkolat készítése, beltérben, meglévő hidegburkolatra, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S2 Flex C2E S2 egykomponensű, cementes ragasztóhabarcs,  MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér, R10: csúszásmentes felület.",26,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":9,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.3","Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m² között,",19,"m²",0,0,0,0]
[]
[2,"44-000-2","Wc-ben fa válaszfalak bontása",12,"m²",0,0,0,0]
[]
[3,"44-011-1.1.1-0168412","Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó/ fix felülvilágítóval, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 140 x 260+90 cm",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"44-012-1.1.2.5.2-0168055","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó FENSTHERM FUTURE bukó ablak, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 110 x 50 cm",1,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"44-012-1.1.2.6.1-0215094","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló ACTUAL 5 kamrás MATRIX f, műanyag középen nyíló bukó-nyíló ablak, kétszárnyú fehér/ fix felülvilágítóval,  130x170+90 cm",1,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"44-030-11.1-0122051","Válaszfal rendszer moduláris elemei, elválasztófal 120 cm szélességben (oldalfal) K-FAL Strong WC elválasztófal 120 cm, 28 mm vastag 2 oldalt laminált bútorlapból, nagy igénybevételű helyiségekhez (fehér, világosszürke)",4,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"44-030-11.2-0122011","Válaszfal rendszer moduláris elemei, ajtó tokkal, 15 cm-es lábakkal, szabad-foglalt jelzésű zárral, kilinccsel, 90 cm szélességben (frontelem) K-FAL Strong WC kabin front 90 cm szélességig 1 ajtóval, 28 mm vastag 2 oldalt laminált bútorlapból, nagy igénybevételű helyiségekhez (fehér, világosszürke)",3,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"44-090-33","Műanyag párkányok elhelyezése kívül belül.",5,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":10,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-001-1.1.1.1-0134631","Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, HÖRMANN ZK - acélajtó beépítése , teli, fehér, 1100 x 2200 mm",4,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"45-001-1.1.1.1-0134638","Beltéri ajtók, acél ajtótok, acél ajtólap, 1100x2200 mm, elkülönítő, rácsos kémlelőnyílással.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":11,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.99.1.2.1.1-0415924","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen",65,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-4.4.5.1-0136106","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), acélcsövek átcsiszolása",60,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-7.1.2.1","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; felület csiszolása. Ajtó",6,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-000-7.3.2-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Trinát Mestertapasz. Ajtók+ablakok",6,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-010-1.1.1-0415917","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, univerzális vékonyvakolat alapozó.",114,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-011-15.1.1.1-0160001","Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, gipszkartonon két rétegben, tagolatlan sima felületen MEDI-FARBE, diszperziós belső fal- és mennyezetfesték, fehér",114,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-021-12.4.1-0419523","Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel POLI-FARBE Cellkolor univerzális korróziógátló alapozó fehér, szürke, oxid-vörös",60,"m",0,0,0,0]
[]
[8,"47-021-31.4.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése 2 rétegben, cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig),  műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát zománc, magasfényű, fehér",60,"m",0,0,0,0]
[]
[9,"47-031-1.3.1.2-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása 2 rétegben, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát univerzális alapozó, fehér. Ajtó",6,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":12,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése",10,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"71-000-1.13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése",6,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"71-001-1.1.1.1.1-0110116","Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16",20,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"71-002-1.1-0210002","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu)",100,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"71-003-13.1-0545123","Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra, 13 modul méretig LEGRAND Lexic fésűs sín villás 1P 12x1P (Kat.szám:404911)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"71-005-1.1.2.1.1-0545128","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10-16A egypólusú kapcsoló IP 20, IP 40 LEGRAND Forix IP20 falon kívüli egypólusú kapcsoló, 10 AX - 250 V~ fehér (Kat.szám:782400)",4,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"71-008-9.3.1-0623116","Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,\"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60N 1P 10A B kismegszakító, Csz.: A9F03110",4,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"71-008-11.1.1.1-0122529","Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú Schneider Electric Acti9 iID 2P 25A 30mA A-típus áramvédő, Csz.: A9Z21225",1,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"71-009-1.1.1-0661287","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 8 egységig GEWISS elosztószekrény 8 modul, falon kívüli, IP40, átlátszó ajtó, föld-nulla sínnel Csz.: GW40043BS",1,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"71-010-2.7-9000001","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben V-TAC LED mennyezeti négyzet lámpatest SAMSUNG CHIP 25W 100lm/W 3000K IP44 Csz:13959",6,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése, 10 mp",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":13,"n_rows":52,"n_cols":9,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-3.1","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, csaptelep",4,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosdó tartozékokkal",4,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"82-000-3.4","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal",5,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-000-3.6","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal",1,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"82-000-3.8","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, piperepolc",2,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"82-000-3.8-0000002","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szappantartó",4,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"82-000-3.8-0000003","Piperetárgyak leszerelése, folyékony szappanadagoló",2,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"82-000-3.8-0000004","Piperetárgyak leszerelése, kapaszkodó rúd",4,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"82-000-4.2.5.4","Radiátor bontása",1,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"82-000-4.2.8","Radiátorhoz tartozó fűtés csövek visszabontása",1,"ktg",0,0,0,0]
[]
[11,"82-000-4.2.9","Régi, nem használt zuhanyzók HM vízvezetékeinek visszabontása",1,"ktg",0,0,0,0]
[]
[12,"82-000-4.11.1.1","Megmaradó, falon belüli szolgálati vezetékek (fűtés, HM víz) kivezetése a falon kívülre",1,"ktg",0,0,0,0]
[]
[13,"82-009-5.1-0117310","Mosdó elhelyezése és bekötése, sarokszelep, ALFÖLDI BÁZIS fali mosdó, méret: 60x49 cm, Cikkszám: 4191 60 01",4,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"82-009-9.1","Zuhanytálca elhelyezése és bekötése, csapteleppel, zuhanyszettel, víz és szennyvíz elvezetés-bekötéssel, csövezéssel, akril kivitelben, 90x90x5,5 cm, szögletes, alacsony",1,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"82-009-11.1.2.2-0117406","WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű, Cikkszám: 4033 00 01",3,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"82-009-12.1-0337798","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke",3,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"82-009-13.1-0118042","WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, 6-9 l öblítési mennyiséggel",3,"db",0,0,0,0]
[]
[18,"82-009-19.3.2-0318047","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdó csaptelep, MOFÉM EUROSZTÁR Mosdó csaptelep, Cikkszám: 140-2198-00",4,"db",0,0,0,0]
[]
[19,"82-016-1.1.3-0220652","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, szappantartó, B&K rácsos szappantartó, dupla, krómozott, fényes",1,"db",0,0,0,0]
[]
[20,"82-016-1.1.5","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, fali kapaszkodó, MOFÉM FIESZTA Kapaszkodó rúd, méret: 350 mm, Cikkszám: 501-1060-00.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[21,"82-016-1.1.8-0220637","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, ALFÖLDI BÁZIS piperepolc, csavarozható, méret: 60x14 cm, Cikkszám: 4681 00 01",3,"db",0,0,0,0]
[]
[22,"82-016-1.1.9-0220632","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval",3,"db",0,0,0,0]
[]
[23,"82-016-1.2.2-0380132","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, hajtogatott kéztörlő papír tartó, fehér, méret: 360x275x125 mm, kapacitás: 500 db papírtörlő",2,"db",0,0,0,0]
[]
[24,"82-016-1.2.3-0220604","Téglalap alakú falitükör felszerelése 60x40 cm méretben mosdó fölé",4,"db",0,0,0,0]
[]
[25,"82-016-2.1-0220785","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, kézmosófolyadék adagoló, fehér, 1000 ml, fém karral",3,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szellőztetőberendezések","index":14,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"83-006-1.1.1-0160001","Vents márkájú, 254 m3/h légszállítású (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) szellőző ventilátor beépítése.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":15,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"95-010-1.1.1.1.2-0100022","Járófelületek, vízszintes burkolatok védelme, padló esetén védőfóliával, védőtakaróval, kézi elhelyezéssel,",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,"95-010-3.1.1.1-0100041","Nyílászárók, üvegfelületek védelme, védőfóliával, kézi elhelyezéssel, 0,5 m tekercsszélességig",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]