{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":5,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,2],[10,0,10,4]]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,null,"Kelt:"]
["Műszaki Igazgatóság                    ",null,null,"Készítette: ","Cégnév"]
["Műszaki Üzemeltetési Részleg         ",null,null,null,"Székhely"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,null,null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,null,null,"Elérhetőség"]
["A munka leírása:                       "]
["SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet állatistállójának elavult szellőztető és hűtő berendezéseinek cseréje"]
["Költségvetés főösszesítő"]
[null,"Menny.","Anyag"," Munkadíj"," Összesen nettó"]
["Jelenlegi 2 db folyadékhűtő szakszerű elbontása, selejtezése","1 klts.",0,0,{"$f":"C13+D13","v":0}]
[" Hidraulikai rendszer hűtési részének elbontása (csővezetékek, puffer tartály, szivattyú, szelepek)","1 klts.",0,0,0]
["Tetőtérben található légkezelő berendezés elbontása, elszállítása","1 klts.",0,0,0]
["Új hővisszanyerős légkezelő, keresztáramú hővisszanyarővel, légszűrőkkel, melegvizes fűtéssel és direkt hűtéssel, SIMENS szabályzó automatikával (Sowolu gyártmányú, névleges légszállítás 3.000m3/h, vagy műszakilag egyenértékű).","1 klts.",0,0,0]
["Légkezelő összeszerelése, bekötése, beüzemelése","1 klts.",0,0,0]
["Llégcsatornarendszer átalakítása, meglévő- megmaradó rendszer tisztítása.szigetelése, befúvó-elszívó ágaknál","1 klts.",0,0,0]
["Fujitsu direkt hűtő kültéri egység, csőszerelés, beüzemelés","1 klts.",0,0,0]
["WRF Fujitsu klímarendszer 4 db 3.5 kW beltérivel (vagy műszakilag egyenértékű), csövezéssel, beüzemeléssel","1 klts.",0,0,0]
["Kiszállás, szállítás, építőmesteri, a berendezéseket ellátó elektromos munkák","1 klts.",0,0,0]
["Galletti ESTRO F 7 U (EF07U0L0000000A) Fan-coil, parapet/mennyezeti 3,51 kW","5 db",0,0,{"$f":"C22*5+D22","v":0}]
["Galletti  VK1S bekötőcsővel, elzárókkal komplett szelepkészlet, 3 járatú ESTRO F 1-7","5 db",0,0,{"$f":"C23*5+D23","v":0}]
["Gallett MyCOMFORT BASE légoldali /vízoldali szabályzó LCD kijelzős","5 db",0,0,{"$f":"C24*5+D24","v":0}]
["Légkezelő elszívó oldalára egyedi gyártású szűrőház  zsákos szűrő beépítéséhez) gyártása, beépítése, szűrővel.","1 klts.",0,0,{"$f":"C25+D25","v":0}]
["Bontás-építés utáni helyreállítási munkák, falazás, glettelés, festés","1 klts.",0,0,{"$f":"C26+D26","v":0}]
["Díjak nettó:",null,{"$f":"SUM(C13:C26)","v":0},{"$f":"SUM(D13:D26)","v":0}]
["Összesen nettó:",null,{"$f":"SUM(E13:E26)","v":0}]
["ÁFA:",null,{"$f":"C28*0.27","v":0}]
["Mindösszesen br.",null,{"$f":"C28+C29","v":0}]