{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["EKT"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"EKT","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,10]]}
["SZTE BIEKK"]
["Ssz.","SZTE Szervezeti Egység","Épület-cím:","Berendezés megnevezése:","Mennyiség [db]:","Gyártó/Típus:","Hűtőteljesítmény [kW]:","Légszállítás [m3/h]:","Alkalom:","Karbantartás Nettó díja [Ft/berendezés]:","Karbantartás Nettó díja [Ft/alkalom]:"]
[1,"SZTE","EKT Szeged Szőkefalvi-Nagy Béla utca 6.","Kompakt folyadékhűtő WSAT-XSC3 320.6",1,"CLIVET",905,null,1,null,{"$f":"E3*J3","v":0}]
[2,null,null,"fan-coil ELFOSPACE",131,"CLIVET",null,null,1,null,0]
[3,null,null,"Légkezelő LK01 CADVAVER",1,"EUROCLIMA",null,10500,1,null,0]
[4,null,null,"Légkezelő LK02 AULA",1,"EUROCLIMA",null,5000,1,null,0]
[5,null,null,"Légkezelő LK03 KÁVÉZÓ",1,"EUROCLIMA",null,5000,1,null,0]
[6,null,null,"Légkezelő LK04 IRODA",1,"EUROCLIMA",null,10500,1,null,0]
[7,null,null,"Légkezelő LK05 SZEMINÁRIUM",1,"EUROCLIMA",null,9000,1,null,0]
[8,null,null,"Légkezelő LK06 NAGY ELŐADÓ",1,"EUROCLIMA",null,8000,1,null,0]
[9,null,null,"Légkezelő LK07 SZÖVETTENYÉSZTŐ",1,"EUROCLIMA",null,1400,1,null,0]
[10,null,null,"Légkezelő LK08 MŰTŐ I.",1,"EUROCLIMA",null,5000,1,null,0]
[11,null,null,"Légkezelő LK09 LABOR",1,"EUROCLIMA",null,12000,1,null,0]
[12,null,null,"Légkezelő LK10 MŰTŐ II.",1,"EUROCLIMA",null,12500,1,null,0]
[13,null,null,"Légkezelő LK11 ÁLLATHÁZ KISZOLGÁLÓ",1,"EUROCLIMA",null,5500,1,null,0]
[14,null,null,"Légkezelő LK12 ÁLLATHÁZ MD",1,"EUROCLIMA",null,5500,1,null,0]
[15,null,null,"Légkezelő LK13 ÁLLATHÁZ SPF",1,"EUROCLIMA",null,11000,1,null,0]
[16,null,null,"Split klíma",6,null,null,null,1,null,0]
[17,null,null,"Szivárgásvizsgálat folyadékhűtőnél (2 hűtőkör)",1,"CLIVET",null,null,1,null,0]
[null,null,null,"Légkezelőkbe építhető zsákos szűrők költsége",1,"Camfil",null,null,1,null,0]
[{"$nulls":10},{"$f":"SUM(K3:K20)","v":0}]