{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Hideg- és melegburkolatok készí","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Felületképzés","Elektromosenergia-ellátás, vill","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[33,1,33,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:"]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"Készítette:"]
["Műszaki Igazgatóság                    ",null,"Cégnév"]
["Műszaki Üzemeltetési Részleg         ",null,"Székhely"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,"Elérhetőség"]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka tárgya:                       ",null,"                                       "]
["Davida Leo 120 férőhelyes előadóterem  felújítása"]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.1 Tartalékkeret (5%)",null,0]
["3.2. Tartalékkeret ÁFA",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
["5. Tartalékkerettel növelt összeg",null,0]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.3","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":4,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként",152,"m²",0,0,0,0]
[2,"42-000-3.5","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély",108,"m",0,0,0,0]
[3,"42-041-3.1.1.1-0313031","Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban MAPEI Ultraplan Eco önterülő aljzatkiegyenlítő, szürke,  MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó,",152,"m²",0,0,0,0]
[4,"42-042-11.3-0312076","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) csúszásgátló homogén PVC burkolat, 2,5 mm vtg., 12 szín",152,"m²",0,0,0,0]
[5,"42-042-11.9-0311043","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez",152,"m²",0,0,0,0]
[6,"42-042-31.1.1","Lábazat kialakítása PVC burkolatból vagy profilból, felhajtással, PVC- hohlkehl profilba (szegőléc) bújtatva",59,"m",0,0,0,0]
[7,"42-071-3-0150427","Kiegészítő profil utólagos elhelyezése padlóburkolatoknál, szintbeli hidegburkolatváltások esetén, rézből, alumíniumból, eloxált alumíniumból, acél és szálcsiszolt acélból, 14-25 mm szélességi mérettel",5,"m",0,0,0,0]
[8,"42-071-5-0151132","Kiegészítő profil elhelyezése lépcsőfellépők biztonságos, csúszásmentes kialakításához, kombinált kemény/lágy műanyagból, alumíniumból vagy rozsdamentes acélból készült profil csúszásgátló műanyag betéttel, 2-25 mm vastagsági mérettel 2,5m, gumibetétes alu lépcső profil  szürke",49,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-090-1.3","Meglévő mindenféle nyílászáró (4 db ajtó, 2 db ablak) szerkezet kisebb javítása  pászítás",6,"db",0,0,0,0]
[2,"44-090-5","Ütköző felszerelése csavarozással",5,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":6,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-010-1.1.1-0419509","Normál, nem egyenletes nedvszívó képességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós, akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen POLI-FARBE diszperziós mélyalapozó, festés előtti felületelőkészítésre",472,"m²",0,0,0,0]
[2,"47-011-15.1.1.1-0160001","Diszperziós festés (két rétegben)  műanyag bázisú vizes-diszperziós  gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, fűrészporos tapétán két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE, diszperziós belső fal- és színes",320,"m²",0,0,0,0]
[3,"47-011-15.1.1.1-0160011","Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós beltéri, fehér mennyezet festék",152,"m²",0,0,0,0]
[4,"47-021-11.3","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, rácson, korláton, fogason, kerítésen, sodronyhálón",19,"m²",0,0,0,0]
[5,"47-021-11.4","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton (fogodzó)",18,"m",0,0,0,0]
[6,"47-021-11.6","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, ventilátoron, szellőző légcsatornán",54,"m²",0,0,0,0]
[7,"47-021-12.3.2-0137141","Korróziógátló alapozás rácson, korláton, fogason, kerítésen, sodronyhálón, műgyanta kötőanyagú, vizes hígítású festékkel Disboroof Korrodeck korróziógátló festék, fehér, selyemfényű",19,"m²",0,0,0,0]
[8,"47-021-12.4.2-0137141","Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, vizes hígítású festékkel Disboroof Korrodeck korróziógátló festék, fehér, selyemfényű (fogodzó)",18,"m",0,0,0,0]
[9,"47-021-12.6.2-0137141","Korróziógátló alapozás ventilátoron, szellőző légcsatornán, zsalus szellőzőn, műgyanta kötőanyagú, vizes hígítású festékkel Disboroof Korrodeck korróziógátló festék, fehér, selyemfényű",54,"m²",0,0,0,0]
[10,"47-021-21.3.2-0137141","Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, fogason, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, vizes hígítású festékkel Disboroof Korrodeck korróziógátló festék, fehér, selyemfényű",19,"m²",0,0,0,0]
[11,"47-021-21.4.2-0137141","Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, vizes hígítású festékkel Disboroof Korrodeck korróziógátló festék, fehér, selyemfényű (fogodzó)",18,"m",0,0,0,0]
[12,"47-021-21.6.2-0137141","Acélfelületek közbenső festése ventilátoron, szellőző légcsatornán, zsalus szellőzőn műgyanta kötőanyagú, vizes hígítású festékkel Disboroof Korrodeck korróziógátló festék, fehér, selyemfényű",54,"m²",0,0,0,0]
[13,"47-021-31.3.2-0137141","Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, fogason, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, vizes hígítású festékkel Disboroof Korrodeck korróziógátló festék, fehér, selyemfényű",9,"m²",0,0,0,0]
[14,"47-021-31.4.2-0137141","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, vizes hígítású festékkel Disboroof Korrodeck korróziógátló festék, fehér, selyemfényű (fogodzó)",18,"m",0,0,0,0]
[15,"47-021-31.6.2-0137141","Acélfelületek átvonó festése ventilátoron, szellőző légcsatornán, zsalus szellőzőn műgyanta kötőanyagú, vizes hígítású festékkel Disboroof Korrodeck korróziógátló festék, fehér, selyemfényű",54,"m²",0,0,0,0]
[16,"47-031-1.1.1.1-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát univerzális alapozó, fehér 100,",45,"m2",0,0,0,0]
[17,"47-031-1.5.1.1-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát zománc, magasfényű, fehér 100",45,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":7,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-005-1.1.1.2-0230104","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Cariva kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér",1,"db",0,0,0,0]
[2,"71-010-4.5-0143133","Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es kivitelben, régi lámpatestek kiszerelésével) hidegfehér (6000K), átm: 160mm",35,"db",0,0,0,0]
[3,"71-010-11.5-0661922","Falon kívüli elhelyezése,  LED-es kivitelben Top Light - LED beltéri fali lámpa RAY LED/8W/230V fekete",10,"db",0,0,0,0]
[4,"71-011-5.2.1-0620990","Tükrös rácsos T8as fénycsöves lámpatestek (150/30) átalakítása led kialakításúra  (az átalakíttott ledes világítás azonos paraméterekkel rendelkezzen a méglévővel) minden lámpatestben 2 db fénycső van (hidegfehér)",15,"db",0,0,0,0]
[5,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":8,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-010-1.1.1.1.2-0100012","Járófelületek, vízszintes burkolatok védelme, padló esetén védőfóliával, védőtakaróval, kézi elhelyezéssel,",152,"m²",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]