{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Árazott_2020_03","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Árazott_2020_03","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Elektromos árazatlan költségvetés"]
[null,"SZTE_Teleki_Koll_Tűzv_Csapp beépítés Szeged,Semmelweis u. 5.sz.  ÉPÜLET ELEKTROMOS KIVITELEZÉS \"KTV\""]
[null,"MGI-20799","Szeged, 2020. 03.",null,null,"          MGI Mérnöki Iroda Kft.   Szeged, Lengyel u.26."]
[]
["Srsz.","tételszám","Megnevezés","Egys.","Menny.","Anyag.egys.ár","Díj egységár","Anyag össz.","Díj össz","ródij","idő"]
[1,null,"Bontási munkák ","klt",1,null,null,0,0]
[2,null,"Bontott anyag szakszerű ártalmatlanítása","m3",1,null,null,0,0]
[null,null,"Horganyzott kábeltálca elhelyezése"]
[3,"21-01-0610025","300*50mm","fm",0,null,null,0,0,1600,0.7,0]
[4,"21-01-061-0012","100*50mm","fm",30,null,null,0,0]
[5,null,"Tartószerkezet","kg",15,null,null,0,0,1600,0.55,0]
[null,null,"Műanyagvédőcső elhelyezése",{"$nulls":6},1600,null,0]
[6,"21-01-011316","16mm","fm",50,null,null,0,0]
[7,null,"tartószerkezet","klt",1,null,null,0,0,1600,0.23,0]
[null,null,"Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészitetet tartóra 1-5 rézerű vezetékig"," "," ",{"$nulls":4},1600,null,0]
[8,"21-02-0221521","H05VV-F 3*1,5mm2 kábel","fm",50,null,null,0,0,1600,0.14,0]
[9,"21-02-0217093","H05VV-F 5*1,5mm2 kábel","fm",50,null,null,0,0,1600,0.14,0]
[10,"21-02-0217093","H05VV-F 5*2,5mm2 kábel","fm",5,null,null,0,0]
[11,"21-02-0217093","NHXH_J E30/FE180","fm",2,null,null,0,0]
[12,null,"JBH(st)HBdE30","fm",50,null,null,0,0]
[13,"21-02-0217112","Tűzálló bilincs+dűbel","klt",150,null,null,0,0,1600,0.14,0]
[null,null,"Szerelvénydoboz elhelyezés",{"$nulls":6},1600,null,0]
[14,"21-11-0121001","Tűzjelző vezérlő modul doboz","db",1,null,null,0,0,1600,0.11,0]
[null,null,"Tűzálló tömítés készítése",{"$nulls":6},1600,null,0]
[15,"21-11-0121003","Födémmel megegyező tűzállóság","m2",5,null,null,0,0,1600,0.15,0]
[null,null,"Biztosító,elosztó elhelyzése előre elkészitett tartóra",{"$nulls":6},1600,null,0]
[16,null,"E1-TCSV","db",1,null,null,0,0]
[17,null,"E01","db",1,null,null,0,0]
[null,null,"Szerelvények bekötése (anyag gépészetben költségelve)",{"$nulls":4}," "," ",1600,null,{"$error":"#VALUE!"}]
[18,null,"Motoros csappanytyú betáp bekötése","db",23,null,null,0,0]
[19,"21-08-0150645","Motoros csapp. állásjelzés bekötése","db",8,null,null,0,0,1600,1.1,0]
[null,null,"Tűzjelző rendszer"]
[20,null,"Vezérőmodul REL4","db",1,null,null,0,0]
[21,"21-02-0111046","Üzemi próba","alk",1,null,null,0,0]
[null,null,"Érintésvédelmi hálózat-bekötések"]
[22,"21-03-044","Nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése","db",1,null,null,0,0]
[23,"21-03-0522804","Épületgépészeti csőhálózat földelése","db",4,null,null,0,0]
[24,null,"EPH csomópont","db",1,null,null,0,0]
[25,null,"Egyenpotenciál hálózat gerinc ","fm",50,null,null,0,0]
[26,"21-03-0811025","Egyenpotenciál hálózat 6mm2","fm",25,null,null,0,0,1600,null,{"$error":"#REF!"}]
[27,"21-03-046","Érintésvédelmi mérés jkv készités","mp",15,null,null,0,0,1600,11.11,{"$error":"#REF!"}]
[28,"K","Beüzemelés,megvalosulási dokumentáció","klt",1,null,null,0,0,1600,0.11,{"$error":"#REF!"}]
[29,"ÖSSZESEN","(nettó)",{"$nulls":4},0,0,1600,0.49,{"$error":"#REF!"}]
[{"$nulls":9},1600,0.45,0]
[{"$nulls":4},"Elektromos kivitelezés",{"$nulls":4},1600,0.2,0]
[{"$nulls":5},"Összesen:",null,0,null,1600,0.37,0]
[{"$nulls":9},1600,0.08]
[{"$nulls":9},1600,null,0]
[" "]
[]
[{"$nulls":9},1600,null,0]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}