{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["FŐÖSSZESÍTŐ","I. ÉPÜLET VILLAMOSSÁG"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"FŐÖSSZESÍTŐ","index":0,"n_rows":19,"n_cols":4,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
["ÉPÜLETVILLAMOSSÁG költségvetés főösszesítő"]
[]
["„Az SZTE JGYPK Hattyas u. 10 szám alatti III. számú épület földszinti és emeleti mosdók felújításának elvégzése.”"]
[]
[]
[]
["Épület költségek","Anyag összege","Díj összege","A+D"]
["ÉPÜLET VILLAMOSSÁG",0,0,0]
[]
["Nettó mindösszesen",null,null,0]
["ÁFA",0.27,null,0]
["Bruttó mindösszesen",null,null,0]
[]
["MINDÖSSZESEN",null,null,0]

{"sheet":"I. ÉPÜLET VILLAMOSSÁG","index":1,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"ÉPÜLET VILLAMOSSÁG ÖSSZESÍTŐ"]
[]
[null,"Munkanem megnevezése",{"$nulls":4},"Anyag összege","Díj összege"]
[null,"1. Elosztók",{"$nulls":4},0,0]
[null,"2. Vezetékek, védőcsövek",{"$nulls":4},0,0]
[null,"3 .Lámpatestek",{"$nulls":4},0,0]
[null,"4. Szerelvények",{"$nulls":4},0,0]
[null,"5. Egyéb",{"$nulls":4},0,0]
[null,"Összesen",{"$nulls":4},0,0]
[]
["Ssz.","Tétel szövege","mennyiség","egység","anyag egységár","díj egységre","anyag összesen","díj összesen"]
[1,"Elosztók, mérőhelyek"]
["1.1","Meglévő elosztók átalakítása, bővítése",2,"klt",0,0,0,0]
["1.2","Villamos berendezés egyedi és komplex kipróbálása, érintésvédelmi  mérések elkészítése, jegyzőkönyvben való rögzítése, átadása",1,"klt",0,0,0,0]
["1.3","Szigetelési mérések elkészítése, jegyzőkönyvben való rögzítése, átadása",1,"klt",0,0,0,0]
["1.4","MSZ HD 60364-6 szerinti első ellenőrzés elkészítése , jegyzőkönyvben való rögzítése, átadása",1,"klt",0,0,0,0]
["1.5","Földelő gerincvezető -16 mm2  HO7V",10,"fm",0,0,0,0]
["1.6","Földelővezeték fémszerkezetek, fémpolcok ,csőhálózatok álmennyezeti tartók stb. bekötésére-6 mm2  HO7V",20,"fm",0,0,0,0]
["1.7","Kétrészes bilincs hideg-melegvíz fűtési csövek érintésvédelmi rendszerbe való bekötéséhez",5,"db",0,0,0,0]
["1.8","Áttörés 0,1 m2/db méretig, helyreállítással, betonfalban 25 cm vastagságig",2,"db",0,0,0,0]
[null,"munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]
[2,"Vezetékek, védőcsövek"]
[null,"Vezetékek, védőcsövek-(elágazó és kötésdobozokkal)- MŰ–III. jelű, műanyag védőcső, elágazó dobozokkal, erősáramú  hálózatok részére, vésési munkálatokkal"]
["2.1"," Æ 16 mm   ",60,"fm",0,0,0,0]
["2.2"," Æ 21 mm   ",40,"fm",0,0,0,0]
[null,"MkhCu jelű rézerű kiskábel védőcsőbe húzva"]
["2.3","3x1,5 mm2",60,"fm",0,0,0,0]
["2.4","4x1,5 mm2",20,"fm",0,0,0,0]
["2.5","3x2,5 mm2",40,"fm",0,0,0,0]
[null,"munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]
[3,"Lámpatestek"]
[null,"Fényforrásokkal, tartó- és függesztő szerkezettel, sorozat kapoccsal ellátott kötődobozokkal komplett (felszerelve, bekötve)"]
["3.1","KANLUX CORSO LED 24W IP44 oldalfalra szerelve",12,"db",0,0,0,0]
["3.2","OXIMIA LED 2W 3 órás kijáratjelző irányfény",8,"db",0,0,0,0]
["3.3","KANLUX NOME LED SMD 45W mennyezeti lámpatest",6,"db",0,0,0,0]
["3.5","Új fénycső, meglévő lámpatestekbe szerelve",12,"db",0,0,0,0]
[null,"munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]
[4,"Szerelvények"]
[null,"230 V, 10–16 A szerelvények sorolópanellal, fészekvésési munkálatokkal                            "]
["4.1","Világítási kapcsolók süllyesztetten felszerelve, fehér színben - II. sarkú kapcsoló",8,"db",0,0,0,0]
["4.2","Dugaszoló aljzatok süllyesztetten szerelve, 230 V; 16 A, II. sarkú + földelt (hálózati) dugalj, fehér színű, IP44 védettséggel",6,"db",0,0,0,0]
[null,"munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]
[5,"Egyéb",{"$nulls":5}," "]
["5.1","D-Terv készítése ",1,"klt",0,0,0,0]
["5.2","Költségelőirányzat a megvilágítási erősségek ellenőrző mérésére, jegyzőkönyv elkészítésére",1,"klt",0,0,0,0]
["5.3","Meglévő elektromos szerelvények, védőcsövek, vezetékek bontása",1,"klt",null,0,0,0]
[null,"munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]