{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Szárazépítés","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Fém nyílászáró és épületlakatos","Felületképzés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":24,"n_cols":4,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[13,0,13,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[23,1,23,2],[8,0,8,3],[11,0,11,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
["A munka leírása:                       "]
["„Az SZTE JGYPK Hattyas u. 10 szám alatti III. számú épület földszinti és emeleti mosdók felújításának elvégzése.”"]
[]
["                                                                              "]
["Építész költségvetés főösszesítő - földszint"]
[]
[]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.3","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe",3,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",15,"laza m3",0,0,0,0]
[]
[3,"21-K","Bontási és építési törmelék kihordása az épületből lépcsőn keresztül kézi erővel",15,"laza m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":3,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-21.1.1.1.1.1","Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva",19.93,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"36-000-9","Lefolyócsövek elfalazások (rabic) bontása",12,"fm",0,0,0,0]
[]
[3,"33-063-3.2.4","Horonyvésés téglafalazatban csővezetékek részére",75,"fm",0,0,0,0]
[]
[4,"31-000-13.2","Aljzatbeton felbontása",35.55,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"31-090-2.5.9","További beton burkolatok foltszerű felvésése, javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból , fa símítóval eldolgozva simítva Lefolyó vezetékek elhelyezéséhez",9,"fm",0,0,0,0]
[6,"31-30-11.3.1.1.2","Beton aljzat (szigetelést védő) készítése helyszínen kevert kavicsbetonból felület fa símítóval eldolgozva C16/20-X0b(H) -16-F2",4.5,"m3",0,0,0,0]
[]
[7,"21-03-2.1.1","Lefolyóvezeték feltárása föld kiemelése kézi erővel",3,"m3",0,0,0,0]
[]
[8,"21-004-4.1.1","Lefolyóvezeték köré homok feltöltés készítése, réteges tömörítéssel kézi erővel",3,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":4,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["1.","36-000-1.4","Oldalfali cementtel erősített vizes salétromos vakolat leverése, levésése",95,"m2",null,0,0,0]
[]
["2.","36-000-18","Fugák kikaparása 2 cm mélységben",95,"m2",null,0,0,0]
[]
["3.","48-002-1.45","Talajnedvesség elleni szigetelés készítése tégla falazaton függőlegesen dombornyomott, vakolathordó hálóval ellátott DELTA-PT lemezzel, Delta PT profillal és Delta MS- dübel rögzítéssel",95,"m2",0,0,0,0]
[]
["4.","36-012-1.3.9.1","Vízzáró, légáteresztő vékony- vagy javítóvakolat készítése kézi felhordással, szárazhabarcsból, vízszintes felületen,\n0,4 cm száraz réteg vastagságban\nMC-Oxal DS-HS szulfátálló, vízzáró javítóhabarcs nedves és sókkal szennyezett falazatok felújítására, 4 mm száraz réteg vastagsággal,",95,"m2",0,0,0,0]
[]
["5.","36-012-2.2","Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése,"]
[null,null,"erős (magas) só és nedvességtartalom esetén WTA rendszerben,"]
[null,null,"kézi felhordással, szárazhabarcsból,"]
[null,null,"felületelőkészítéssel (alapozó, előfröcskölő, gúz), alsó, felső vakolatréteggel, összesen 3 cm vastagságban"]
[null,null,"weber.san presto 200 javítóvakolat, fehér, "]
[null,null,"weber.san presto 100 gúz, Kód: SPR100",95,"m2",0,0,0,0]
["6.","36-002-13","Fugák kitöltése szulfátálló habarccsal MC OXAL SPM",95,"m2",0,0,0,0]
[]
["7.","36-090-2.1.2","Keskenyvakolatok pótlása, hornyok elvakolása",75,"fm",0,0,0,0]
[]
[{"$nulls":7},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":5,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-005-2.1.3-0120032","WC előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 100 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 1 rtg. RBI 12,5 impregnált gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (11 kg/m3), Th=0,5 óra",9.03,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"39-05-2.1.1","Lefolyócsövek eldobozolása  üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 75 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 1 rtg. RBI 12,5 impregnált gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (11 kg/m3), Th=0,5 óra",4.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":6,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból",35.55,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",129.98,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-011-1.1.1.1-0216002","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó",97.28,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-2.1.1.1-0216002","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó",35.55,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-011-2.1.1.2-0314002","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia",39.1,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"42-011-2.1.1.4.1-0311050","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN ST 12 aljzatkiegyenlítő",35.55,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"42-012-1.1.1.1.1.3-0314055","Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KMG 25 Speciál",41.15,"m",0,0,0,0]
[null,null,"ragasztóhabarcs, C2T MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2 bordűr rakása vízszintesen egy sorban."]
[]
[8,"42-012-1.1.1.1.1.3-0314058","Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGF 65 Totál Flex",97.28,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"ragasztóhabarcs, szürke, C2TES1 MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2"]
[]
[9,"42-022-1.1.3.1.1.3-0314058","Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGF 65 Totál Flex ragasztóhabarcs, szürke, C2TES1",35.55,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":7,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.1","Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig",17.95,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"44-030-2.3-0122191","Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, hármas kabin, 270 cm széles előlap 3 ajtóval, 2 db 120 cm széles válaszfallal K-FAL Strong 28 mm vastag kétoldalt laminált bútorlapból, szerelvényekkel,",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"foglaltságjelző zárral, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal, hármas kabin, 270 cm széles előlap 3 ajtóval, 2 db 120 cm széles válaszfallappal"]
[]
[3,"44-030-2.3-0122192","Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, hármas kabin, 360 cm széles előlap 4 ajtóval, 3 db 120 cm széles válaszfallal K-FAL Strong 28 mm vastag kétoldalt laminált bútorlapból, szerelvényekkel,",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"foglaltságjelző zárral, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal, hármas kabin, 360 cm széles előlap 4 ajtóval, 3 db 120 cm széles válaszfallappal"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":8,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-001-1.1.3.1-0134015","Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret:900 x 2000 mm",4,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"45-001-2.2.1-0134738","Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag faforgácslap-betétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,8 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal Hörmann OIT 40-1 ",4,"db",0,0,0,0]
[null,null,"beltéri tömör ajtólap, névleges méret:900 x 2000 mm, színes/fóliás felülettel"]
[]
[3,"45-001-3.1-0134752","Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz Alu körcímkés kilincsgarnitúra, BB vagy PZ előkészítéssel",4,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":9,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.99.1.2.1.2-0218023","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Rigips Rimano 0-3 belsőtéri",118.22,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"nagyszilárdságú glettelő gipsz"]
[]
[2,"47-011-15.1.1.2-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118",118.22,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-021-21.1.1","Új nyílászárók (ajtók) fedőszín mázolása fehér színben műgyanta kötőanyagú oldószeres festékkel",21,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-021-31.1.1","Új nyílászárók (ajtók) zománclakkozása  fehér színben műgyanta kötőanyagú oldószeres festékkel",21,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]