{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Elektromosenergia-ellátás, vill"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3]]}
{"$rows_empty":8}
["Név :   ",null,"                                       "]
["          ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,{"$f":"ROUND(SUM(Összesítő!B2:B3),0)","v":0},{"$f":"ROUND(SUM(Összesítő!C2:C3),0)","v":0}]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,{"$f":"ROUND(C24,0)","v":0},{"$f":"ROUND(D24,0)","v":0}]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,{"$f":"ROUND(C25+D25,0)","v":0}]
["2.2 Áfa",0.27,{"$f":"ROUND(C26*B27,0)","v":0}]
["3.  A munka ára",null,{"$f":"ROUND(C26+C27,0)","v":0}]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",{"$f":"Költségtérítések!H4","v":0},{"$f":"Költségtérítések!I4","v":0}]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",{"$f":"'Elektromosenergia-ellátás, vill'!H19","v":0},{"$f":"'Elektromosenergia-ellátás, vill'!I19","v":0}]
["Összesen:",{"$f":"ROUND(SUM(B2:B3),0)","v":0},{"$f":"ROUND(SUM(C2:C3), 0)","v":0}]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-1.21.1","Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése",1,"db",0,0,{"$f":"ROUND(D2*F2, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(D2*G2, 0)","v":0}]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},{"$f":"ROUND(SUM(H2:H3),0)","v":0},{"$f":"ROUND(SUM(I2:I3),0)","v":0}]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":3,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-001-24.2.4-0533834","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  100 mm felett LEGRAND vagy azzal műszakilag megeggyező csatorna 25x40 mm, fehér",50,"m",0,0,{"$f":"ROUND(D2*F2, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(D2*G2, 0)","v":0}]
[2,"71-002-21.1-0221522","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm²",300,"m",0,0,{"$f":"ROUND(D3*F3, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(D3*G3, 0)","v":0}]
[null,null,"PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[3,"71-005-1.1.1.1-0230103","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A egypólusú kapcsolók LEGRAND  egypólusú kapcsoló kerettel, fehérkerettel kompletten",11,"db",0,0,{"$f":"ROUND(D5*F5, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(D5*G5, 0)","v":0}]
[4,"71-005-1.1.1.4-0545314","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A kétáramkörös (csillár) kapcsolók LEGRAND  csillárkapcsoló, körömmel, fehér kerettel kompletten",4,"db",0,0,0,0]
[5,"71-005-1.11.1.1.1-0562064","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND csatlakozóaljzat  fehér kerettel sülyesztő elemmel kompletten",4,"db",0,0,0,0]
[6,"71-009-3.1.1","Elosztó szekrény cseréje, javítása, ellenőrzése, meglévő tartalom megtartása mellett, FI relé beépítésével, előírásoknak megfelelően pl Schneider vagy Legrand gyártmányból. ",4,"db",0,0,{"$f":"ROUND(D8*F8, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(D8*G8, 0)","v":0}]
[7,"71-009-3.1.0","Elosztó javítása, szabványosítása, áramköri elemek elhelyezése a meglévő elosztóban, korábbi tartalom megtartása mellett. (C -sín tartó letört, sín beesett, elemek rögzítetlenek)",3,"db",0,0,{"$f":"ROUND(D9*F9, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(D9*G9, 0)","v":0}]
[8,"71-005-1.11.3.2-0530342","LED panel 29W 1200X300 mm, A++ energiaosztály, 120LM/W vezérlővel, 4500K ",54,"db",0,0,{"$f":"ROUND(D10*F10, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(D10*G10, 0)","v":0}]
[9,"71-005-1.11.3.2-0530344","MG T2 osztályú (3+1) In=25kA/P túlfeszültség korlátozó cseréje meglévő elosztóban.",1,"db",0,0,{"$f":"ROUND(D11*F11, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(D11*G11, 0)","v":0}]
[10,"71-005-1.11.3.2-0530343","\"D\" 10 kA 3p+N túlfeszültség korlátozó beépítése 3312 és 3314 terem felé, elosztóban elhelyezve, sínre szerelt kivitelben MG.",1,"db",0,0,{"$f":"ROUND(D12*F12, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(D12*G12, 0)","v":0}]
[11,"71-009-3.1.0.1","Schneider INTERPACT INS-100, 100A  típusú főkapcsoló cseréje",1,"db",0,0,{"$f":"ROUND(D13*F13, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(D13*G13, 0)","v":0}]
[12,"71-009-3.1.0.2","Schneider INTERPACT INS-40, 40A  típusú főkapcsoló cseréje",2,"db",0,0,0,0]
[13,"71-009-3.1.0.3","Schneider C120N 1P, C100A  típusú biztosító cseréje",3,"db",0,0,{"$f":"ROUND(D15*F15, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(D15*G15, 0)","v":0}]
[14,"71-013-0","Konyhai nagy kiterjedésű fémtárgyak, eszközök EPH rendszerének javításak, Gáz EPH ellenőrzése",1,"klt",0,0,0,0]
[15,"71-009-3.1.7","Mg 4x12 elosztó szekrény ajtó, teli, fehér kivitelben",4,"db",0,0,{"$f":"ROUND(D17*F17, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(D17*G17, 0)","v":0}]
[16,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",70,"mp*",0,0,{"$f":"ROUND(D18*F18, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(D18*G18, 0)","v":0}]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},{"$f":"ROUND(SUM(H2:H18),0)","v":0},{"$f":"ROUND(SUM(I2:I18),0)","v":0}]