{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Fejezet összesítő","01  Gáz","02  Fűtés - Használati melegvíz","03  Vízellátás - Csatornázás"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,2,27,3],[31,1,31,2],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név : Társasházi lakás épületgépészet  ",null,"Megjegyzés:                            "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím : 6724 Szeged, Petőfi Sándor sgt.  ",null,"                                       "]
[" 40. II. em. 10                        ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["Belső épületgépészeti átalakítási munkálatok                                  "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült: 2025.02.                                                             "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Fejezet összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Fejezetek megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["01  Gáz",0,0]
["02  Fűtés - Használati melegvíz",0,0]
["03  Vízellátás - Csatornázás",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"01  Gáz","index":2,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,5],[14,0,14,5],[19,0,19,5],[30,0,30,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["19 Költségtérítések"]
[1,"19-010-1.11.1.1","Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, Gázhálózat nyomáspróbája",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"19-010-1.11.1.2","Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, Érintésvédelmi EPH jegyzőkönyv kiállítása",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"19-010-1.21.1","Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"19-010-1.21.1-0000001","Általános teendők befejezés szakaszában, Tervező gázátadás - átvétel",1,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"19-010-1.21.2","Általános teendők befejezés szakaszában, MIKA6 gázkészülék garaciális beüzemelése, szakcég álltal",1,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"19-010-1.21.4","Általános teendők befejezés szakaszában, MIKA6 kezelő személyzet oktatása",1,"db",0,0,0,0]
[]
["71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés"]
[7,"71-012-1.1-0210021","MIKA6 gázkészülék elektromos bekötése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"71-012-1.1-0210022","Comutherm Q8RF szobatermosztát elhelyezése, bekötése",1,"db",0,0,0,0]
[]
["81 Épületgépészeti csővezeték szerelése"]
[9,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, gázvezeték, fekete acélcsövek tartószerkezetről,  lángvágással, deponálással, 1/2\"",12,"m",0,0,0,0]
[]
[10,"81-000-1.1.1-0000001","Csővezetékek bontása, gázvezeték, fekete acélcsövek tartószerkezetről,  lángvágással, deponálással, 3/4\"",4,"m",0,0,0,0]
[]
[11,"81-000-1.1.2","Csővezetékek bontása, gázvezeték, fekete acélcsövek tartószerkezetről, lángvágással, deponálással, 5/4\"",3,"m",0,0,0,0]
[]
[12,"81-000-1.1.2-0000001","Csővezetékek bontása, gázvezeték, fekete acélcsövek tartószerkezetről, lángvágással, deponálással, 1\"",7,"m",0,0,0,0]
[]
[13,"81-003-1.2.1.1.1.1.1-0110007","Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 15-ig Vastagfalú, varratnélküli fekete acélcső, sima, A 37X, 1/2\", 21,3x3,2mm",6,"m",0,0,0,0]
[]
["82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése"]
[14,"82-000-4.2.1.1","Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak Gázkonvektor + parapet szerelvényeivel  6,8kW",3,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"82-000-4.2.1.1-0000001","Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak Vízmelegítő + kémény szerelvényeivel  19kW",1,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"82-001-7.2.2-0116874","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI VENUS teljesátömlésű golyóscsap, gázra, nikkelezett, PN 4, 60 ℃, fix kb 1/2\" típ. Kód: EFFE-1022G264",1,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"82-005-1.12.1-0378161","Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kondenzációs kazán elhelyezése és bekötése, MIKA-6E parapet szett",1,"db",0,0,0,0]
[]
[18,"82-005-1.12.1-0378162","Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű, acéllemez kazán elhelyezése és bekötése, MIKA-6EU fűtőkészülék 6,0kW  MB 69251791 0001 + Opcionális (készülékhez választható) Fernox Omega iszapleválasztó",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Fejezet összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"02  Fűtés - Használati melegvíz","index":3,"n_rows":59,"n_cols":9,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,5],[8,0,8,5],[15,0,15,5],[22,0,22,5],[31,0,31,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["19 Költségtérítések"]
[1,"19-010-1.11.1.1-0000001","Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, Fűtési rendszer nyomáspróbája",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"19-010-1.11.1.1-0000002","Általános teendők megvalósulás szakaszában, Fűtési rendszer átmosása, feltöltése, légtelenítése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"19-010-1.11.1.1-0000003","Általános teendők megvalósulás szakaszában, Radiátorok beszabályozása, légtelenítése",1,"klt.",0,0,0,0]
[]
["33 Falazás és egyéb kőművesmunka"]
[4,"k tétel","Horonyvésés és visszajavítás téglafalban, 50,01-100,00 cm² keresztmetszet között",4,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"33-063-22.1.2","Falátfúrás DN25-DN40 vezetékhez vagy átmenőcsavaros rögzítéshez, P2, P4 pórusbeton, 25 cm vastag falazatban",4,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"33-091-4.1.2-2110002","Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, meglévő falazati hiányosságok pótlása, falazat pótlása, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs",4,"m",0,0,0,0]
[]
["71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés"]
[7,"71-012-1.1-0210021","Elektromos vízmelegítő elektromos bekötése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"71-012-1.1-0210022","Elektromos törölközőszárítő elektromos bekötése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"71-023-4.1-0015401","Elektromos törölközőszárítós fűtőkészülék szerelése és beüzemelése, fali kivitelben Stiebel Eltron BHE 50 Plus törölközőszárító radiátor beépített fűtőbetéttel, teljesítmény: 0,5 kW, 1090x500x117 mm, Cikkszám: 239141",1,"db",0,0,0,0]
[]
["81 Épületgépészeti csővezeték szerelése"]
[10,"81-002-3.2.1.1.1-0131002","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M",2,"m",0,0,0,0]
[]
[11,"81-004-1.1.2.1.1.2-0331315","Ivóvízvezeték vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, PEX szorítógyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 15-ig Uponor Comfort PLUS PE-Xa 20x2,0 S9-es szigetelt cső 60 m PN6,",2,"m",0,0,0,0]
[]
[12,"81-004-1.5.1.1.1.1.2-0373502","Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 15 PIPELIFE C-PRESS kívül horganyzott szénacél cső 6m DN18, CP-R18A",26,"m",0,0,0,0]
[]
[13,"81-004-1.5.1.1.1.1.3-0373503","Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20 PIPELIFE C-PRESS kívül horganyzott szénacél cső 6m DN22, CP-R22A",30,"m",0,0,0,0]
[]
["82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése"]
[14,"82-001-6.2.8-0722154","Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep Flamco Flexvent H 1/2\" úszós légtelenítő max. 120 °C, 10 bar, elzáróelem nélkül, nikkelezett, Rendelési szám: 27710",2,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"82-001-7.3.1-0115552","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, fojtó-elzáró, beavatkozó) visszacsapó csappantyú,  G 3/4\" bm, PN16, (-10... +80)°C, kvs=10,20, vörösöntvény szerelvényház,",1,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"82-001-7.3.2-0116835","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI TOTAL teljesátömlésű golyóscsap, nikkelezett, PN 64, 130 ℃, bb 3/4\" típ. Kód: EFFE-0121N205",3,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"82-001-7.3.3-0115763","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szennyfogószűrő, Szennyfogó szűrő, DN20, 3/4\" bm., kvs=7.80, szitasűrűség 600 µm, (-10...+150)°C",1,"db",0,0,0,0]
[]
[18,"82-001-16.1.3-0113564","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 10 visszatérő elzárószelep Danfoss RLV-S egyenes kivitelű radiátor visszatérő csavarzat (nikkelezett) beszabályozási, elzárási funkcióval, 3/8\", 003L0122",3,"db",0,0,0,0]
[]
[19,"82-001-16.1.5-0113201","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 10 termosztatikus szelep Danfoss RA-N termosztatikus radiátorszelep állítható kapacitású szelep, egyenes kivitel (F), RA-N 3/8\" kvs=0,04-0,56, 013G0012",3,"db",0,0,0,0]
[]
[20,"82-001-19.1-0113271","Kézikerék felszerelése radiátorszelepre, KLAPP + inbusz kulcsos csatlakozóval rögzítve Danfoss kézikerék termosztatikus szeleptesthez, 013G5002",3,"db",0,0,0,0]
[]
[21,"82-004-1.3-0016612","Elektromos melegvíztermelő (átfolyós vagy tárolós) berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 80,01- 200 liter között Stiebel Eltron PSH 100 Classic zárt rendszerű, elektromos fali melegvíz-tárolók, 100 L, 1,8kW,",1,"db",0,0,0,0]
[]
[22,"82-009-17.1-0110161","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-1/2\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Csz: 163-0002-00",2,"db",0,0,0,0]
[]
[23,"82-009-21.2-0135120","Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral",1,"db",0,0,0,0]
[]
[24,"82-012-3.2.1.4-0433395","Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm PURMO C21 600x1200, kompakt acéllemez lapradiátor 2 fűtőlappal, 1 konvektorlemezzel, burkolattal, 4 csonkkal, 600x1200 mm, 1089W",1,"db",0,0,0,0]
[]
[25,"82-012-3.2.1.4-0433396","Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm PURMO C22 600x1200, kompakt acéllemez lapradiátor 2 fűtőlappal, 2 konvektorlemezzel, burkolattal, 4 csonkkal, 600x1200 mm, 1383W",1,"db",0,0,0,0]
[]
[26,"82-012-3.2.1.4-0433398","Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm PURMO C22 600x1400, kompakt acéllemez lapradiátor 2 fűtőlappal, 2 konvektorlemezzel, burkolattal, 4 csonkkal, 600x1400 mm, 1614W",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Fejezet összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"03  Vízellátás - Csatornázás","index":4,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[]
[1,"k tétel","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosdó és mosdó csaptelep bontása kompletten",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"82-009-1.2-034420112","Mosdó elhelyezése és bekötése szifon (bűzelzáró) és tartozékokkokkal, sarokszeleppel, csapteleppel",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"k tétel","WC csésze és dömötör tartály komplett bontása",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-009-11.1.2.1-03375722","WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőkével, dömötör tartállyal Wc papír adagolóval, Wc kefével",1,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"k tétel","Fürdőkád és csaptelep bontása kompletten",1,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"k tétel","Fürdőkád elhelyezése és bekötése szifon (bűzelzáró) és tartozékokkokkal, sarokszeleppel, csapteleppel.  Zománcozott acéllemez kád feltámasztással (aláfalazással, vázszerkezettel), Ytong előtét fallal, csempézve. Meglévővel megegyező méretben, kialakítással.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"k tétel","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogató csaptelep leszerelése kompletten",1,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"k tétel","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep, MOFÉM Eurosztár kétfogantyús falraszerelhető mosogatócsaptelep, kr. kód: 142-0148-00, sarokszeleppel",1,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"k tétel","Ólom anyagú ivóvíz vezetékek cseréje, ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyban ill. falon kívül rozsdamentes anyagú csővezetékekre, kompletten a meglévő ólomvezetékek helyett, DN15 és DN20 méretben. Falon belüli 4mm vastag szigeteléssel. ",12,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Fejezet összesen:",{"$nulls":4},0,0]