{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Fém nyílászáró és épületlakatos","Elektromosenergia-ellátás, vill","Kert- és parképítési munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név: SZTE Műszaki Igazgatóság          ",null,"                                       "]
["Műszaki és Beruházási Iroda            ",null,"                                       "]
["Cím: 6723 Szeged, Római krt. 21.       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["SZTE Móra Ferenc Szakkollégiumi épület Északi oldalán kb. 40 fm               "]
["kerítés építése 1 db 1 méteres kapuval, 2 db kültéri lámpa kiépítésével.      "]
["                                                                              "]
["Készült: 2021.10.26                                                           "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"………………….."]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Kert- és parképítési munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-003-1.1-0111402","Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben STEELVENT ELŐD könnyű típusú személykapu szabad nyílás: 1,0 m-ig utólagosan tűzihorganyzott ST10/ háló 750-1000x1500-2000 mm névleges méret, Cikkszám: 6K080304ZZZZ00002",1,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"45-004-31.1.2-0121680","Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése,  oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, fúrt pontalapokra, az alaptestek kiemelésével, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett 1,51-2,00 m kerítés magasság között STEELVENT ST10/12N tűzihorganyzott, trapézbordás táblás kerítés, hossz: 2,4 m, függőleges szálak távolsága: 80 mm, huzalátmérő: 5 mm, magasság: 1,7 m, Cikkszám: 11010104010500122",39.38,"m",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":3,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-001-24.2.1-0533501","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  40 mm-ig LEGRAND DLP mini csatorna 20x12,5 mm, fedéllel, válaszfallal (Kat.szám:030007)",16,"m",null,null,0,0]
[]
[2,"71-002-20.1.1-0221521","Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 2-3 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm2-ig Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)",24,"m",null,null,0,0]
[]
[3,"71-005-1.1.2.2.2-0231349","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10-16A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Plexo 55 2P kapcsoló, szürke (Kat.szám:069530)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[4,"71-010-11.5-0630104","Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, LED-es kivitelben Berton Világítástechnika, 24W IP65 falon kívüli UFO lámpatest, beépített mikroh. mozgásérzékelővel, 3000/4000/6500K, 2160 lm, CL-YA-C24W-CCT-iP65-Sensor",2,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"71-013-99","Első felülvizsgálati jegyzőkönyv és átadási dokumentáció készítése",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Kert- és parképítési munka","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"91-005-1.1.2","Kerítés mellett lévő fa útban lévő ágainak levágása, darabolása, elszállítása.",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]