{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bontás, építőanyagok újrahaszno","Helyszíni beton és vasbeton mun","Hideg- és melegburkolatok készí","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":35,"n_cols":4,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[10,0,10,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[34,1,34,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és    ",null,"                                       "]
["Beruházási Iroda               ",null,"                                       "]
["6723 Szeged, Római krt. 21.            ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["SZTE Mezőgazdasági Kar Kollégiumának 3-4. emeletein a folyosók, az átkötőfolyosók, a lépcsőházfordulók PVC burkolatának cseréje, és a lépcsőházban a lépcsők csúszásgátlójának cseréje                       "]
[]
["Készült: TERC KFT. TERC VIP GOLD 2020/4 ÖN normarendszerével                  "]
["                                                                              "]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.2 Akadályoztatási költség",null,null,0]
["1.3 Építés közvetlen költségei",null,0,0]
["1.4 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Árkockázati fedezet vet.alap",null,0]
["2.2 Árkockázati fedezet",null,0]
["2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap",null,0]
["2.4 Anyagigazgatási költség",null,0]
["2.5 Fedezet vetítési alap 1.4",null,null,0]
["2.6 Fedezet",null,null,0]
["3.1 Tartalékkeret vetítési alap",null,0]
["3.2 Tartalékkeret",null,0]
["4.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["4.2 Áfa",0.27,0]
["5.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bontás, építőanyagok újrahasznosítása",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bontás, építőanyagok újrahaszno","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"02-030-7.1","Vegyes építési- bontási törmelék kihordása az épületből felrakása szállítóeszközre kézi erővel és elszállítása.",1,"klts",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-090-5-0314374","Beton szerkezetek felületi javítása előtti alapozó, felhordása 1 rétegben",343,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"31-090-5.1-0314374","Lépcsőkön beton szerkezetek felületi javítása előtti alapozó, felhordása 1 rétegben",47.12,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":4,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-3.4","PVC burkolat bontása",373,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-3.4.1","Lépcsőkön PVC burkolat bontása",47.12,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-000-6.2","Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása",343,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-000-6.2.1","Lépcsőkön a ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása",47.12,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-011-2.1.1.1-0216002","PVC padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó",343,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"42-011-2.1.1.2-0216002","Lépcsőkön PVC padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó",47.12,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"42-041-3.2.2.1-0311055","Meglévő aljzat kiegyenlítése, ragasztott PVC burkolat alá (nagy igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat felület előkészítése, 3 mm vastagságban MUREXIN Objekt Plus önterülő aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D4 tapadóhíd",343,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"42-041-3.2.2.1.1-0311055","Lépcsőkön a Meglévő aljzat kiegyenlítése, ragasztott PVC burkolat alá (nagy igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat felület előkészítése, 3 mm vastagságban MUREXIN Objekt Plus önterülő aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D4 tapadóhíd",47.12,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"42-042-11.3","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 2 mm vtg.,",343,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"42-042-11.3.1","Lépcsőkön PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 2 mm vtg.,",47.12,"m2",0,0,0,0]
[]
[11,"42-042-11.9-0311043","Lépcsőkön PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MUREXIN D 390 univerzális ragasztó",47.12,"m2",0,0,0,0]
[]
[12,"42-042-11.9.1-0311043","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) MUREXIN D 390 univerzális ragasztó",343,"m2",0,0,0,0]
[]
[13,"42-042-31.1.2","Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, saját anyagából felhajtva,  PVC-profilba bújtatva",277,"m",0,0,0,0]
[]
[14,"42-042-32.2.3.1","Lépcsőélvédők elhelyezése, PVC burkolatokhoz,  5,0 cm fellépő szélességgel, ragasztással",143,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-008-4.2-0510021","Padlózat tisztítása felmosással műanyag padlóburkolat Felmosás Flóraszept-es vízzel",1,"egység",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]