{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Vakolás és rabicolás","Hideg- és melegburkolatok készí","Felületképzés","Elektromosenergia-ellátás, vill","Szellőztetőberendezések"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,2,12,3],[16,2,16,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:"]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"Készítette:"]
["Műszaki Igazgatóság                    ",null,"Cégnév"]
["Klinikai Üzemeltetési Iroda            ",null,"Székhely"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,"Elérhetőség"]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása: Élettani intézet                      ",null,"                                       "]
["Gyakorlati teremhez tartozó Pincehelyiség felújítása"]
[]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Szellőztetőberendezések",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",2,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":3,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-000-1.1.1","Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs",100,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"36-000-18","Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben",65,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"36-012-1.4-0422516","Vízzáró, légáteresztő vékony- vagy javítóvakolat készítése kézi felhordással, szárazhabarcsból, vízszintes vagy függőleges felületen, 1 cm vastagságban Gecco Hydro Wall cellulóz tartalmú, szálerősített vízszigetelő habarcs falszerkezetekhez; gyárilag",100,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"előkevert, száraz, vízszigetelő vakolóhabarcs; rétegvastagság 1-2 cm, anyagszükséglet: 12,5 kg/m2/cm, Cikkszám: 882717"]
[]
[4,"36-012-1.5-0422516","Vízzáró, légáteresztő vékony- vagy javítóvakolat készítése kézi felhordással, szárazhabarcsból, vízszintes vagy függőleges felületen, többlet minden további 1 cm vastagságért Gecco Hydro Wall cellulóz tartalmú, szálerősített vízszigetelő habarcs",100,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"falszerkezetekhez; gyárilag előkevert, száraz, vízszigetelő vakolóhabarcs; rétegvastagság 1-2 cm, anyagszükséglet: 12,5 kg/m2/cm, Cikkszám: 882717"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",100,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-051-2-0313431","Ipari padlóburkolat készítése, beltéri, új beton vagy esztrich járófelületre, kopásálló műgyanta, kétkomponensű diszperziós epoxigyanta bevonat MAPEI Mapecoat I62W vizesbázisú epoxi gyanta ipari padló bevonat, tisztatér engedéllyel, Csz: 6NA999911  RAL: 7001",38,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":5,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.21.6.1.2-0414662","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, mészhidrát kötőanyagú glettel vakolt felületen, tagolt felületen LB-Knauf GLETTI/Meszes glett, Csz.: K00236101",100,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-010-9.1.1-0154014","Nedvességnek kitett felületek festés előtti alapozása párafékező rétegként, tixotróp alapozóval, tagolatlan felületen StoPrep Vapor kétkomponensű, trixotróp alapozó párafékező réteg, Cikkszám: 00859/002",100,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-011-1.5.1.2.1-0160010","Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékkel, egy színben, tagolt sima felületen, két rétegben POLI-FARBE Mészfesték, magas fehérségű, környezetbarát, páraáteresztő belső falfesték",100,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-021-12.7.1-0131032","Korróziógátló alapozás kisméretű gépészeti szerelvény (0,5 m² felületig), szelep és tolózár (NÁ 80-ig), műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033",2,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"47-021-21.3.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",12,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-021-31.3.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",12,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":6,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.6","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről",15,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"71-000-1.13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése",2,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"71-002-3.1-0211041","Szigetelt vezeték elhelyezése előre elkészített kábeltálcán műanyag  kötegelővel rögzítve, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,",30,"m",0,0,0,0]
[null,null,"keresztmetszet: 1,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel MMFalCu 450/750V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel"]
[]
[5,"71-005-1.1.2.2.1-0575711","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10-16A kétpólusú kapcsoló IP 20 Schneider Electric PRIMA Kétpólusú kapcsoló 10AX, IP 20, falon kívüli, fehér (102),",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Csz.: WDE001020"]
[]
[6,"71-011-6.1.1.1.1.1.1","LED-es fényforrások, általános világítás céljára (fehér fényű), pontszerű kivitelben, hagyományos kialakítású (retrofit), Edison (csavaros), E10 fej, burás",3,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szellőztetőberendezések","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"83-000-2.1","Gépek, berendezések bontása, 500 kg/db alatti súly esetén Elszívó ventillátot bontása csövezésse 2.8x 0.6 vakolat javításáa utáni visszaszerelése",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]