{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Összesítő","Munkanemek"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Összesítő","index":0,"n_rows":24,"n_cols":4,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[23,1,23,2],[13,0,13,3]]}
["Név : SZTE Füvészkert                      ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím : Szeged, Lövölde utca 42.           ",null," Kelt:      2022 év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Készítette   :            "]
["                                       "]
["                                       "]
["A munka leírása:                       "]
["SZTE Füvészkert Rózsakertben rózsafuttató vázrendszer kialakítása"]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                           "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,{"$f":"Munkanemek!G4","v":0},{"$f":"Munkanemek!H4","v":0}]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,{"$f":"ROUND(C16,0)","v":0},{"$f":"ROUND(D16,0)","v":0}]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,{"$f":"ROUND(C17+D17,0)","v":0}]
["2.2 Áfa",0.27,{"$f":"ROUND(C18*B19,0)","v":0}]
["3.  A munka ára",null,{"$f":"ROUND(C18+C19,0)","v":0}]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Munkanemek","index":1,"n_rows":4,"n_cols":8,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]]}
["SZTE Füvészkert Rózsakertben rózsafuttató vázrendszer kialakítása.\n Szeged, Lövölde utca 42.\n"]
["Munkanem ","tartalom","mennyiség","egység","anyag","díj","anyag    összesen","díj összesen"]
["Lakatos","18 méter hosszú pergola rendszer, 3,3 m fesztávolságú, 2,5 m magas, 40-40 cm-es túllógással, 16 keretállásból álló, 120 cm-es oszlopközzel, zártszelvényű, kovácsoltvas csúcsdíszekkel és laposvas ívekkel ékesített vázrendszer készítése, amely a korábban elkészített betontömbökre kerül rögzítésre.\n- Kialakítása: \n  - fém mángorolt zártszelvényekből álló oszlop- és keretrendszer\n  -az oszlop és keretrendszer felső 90°-os hajlított laposvas ívek:\n   - a négy sarokponti oszlopnál két irányból (kívül-belül) 30-30 cm távolságban\n   - az oldalsó oszlopok estén kívül, 30-30 cm távolságban\n- Zártszelvény méretek:\n    - főtartók (sarkai oszlopok): 40 x 60-as zártszelvény, 3 mm-es falvastagságú, 4-4 db 60 cm magas, 30x30 cm méretű épített pillérre kerül beépítésre, talplemezre rögzítve\n    - oldalsó oszlopok: 40 x 60-as zártszelvény, 30x30 cm-es alapterületű betonalapra illesztve, talplemezre rögzítve\n    - felső kereszt- és hosszanti elemek: 40 x 40-es zártszelvény, 3 mm-es vastagságú, hosszanti futással két szélen és középen\n- Összekötő- és keresztelemek végén záró csúcsdíszek \n• felületkezeléssel, kültéri festékkel alapozva és kétszer festve, sötétszürke  RAL 7043 színkód\n Gyártás előtt a gyártási méretek a helyszínen ellenőrizendők.",3,"klt*",0,{"$f":"(C3*E3)","v":0},{"$f":"(C3*E3)","v":0},{"$f":"(C3*F3)","v":0}]
[{"$nulls":6},{"$f":"SUM(G3:G3)","v":0},{"$f":"SUM(H3:H3)","v":0}]