{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bontás, építőanyagok újrahaszno","Felvonulási létesítmények","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Bádogozás","Szigetelés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[4,0,4,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3],[2,0,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1 Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["Nettó ajánlati ár: A+D",null,0]
["Áfa összege (27%):",0.27,0]
["Bruttó ajánlati ár:",null,0]
["Nettó tartalékkeret (5 %):",0.05,0]
["Áfa összege (27%):",0.27,0]
["Bruttó tartalékkeret:",null,0]
["Tartalékkerettel növelt bruttó ajánlati ár:",null,0]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bontás, építőanyagok újrahasznosítása",0,0]
["Felvonulási létesítmények",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Bádogozás",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bontás, építőanyagok újrahaszno","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"02-030-9.1-0134522","Bontott veszélyes hulladék elszállítása és rakodása gépkocsira, tetőfedő anyagok Veszélyes hulladék  - bitumenes tetőfedő anyag- elszállítása és rakodása darus kocsira (TERRÁN szolgáltatás)",3642,"kg",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felvonulási létesítmények","index":3,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"05-008-4.2.1.3","Építési felvonóval végzett munka, teher-személy felvonó, 30 kW teljesítményig, 15,0 kW, teherbírás: 1200kg -  bontott anyagok lehordása, új anyagok felszállítása",60,"nap",0,0,0,0]
[]
[2,"12-000-0","Ideiglenes víz- és energiaellátás",1,"ép.",0,0,0,0]
[]
[3,"12-011-1.1-0025001","Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti tisztítással, karbantartással Mobil WC alap, bérleti díj/hó 2 hó",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"12-021-1.1-0121601","Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése tartozékokkal",64,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"36-000-7","Indás vadszőlő és egyéb futónövényzet eltávolítása homlokzatfelületről , talaj fölött kb 1 m sávban, megszüntetve a gyökérzettel való kapcsolatot.",60,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.7","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m³-es konténerbe",6,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",60,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":5,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-12.2","Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása salakból, sittből,  testsűrűség 1000-1500 kg/m³ között ~ 8 cm vtg.",19.42,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"31-090-4.3.2-0313830","Beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása, betonjavító készhabarccsal vagy szárazbetonnal, üvegszál erősítéssel, 10 mm vastagságban, kézi felület-előkészítéssel MAPEI Planitop 400 betonjavító habarcs,",242.8,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"31-090-5","Beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása előtti alapozó,   tapadóhíd felhordása 1 rétegben",242.8,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"31-000-16","Vb. födém felületének tisztítása, salakfeltöltés elbontása után ,  kiegyenlítés előtt",242.8,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":6,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-001-1.2.1.2.1.2.1-0110245","Megtámasztó falazat készítése, pórusbeton termékekből, 600x200x250 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 5 mm),  16 cm magassággal hőszigetelő habarcsba falazva YTONG Classic P2-0,5 GT jelű, 600x200x250 mm méretű elemekből, YTONG hőszigetelő falazóhabarcs",2.07,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-000-1.3","Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig - attika tető felöli oldala",51.8,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Bádogozás","index":8,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-000-1","Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig",12.5,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"43-000-5","Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig",12,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"43-000-7","Falszegély és ereszszegély  bontása, 100 cm kiterített szélességig",64.68,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"43-002-1.2-0144003","Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline R 150 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben",12.5,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"43-002-11.2-0144013","Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben",12,"m",0,0,0,0]
[]
[6,"43-003-1.1.2.1-0993244","Rögzítő szegély szerelése műkőfedkőhöz erősítve színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 15 cm kiterített szélességgel,  LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 101-150 mm",129.88,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"43-003-1.1.2.1-0993274","Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 351-400 mm",12.5,"m",0,0,0,0]
[]
[8,"43-003-10.2.2.2-0993280","Kétvízorros falfedés, íves vagy tört vonalú, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, fekvő korcolással  51-100 cm kiterített szélesség között,  LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,6 mm vtg., kiterített szélesség: 651-700 mm -attikán,  műkőfedkő tetején",63.14,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":9,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-12.3","Homokágyazat bontása ~ 2 cm vtg.",4.86,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-1.1.1","Téglaburkolatok bontása, lapjára fektetett  üreges padlástégla",242.8,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"48-000-2.1","Teljes felületen hegesztett, olvasztott vagy ragasztott bitumenes lemez szigetelés bontása, kettő vagy több réteg lemez esetén, vízszintes felületről",260.38,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"48-000-5.1","Mechanikai rögzítésű PE fólia bontása, vízszintes felületről",290,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"48-000-6.2","Meglévő és megmaradó bitumenes lemez  csapadékvíz elleni szigetelés, letakarítása hólyagjainak, gyűrődéseinek felvágása ragasztott vagy olvasztott szigetelőlemeznél - nyaktag szigetelésén",25.59,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"48-005-1.2.1-0095213","Csapadékvíz elleni szigetelés; Hajlaték elhelyezése faltőben, expandált polisztirolhab (EPS), poliuretánhab (PUR és PIR) vagy kőzetgyapot anyagú hajlaték  PIR ékelem kasírozás nélkül 100/100 mm,",52.18,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"48-005-1.3.1.2.2-0420101","Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés páratechnikai rétegei, párazáró réteg, vízszintes felületen, egy rétegben,  alumíniumfólia betétes elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve Büsscher & Hoffmann Aluplan ALGV E 40 K Plus 3,8 mm vastag,  elasztomerbitumenes (SBS) lemez üvegfátyol hordozóval és alumínium fóliával, alsó felületén fólia kasírozással, bitumenlemezes tetők vízszigetelésére, párazáró rétegként, felső oldalán finomhomok hintéssel,",242.8,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"48-005-1.3.1.2.2-0420102","Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés páratechnikai rétegei, párazáró réteg, vízszintes felületen, egy rétegben,  alumíniumfólia betétes elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve Büsscher & Hoffmann Aluplan ALGV E 40 K Plus 3,8 mm vastag,  elasztomerbitumenes (SBS) lemez üvegfátyol hordozóval és alumínium fóliával, alsó felületén fólia kasírozással, bitumenlemezes tetők vízszigetelésére, párazáró rétegként, felső oldalán finomhomok hintéssel, kb. 20 cm felhaltással csatlakozó épületek falára - nyaktagon",29.2,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"48-005-1.6.1.2.7-0099173","Csapadékvíz elleni szigetelés; Alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, minimum 2,5 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, az öntapadó felület teljes felületű leragasztásával, szükség esetén hőaktiválással ill. lángolvasztással az aljzat függvényében kiegészítve Büsscher & Hoffmann Baruplan GG E 30 KSK 3 mm vastag,  elasztomerbitumenes (SBS)  öntapadó alátétlemez - attikára felhajtva részletterv szerint",342.08,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"48-005-1.7.1.1.1.1-0420237","Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, aljzathoz, átlapolásoknál teljes felületen hengerelve leragasztva Büsscher & Hoffmann Baruplan KVD E 45 K 4,2 mm vastag, 4,2 kg/m² súlyú elasztomerbitumenes (SBS) öntapadó lemez poliészter fátyol hordozóval, hidegen öntapadó, alsó felületén teljes felület öntapadó (lehúzható védőfólia), bitumenlemezes tetők vízszigetelésére, záró rétegként többrétegű rendszerekben, kivéve zöldtetők, felső oldalán könnyű palahintés és 8 cm széles szélső öntapadó csík (lehúzható védőfólia),  - attikára felhajtva részletterv szerint",342.08,"m2",0,0,0,0]
[]
[11,"48-005-1.7.1.1.1.1-0420238","Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, aljzathoz, átlapolásoknál teljes felületen hengerelve leragasztva Büsscher & Hoffmann Baruplan KVD E 45 K 4,2 mm vastag, 4,2 kg/m² súlyú elasztomerbitumenes (SBS) öntapadó lemez poliészter fátyol hordozóval, hidegen öntapadó, alsó felületén teljes felület öntapadó (lehúzható védőfólia), bitumenlemezes tetők vízszigetelésére, záró rétegként többrétegű rendszerekben, kivéve zöldtetők, felső oldalán könnyű palahintés és 8 cm széles szélső öntapadó csík (lehúzható védőfólia),  kb. 20 cm felhaltással csatlakozó épületek falára - nyaktagon",29.2,"m2",0,0,0,0]
[]
[12,"48-005-1.83.2-0096301","Csapadékvíz elleni szigetelés; Páraszellőző elhelyezése, termoplasztikus műanyag páraszellőző beépítése lágy PVC szigetelésű tetőben,csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva BAUDER páracső PVC, Ø 75 mm, DN 70, csatlakozó gallérral, 250 mm hőszigetelés vastagságig,  + BAUDER párafedél, DN 70,",13,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"48-007-11.1.1.5-0095245","Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nem járható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen(rögzítés külön tételben), egy rétegben, poliuretánhab hőszigetelő lemezzel BAUDER PIR FA 160 lapostető hőszigetelés kétoldali alukasírozással, falccal, 160 mm vtg., λD=0,022 W/(mK), PIR index >250, nyomószilárdság 120 kPa, táblaméret 2400 x 1200 mm,",242.8,"m2",0,0,0,0]
[]
[14,"48-007-21.1.1.4-0420233","Homlokzati fal hőszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés, vakolás, légrés kialakítása külön tételben) extrudált polisztirolhab lemezzel  XPS zártcellás extrudált lábazati polisztirol 300 kPa, egyenes élképzés, perforált felület, 1250x600x40 mm,- attikán",51.8,"m2",0,0,0,0]
[]
[15,"48-021-1.51.2.3.1","Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, műanyag vagy fém beütőszeges műanyag beütődübelekkel",312,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"48-021-1.51.6-0094665","Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, födémen dübelezve",1214,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]