{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Vakolás és rabicolás","Hideg- és melegburkolatok kész ","Felületképzés","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[28,1,28,2],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[16,2,16,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:"]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"Készítette:"]
["Műszaki Igazgatóság                    ",null,"Cégnév"]
["Műszaki Üzemeltetési Részleg         ",null,"Székhely"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,"Elérhetőség"]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka tárgya:                       ",null,"                                       "]
["Semmelweis Kollégium épületében szobák, konyhák, zuhanyzók ablakainak cseréje"]
[]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0,{"$nulls":4},0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-12","építési törmelék sittes zsákokba gyűjtve helyszínről elszállítva (kibontott nyílászárókkal együtt)",2,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":4,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-000-10.1.-0000000","Homlokzati vakolt párkány és nyíláskerethúzás leverése\n50 cm kiterített szélességig ",15,"m2",0,0,0,0]
[2,"36-002-11.1.-0415911","Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal,\nkézi erővel\nBaumit Előfröcskölő 2 mm",15,"m2",0,0,0,0]
[3,"36-005-1.1.2.1.1.-0415565","Homlokzati alapvakolat réteg készítése\nkézi felhordással,\nelőkevert könnyített szárazhabarcsból,\nsima, könnyített mész-cement vakolat,\n2 cm vastagságban\nBaumit MPI 25 vakolat",15,"m2",0,0,0,0]
[4,"36-005-21.2.6.1-0415473","Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre,\nvödrös kiszerelésű anyagból,\nszilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, homlokzaton,\n1,5 mm-es szemcseméretig\nBaumit StarTop 1 mm vakolat",16,"m3",0,0,0,0]
[5,"36-090-1.1.2-0550030","Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel",14,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"1,5 mm-es szemcseméretig",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok kész ","index":5,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-1.2-00000000","Lapburkolatok bontása,\nfal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű\nmozaik, kőagyag és csempe",7,"m²",0,0,0,0]
[]
[2,"47-010-1.1.1-0419509","Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése,\nágyazó, meszes cementhabarcsba vagy \nfalazó, cementes mészhabarcsba fektetve,\ncsempelapból, kötésben vagy hálósan rakva, (meglévő burkolattal hasonló színben)",7,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":6,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.99.1.2.1.1-0213757","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen HENKEL Ceresit IN 25 Cereglett beltéri univerzális gipszes glettanyag 0-10 mm, fehér",20,"m²",0,0,0,0]
[]
[2,"47-010-1.1.1-0419509","Normál, nem egyenletes nedvszívó képességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós, akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen POLI-FARBE diszperziós mélyalapozó, festés előtti felületelőkészítésre",20,"m²",0,0,0,0]
[]
[3,"47-011-15.1.1.1-0160001","Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE diszperziós belső fal- és mennyezetfesték, fehér",20,"m²",0,0,0,0]
[]
[3,"47-013-5.2.3.1.2-0148212","Szilikon festések,\nszilikon kötőanyagú, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített alapfelületen,\nvakolaton, két rétegben,\negy vagy több színben,\ntagolt sima felületen\nBaumit SiliconColor (meglévő homlokzattal megegyező színnel)",15,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":7,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.4","Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 6,01 m² felett",48,"m²",0,0,0,0]
[]
[2,"44-012-1.1.2.6.1-0215686","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, középen osztott bukó-nyíló műanyag ablak (toktoldóval), hozzá tartozó gyári műanyag külső-belső ablakkönyöklővel fehér szín Uw<1,15 W/m²K 2 rtg. hőszigetelt üvegezéssel (konyha) 190 x 170 cm",6,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"44-012-1.1.2.6.1-0215687","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett 5kamrás profil, középen osztott bukó-nyíló műanyag ablak (toktoldóval), hozzá tartozó gyári műanyag külső-belső ablakkönyöklővel fehér szín Uw<1,15 W/m²K 2 rtg. hőszigetelt savmart v, katedra üvegezéssel  164 x 164 cm, (vizesblokk) Aereco Hygroszabályzású, nyílászáróba építhető légbeeresztővel",3,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"44-012-1.1.2.6.1-0215688","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett 5kamrás profil, középen osztott bukó-nyíló műanyag ablak(toktoldóval), hozzá tartozó gyári műanyag külső-belső ablakkönyöklővel  fehér szín Uw<1,15 W/m²K 2 rtg. hőszigetelt  üveg 180 x 170 cm (szobák)",6,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"44-012-2","Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel)",18,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":8,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-010-4.3.2-100071","bontási munkához tartozó bevédés,\nöntapadó fólia (fekete fólia) fóliát minden helyiségben menyezethez rögzítve a homlokzati faltól kb 1,5 m-re a helyiség teljes szélességében)",140,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]