{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Záradék","Összesítő","Szellőztetőberendezések"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":31,"n_cols":4,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[30,1,30,2],[16,0,16,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Név : GYTK ventilátor csere            ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :  6720 Szeged, Eötvös u.6.                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása: Vegyi fülkék          ",null,"                                       "]
["elszívásának javítása.                 ",null,"                                       "]
["                                                                              "]
[]
["                                                                              "]
["Készült: 2025.07.23.                                                          "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
{"$rows_empty":7}
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Szellőztetőberendezések",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Szellőztetőberendezések","index":2,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,8],[13,0,13,8],[25,0,25,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["2.sz. labor, 1 fülke:"]
[1,"k tétel","Gépek, berendezések bontása Meglévő ventilátor elbontása",1,"db",0,0,0,0]
[2,"k tétel","Légtechnikai elemek bontása",1,"klt",0,0,0,0]
[3,"k tétel","Radiális és félradiális ventilátor elhelyezése, rögzítése, műanyagházas, TPMV 160 EX/PP - oldószeres és savas felhasználásra egyaránt alkalmas",1,"klt",0,0,0,0]
[4,"83-006-7.1.1-0143162","Ventilátor kiegészítő elemek elhelyezése, Szívó és nyomó oldali csatlakozó készlet",1,"klt",0,0,0,0]
[5,"k tétel","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, Hajlítható műanyag NÁ 160 cső",1,"m",0,0,0,0]
[6,"k tétel","Új PP légtechnikai elemek és idomok szerelése - NÁ 160",1,"klt",0,0,0,0]
[7,"k tétel","PP hangtompító beépítése  - NÁ 160",1,"db",0,0,0,0]
[8,"k tétel","Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, vasbeton födémbe rögzítve, függesztés 0,25 m átlagmagassággal, DN 160-250 között AWA bilincs",4,"db",0,0,0,0]
[9,"83-021-22","EV mérési jegyzőkönyv készítése",1,"db",0,0,0,0]
[10,"83-021-22.1","Elektromos szerelés, szerelési nyilatkozat kiadásával",1,"db",0,0,0,0]
[11,"83-021-31","Légtechnikai mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"klt",0,0,0,0]
["2.sz. labor, 2 fülke:"]
[12,"k tétel","Gépek, berendezések bontása Meglévő ventilátor elbontása",1,"db",0,0,0,0]
[13,"k tétel","Légtechnikai elemek bontása",1,"klt",0,0,0,0]
[14,"k tétel","Radiális és félradiális ventilátor elhelyezése, rögzítése műanyagházas, TPMV 160 EX/PP - oldószeres és savas felhasználásra egyaránt alkalmas",1,"klt",0,0,0,0]
[15,"83-006-7.1.1-0143162","Ventilátor kiegészítő elemek elhelyezése, Szívó és nyomó oldali csatlakozó készlet",1,"klt",0,0,0,0]
[16,"k tétel","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, Hajlítható műanyag NÁ 160 cső",1,"m",0,0,0,0]
[17,"k tétel","Új PP légtechnikai elemek és idomok szerelése - NÁ 160",1,"klt",0,0,0,0]
[18,"k tétel","PP hangtompító beépítése  - NÁ 160",1,"db",0,0,0,0]
[19,"k tétel","Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, vasbeton födémbe rögzítve, függesztés 0,25 m átlagmagassággal, DN 160-250 között AWA bilincs",4,"db",0,0,0,0]
[20,"83-021-22","EV mérési jegyzőkönyv készítése",1,"db",0,0,0,0]
[21,"83-021-22.1","Elektromos szerelés, szerelési nyilatkozat kiadásával",1,"db",0,0,0,0]
[22,"83-021-31","Légtechnikai mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"klt",0,0,0,0]
["3.sz. labor:"]
[23,"k tétel","Gépek, berendezések bontása Meglévő ventilátor elbontása",1,"db",0,0,0,0]
[24,"k tétel","Légtechnikai elemek bontása",1,"klt",0,0,0,0]
[25,"k tétel","Radiális és félradiális ventilátor elhelyezése, rögzítése, műanyagházas, TPMV 250 EX/PP - oldószeres és savas felhasználásra egyaránt alkalmas",1,"db",0,0,0,0]
[26,"k tétel","Meglévő csőventilátor bontása",1,"db",0,0,0,0]
[27,"83-006-7.1.1-0143162","Ventilátor kiegészítő elemek elhelyezése, Szívó és nyomó oldali csatlakozó készlet",1,"klt",0,0,0,0]
[28,"k tétel","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, Hajlítható műanyag NÁ 250 cső",1,"m",0,0,0,0]
[29,"k tétel","PP légtechnikai elemek és idomok szerelése - NÁ160 - NÁ250",1,"klt",0,0,0,0]
[30,"k tétel","PP hangtompító beépítése  - NÁ 250",1,"db",0,0,0,0]
[31,"k tétel","Kör keresztmetszetű, csappantyú, pillangószelep, térfogatáram állandósító/szabályozó elem felszerelése, beállítása,  NA160 PP pillangószelep",3,"db",0,0,0,0]
[32,"83-011-2.1.2","Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, vasbeton födémbe rögzítve, függesztés 0,25 m átlagmagassággal, DN 160-250 között AWA bilincs",4,"db",0,0,0,0]
[33,"81-002-4.1.2.2.3-0234383","PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 150 PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 160 mm, KGU160",6,"db",0,0,0,0]
[34,"83-021-22","EV mérési jegyzőkönyv készítése",1,"db",0,0,0,0]
[35,"83-021-22.1","Elektromos szerelés, szerelési nyilatkozat kiadásával",1,"db",0,0,0,0]
[36,"83-021-31","Légtechnikai mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"klt",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]