{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Falazás és egyéb kőművesmunka","Elektromosenergia-ellátás, vill","Gyengeáram"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":8,"defined_names":34,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :          "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["Labor elektromos                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Gyengeáram",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-1.21.1","Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése",1,"db"]
[]
[2,"19-010-1.21.2","Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése",1,"klt"]
[]
[3,"19-010-1.21.4","Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása",1,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":3,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-063-1.1.2","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között",5,"db"]
[]
[2,"33-063-2.1.1","Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, bármely téglaboltozatos födémben",3,"db"]
[]
[3,"33-063-3.2.1","Horonyvésés, téglafalban, 8 cm² keresztmetszetig",30,"m"]
[]
[4,"33-063-3.2.2","Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm² keresztmetszet között",30,"m"]
[]
[5,"33-063-3.2.3","Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm² keresztmetszet között",30,"m"]
[]
[6,"33-063-21.1.1","Fészekvésés, téglafalban, 0,015 m³-ig",20,"db"]
[]
[7,"33-063-21.1.2","Fészekvésés, téglafalban, 0,0151-0,030 m³ között",10,"db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":4,"n_rows":58,"n_cols":9,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.11","Vezetékek, szerelvények, lámpatestek, kapcsolók,csatlakozó aljzatok leszerelése, bontása kompletten a vállalási terjedelemre",1,"klt"]
[3,"71-001-1.4.1-0110216","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve,  kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm Beltéri műanyag gégecső 16 mm, Kód: GPVC16L",20,"m"]
[]
[5,"71-001-1.4.1-0110224","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve,  kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm Beltéri műanyag gégecső 25 mm, Kód: GPVC25L",50,"m"]
[]
[6,"71-001-4.4-0540785","Flexibilis halogénmentes védőcső elhelyezése tartószerkezetre idomok nélkül, Külső átmérő 50-63 mm KOPOS Monoflex halogénmentes flexibilis védőcső, D50, Cikkszám: 1450HFPP F25",55,"m"]
[]
[7,"71-001-11.1.1-0123818","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig LEGRAND Batibox süllyesztődoboz univerzális Egyes doboz, 40mm",50,"db"]
[null,null,"mély (Kat.szám:080101)"]
[]
[8,"71-001-11.1.2-0121003","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) Beltéri elágazó doboz, Müdk 100 mm, Kód: 100-K",20,"db"]
[]
[9,"71-001-28.1-0545047","Műanyag mellvédcsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, bármely méretben, idomdarabokkal LEGRAND DLP-S kábelcsatorna 1950x50 mm, hajlékony fedéllel, rekeszes",42,"m"]
[]
[10,"71-002-1.2-0213006","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm² PannonCom-Kábel H07V-K",50,"m"]
[null,null,"450/750V 1x6 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh)"]
[]
[11,"71-002-1.4-0213025","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 25-35 mm² PannonCom-Kábel H07V-K",40,"m"]
[null,null,"450/750V 1x25 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh)"]
[]
[12,"71-002-20.1.1-0221521","Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 2-3 erű, gyors vezetékösszekötővel,",200,"m"]
[null,null,"keresztmetszet: 2,5 mm2-ig PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[13,"71-002-20.1.1-0221522","Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 2-3 erű, gyors vezetékösszekötővel,",150,"m"]
[null,null,"keresztmetszet: 2,5 mm2-ig PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[15,"71-002-52.4-0336651","Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x16 mm²",40,"m"]
[]
[17,"71-005-1.1.1.2-0230104","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Valena Life kétpólusú kapcsoló fehér kerettel kompletten",4,"db"]
[]
[18,"71-005-1.1.1.5-0562004","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A alternatív (váltó) kapcsolók LEGRAND Valena Life váltókapcsoló fehér kerettel kompletten",10,"db"]
[]
[19,"71-005-1.11.1.1.1-0231363","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Plexo 55 2P+F aljzat csapófedéllel, rugós, szürke (Kat.szám:069570)",1,"db"]
[]
[20,"71-005-1.11.1.1.1-0562064","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena Life 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér kerettel kompletten",33,"db"]
[]
[25,"71-009-3.1.1","L.E-labor elosztó elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, IP 40 védettséggel (kismegszakítókkal, védőkapcsolókkal, távkapcsolókkal stb.), kompletten a helyszínen összeszerelve, Legrand",1,"db"]
[]
[26,"71-009-3.1.2","Meglévő főelosztó 1 leágazás kiegészítése, 1 db nh00 bontása,  3p c50 kiépítése + T1,T2 túlfeszültség levezető kiépítése",1,"klt"]
[]
[27,"71-010-2.7-0141201","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Papillon Hercules Pas LED 24W 2400lm 4000K IP65",3,"db"]
[]
[28,"71-010-2.7-0141202","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Papillon Neos LED 2.4ft MPR 35W 5200lm 4000K IP20",8,"db"]
[]
[29,"71-010-3.5-0142735","Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös nyitott, LED-es kivitelben LUXIONA Troll RUBIN CLEAN LED CRI90 3600LM MICRO-PRM E IP65 940 - 600X300",21,"db"]
[]
[30,"71-010-12.11.1.1.6-0114109","(Akkumulátoros vészvilágítás)  Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli vagy mennyezeti kivitelben, LED-es kivitelben TM TECHNOLOGIE ONTEC G E1A 101",5,"db"]
[]
[31,"71-010-12.11.1.1.6-0114110","(Akkumulátoros vészvilágítás)  Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli vagy mennyezeti kivitelben, LED-es kivitelben TM TECHNOLOGIE ONTEC R C1U 101",9,"db"]
[]
[32,"71-012-3","Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával",2,"db"]
[]
[33,"71-013-7.4","Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése",15,"db"]
[]
[34,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",90,"mp*"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Gyengeáram","index":5,"n_rows":43,"n_cols":10,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[20,0,20,1],[24,1,24,3],[25,1,25,3],[2,0,2,3],[31,0,31,1],[35,1,35,3],[36,1,36,3],[39,1,39,2],[22,0,22,3],[33,0,33,3],[26,1,26,3],[27,1,27,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Megnevezés",null,"Típus","Műszaki tartalom","Mennyiség","M.e.","Anyag egység","Díj egység","Anyag összes","Díj összes"]
[]
["Eszközök, berendezések"]
[]
[1,"Rack szekrény","Techson","12U, fali szekrény,levehető oldalfalakkal, 600x600",1,"db"]
[2,"Ventilátor","-","2x ventilátor, termosztáttal)",1,"db"]
[3,"Gyűrűs panel","RAB-VP-X01-A2","19“ fém patch rendező, 1U",2,"db"]
[4,"Csavarkészlet","RAX-MS-X19-X1","M6 csavar készlet (4db csavar, 4db alátét, 4 db kosáranya)",2,"klt"]
[5,"Optika\nPatch panel","RAB-FO-X37-SL","Kihúzható patch panel, 1U, 24xSC, LC duplex, LSH(E2000) toldó számára",1,"db"]
[6,"Tápsor","620P07","19\" Elosztópanel 6x250V, túlfeszültségvédelemmel1U, 2,3m",1,"db"]
[8,"Patch panel","KEP-C6-U-TL","Giga KOMPAKT Cat.6 patch panel 24xRJ45/s",1,"db"]
[9,"Patch kábel","KEN-C6-U-005","Giga+ patch kábel UTP, Cat.6 - 0.5 m, PVC",12,"db"]
[10,"Patch kábel","KEN-C6-U-020","Giga+ patch kábel UTP, Cat.6 - 2 m, PVC",5,"db"]
[11,"Szerelvény","601155 + KEJ-C6-U-TL(2)","Giga+  Modulo50, 2xRJ45/u, süllyesztett Legrand Valena kerethez porvédős, csatlakozóval",6,"db"]
[12,"HDMI kábel","-","20m HDMI kábel",1,"klt"]
[15,"Patch kábel","Optika ","Duplex monomódusú patchkábel 9/125µm (OS2), 2xLC-2xLC, 2m",2,"db"]
[16,"optika kifejtés","-","12 eres optika kifejtése LC-LC csatlakozókra",2,"klt"]
[]
[{"$nulls":7},"Összesen:",0,0]
[]
["Megnevezés",null,"Típus","Műszaki tartalom","Mennyiség","M.e.","Anyag egység","Díj egység","Anyag összes","Díj összes"]
[]
["Vezetékhálózat kiépítése"]
[]
[1,"Kategória CAT 6A, 10Giga kábel STP 4x2xAWG23 (550 MHz), LSOH halogénmentés",null,null,180,"m"]
[2,"Optikai kábel meglévő racktől az új RACK szekrényig\n12 szálas 9/125 (OS2), LSOH halogénmentés  Euroclass Eca",null,null,80,"m"]
[3,"MÜII 20 védőcső falba sűlyesztve leállásoknak",null,null,40,"m"]
[4,"Egyéb szerelési anyag",null,null,1,"klt"]
[5,"Vezeték hálózat, végpontok méréseinek, mérési jegyzőkönyvének elkészítése (DIN szerint)",null,null,1,"klt"]
[{"$nulls":7},"Összesen:",0,0]
[]
["Megnevezés",null,"Típus","Műszaki tartalom","Mennyiség","M.e.","Anyag egység","Díj egység","Anyag összes","Díj összes"]
[]
["Egyéb"]
[]
[1,"Rendszerek üzembe helyezése, programozást helyi informatikus végzi",null,null,1,"klt"]
[2,"Megvalósulási terv készítése, dokumentálása 3+1 elektronikus pld-ban",null,null,1,"klt"]
[]
[{"$nulls":7},"Összesen:",0,0]
[null,"Összesítés:"]
[null,"Anyag:",0]
[null,"Díj:",0]
[null,"Nettó:",0]