{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Összesítő","Falazás és egyéb kőművesmunka","Felületképzés","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":33,"n_cols":4,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,1,32,2],[26,2,26,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[12,2,12,3],[31,1,31,2],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[11,2,11,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:"]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"Készítette:"]
["Műszaki Igazgatóság                    ",null,"Cégnév"]
["Műszaki Üzemeltetési Részleg         ",null,"Székhely"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,"Elérhetőség"]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka tárgya:                       ",null,"                                       "]
["Dr. Bugyi István SZMC sebészet urológia vizesblokkok felújítása (GÉPÉSZET)"]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Tartalékkeret",0.1,0]
["2.3 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":2,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-063-2.1.1","Falvésés 5x5 cm méretig, bármely tégla falban (5 rétegű cső részére Főfalazatba illetőleg válaszfalakba)",150,"m",null,null,0,0]
[2,"33-063-3.2.3","Horonyvésés, téglafalban, 10x6 cm keresztmetszet között (egyéb vizes csővezeték falba vezetés kialakításához)",50,"m",null,null,0,0]
[3,"33-063-3.2.3","Aljzatbeton vésés téglafödémbe, 12x12 cm méretben (Földszint-I.em.  női és férfi fürdőiben a tusolók és WC szennyvízlefolyóinak újra kialakításához)",40,"m",null,null,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységár","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.21.7.4.2-0460049","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés gipszes glettel, pórusbeton felületen (kisebb felületi hibák javítására, 5 rétegű csővezeték ill. nagyobb csővezeték horonyvésésénél)",10,"m²",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":4,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.5.2","Csővezetékek (fém) bontása, vízvezeték (meleg és hidegvizes, MINDEN  vizesblokkos helyiségből, szerelvényekkel együtt)",150,"m",null,null,0,0]
[3,"81-001-1.3.5.1.1.1.1-0370041","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), DN 12-ig PIPELIFE RADOPRESS PE-RT-AL-PE-RT cső 16x2 mm/5m, RP16x2-5PERT",150,"m",null,null,0,0]
[4,"81-001-1.3.5.1.2.2.1-0370101","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS réz toldó 16, RP-M16",100,"db",null,null,0,0]
[5,"81-001-1.3.5.1.2.2.1-0370151","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 PIPELIFE RADOPRESS réz 90°-os könyök 16, RP-W16/90",50,"db",null,null,0,0]
[6,"81-001-1.3.5.1.2.2.1-0370381","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 PIPELIFE RPIPELIFE RADOPRESS egál T-idom 16/ 1/2\", EG-RP-T20-PPL",10,"db",null,null,0,0]
[7,"81-002-1.2.5.5-0133291","PVC lefolyócső (PIPELIFE KAEM) szerelése ajakos gumigyűrű tömítésű tokos kötésekkel, csőtartókkal, csőidomok nélkül, 2,00  m hosszú csövekből, DN50 (tuslefolyók részére)",40,"m",null,null,0,0]
[7,"81-002-1.2.5.5-0133291","PVC lefolyócső (PIPELIFE KAEM) szerelése ajakos gumigyűrű tömítésű tokos kötésekkel, csőtartókkal, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, DN50 (Fszt. Ágytálmosó helyiség részére)",2,"m",null,null,0,0]
[7,"81-002-1.2.5.5-0133293","KG-PVC lefolyócső szerelése ajakos gumigyűrű tömítésű tokos kötésekkel, csőtartókkal, csőidomok nélkül, KGB-110 (Fszt. fali mozgáskorlátozort WC részére)",1,"m",null,null,0,0]
[7,"81-002-1.2.5.5-0133293","KG-PVC lefolyócső szerelése ajakos gumigyűrű tömítésű, csőidomok, kiegészítők elhelyezés, KGB-110 (Fszt. fali  mozgáskorlátozort WC részére)",4,"db",null,null,0,0]
[12,"81-002-4.1.2.1.1-0234301","PVC lefolyócső (PIPELIFE KAEM) szerelése ajakos gumigyűrű tömítésű, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, DN 50  csatorna ívidomok 15, 30, 45, 90 fok, ág és könyökidomok,(alzatbetonba, tusolók bekötéséhez)",50,"db",null,null,0,0]
[null,null,"Szerelési segédanyagok ",1,"klt",null,null,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":5,"n_rows":38,"n_cols":9,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-3.3","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók (egy-, kétmedenecés), mosdók csaptelepekkel (fali, ráépített)",12,"db",null,null,0,0]
[2,"82-000-3.4","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal (tartályokkal, lefolyócsövekkel)",14,"db",null,null,0,0]
[4,"82-000-3.8","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, piszoárok elbontása tartozékokkal",4,"db",null,null,0,0]
[5,"82-000-3.9","Vízellátás berendezési tárgyak karbantartása, piszoárok lefolyóvezetékeinek húgykőtlenítése Inno Piss Clean víz- és húgykőoldó szerrel ",10,"l",null,null,0,0]
[6,"82-009-2.1.2.3-0214055","Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, előre elkészített támaszra vagy állványra, kétmedencés Rozsdamentes lemez mosogató, 900x600 mm, kétmedencés, teletetős (Fszt. Ágytálmosó helyiségbe)",1,"db",null,null,0,0]
[7,"82-009-5.1-0112793","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 55 cm, 1 csaplyukkal, fúrt, 4191 55 01, fehér",8,"db",null,null,0,0]
[8,"82-009-5.1-0337800","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben Roca Debba Square fali mosdó 35x30 cm rögzítőszettel, fehér A325999000",3,"db",null,null,0,0]
[9,"82-009-11.1.2.1-0110201","WC csésze elhelyezése és bekötése, porcelánból, alsókifolyású, mély öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC alsókifolyású,  fehér cikkszám: 4033 00 01",11,"db",null,null,0,0]
[10,"82-009-11.1.2.1-0110201","WC csésze elhelyezése és bekötése, porcelánból, hátsókifolyású, mély öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC hátsó kifolyású, fehér cikkszám:\n4031 00 01",2,"db",null,null,0,0]
[11,"82-009-11.1.2.1-0110209","Alföldi Saval 2.0 felső bekötésű vizelde, rögzítőkészlettel, öblítőszelep nélkül (7050 59 01)",4,"db",null,null,0,0]
[12,"82-009-11.1.4.4-0117413","WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  nyomógomb nélkül, porcelánból, monoblokkos, mélyöblítésű kivitelben Geberit Selnova Comfort mozgáskorlátozott WC (501.044.00.7)",1,"db",null,null,0,0]
[13,"82-009-11.1.4.4-0117414","Geberit Selnova falon kívüli öblítőtartály, monoblokk, két mennyiséges öblítés, oldalsó vízcsatlakozással, (500.269.01.1)",1,"db",null,null,0,0]
[14,"82-009-12.1-0117096","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, ALFÖLDI Saval 2.0 Duroplast lecsapódásgátló WC ülőke Quick Release funkcióval. Cikkszám: 8780S501",13,"db",null,null,0,0]
[15,"82-009-12.1-0117097","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, vízálló válaszfal elhelyezése 300 mm széles, fürdői WC-k részére",4,"db",null,null,0,0]
[16,"82-009-12.1-0337574","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, GEBERIT Selnova Duroplast lecsapódásgátló WC ülőke Cikkszám: \n500333011",1,"db",null,null,0,0]
[17,"82-009-12.2.1-0135121","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, STYRON WC rögzítő csavar tiplivel, fehér műanyag takaróval (EG-WRH-80-STY)",13,"db",null,null,0,0]
[18,"82-009-12.2.2-0135123","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, hátsó kifolyású WC-hez WC lefolyó csatlakozó 20 mm-es eltolással, gumi, Ø110 mm ",1,"db",null,null,0,0]
[19,"82-009-12.2.2-0135124","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó PVC cső szűkítő gumi ∅ 40/32 mm",13,"db",null,null,0,0]
[20,"82-009-12.2.2-0135123","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez WC lefolyó csatlakozó 20 mm-es eltolással, gumi, Ø110 mm Cikkszám: STY-530-20-G",12,"db",null,null,0,0]
[21,"82-009-13.1-0121064","WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag Geberit AP 110 falon kívüli öblítőtartály (136.610.11.1)",12,"db",null,null,0,0]
[22,"82-009-17.1-0110161","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-1/2\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00",18,"db",null,null,0,0]
[23,"82-009-17.1-0110162","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, öblítőszelep szerelés MOFÉM M-Press automata vizelde öblítő szelep (166-0009-00)",4,"db",null,null,0,0]
[24,"82-009-17.1-0110172","Mofém Basic sarokszelep 1/2\"x3/8\" Cikkszám: 155-0040-00",13,"db",null,null,0,0]
[25,"82-009-19.2.1-0318261","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep Mofém Trend Plus zuhany csaptelep zuhanyszett nélküll, kód: 153-1501-00",10,"db",null,null,0,0]
[25,"82-009-19.2.1-0318262","Zuhanyfüggöny rozsdamentes tartóval, fehér vagy tört átlátszó színben",10,"db",null,null,0,0]
[26,"82-009-19.2.1-0318262","MOFÉM Ducal zuhanyszett, Basic zuhanytartó rúddal, kézizuhany, fém gégecső",10,"db",null,null,0,0]
[27,"82-009-19.3.2-0318317","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep MOFÉM Mambó-5 egykaros mosdócsaptelep, 150mm kifolyócsővel, flexibilis bekötőcsővel, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel,  kód: 150-0051-00",12,"db",null,null,0,0]
[28,"82-009-19.3.2-0318318","MOFÉM Junior EVO fali mosogató csaptelep. Cikkszám: 152-0047-00",1,"db",null,null,0,0]
[29,"82-009-22.8.3-0415043","RAVAK SN501 padlóösszefolyó (műanyag lefolyó, rozsdamentes rács) Cikkszám:  RAV-X01435",10,"db",null,null,0,0]
[30,"82-009-31.2-0135031","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HL132/30, Mosdószifon DN32 x 5/4\", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával",12,"db",null,null,0,0]
[31,"82-009-31.2-0135032","Alcaplast A45A vizelde szifon (A45A) Cikkszám: A45A",4,"db",null,null,0,0]
[32,"82-009-31.2-0135045","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosogatóhoz, Alcaplast kétmedencés mosogató szifon+leeresztő+csatlakozó. Cikkszám: A449P-70",1,"db",null,null,0,0]
[33,"82-009-32-0181106","Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Krómozott fürdőszobai kapaszkó 40 cm Termékcsoport kód: P2132",10,"db",null,null,0,0]
[34,"82-009-32-0181107","Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, Simex mozgássérült kapaszkodó wc papír tartóval 600mm, Cikkszám: 02102",1,"db",null,null,0,0]
[35,null,"Szaniterrögzítő csomag (mosdó, 2db) M10x140, Cikkszám: 15151010014000001000",12,"db",null,null,0,0]
[36,null,"Szerelési segédanyagok",1,"klt",null,null,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]