{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bontás, építőanyagok újrahaszno","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Hideg- és melegburkolatok készí","Felületképzés","Árnyékolók beépítése","Beépített berendezési tárgyak e","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":39,"n_cols":4,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[38,1,38,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE Műszaki Igazgatóság"]
["Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda"]
["6723 Szeged, Római krt. 21."]
[]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"                                       "]
["Mezőgazdasági Kar Kollégium            ",null,"                                       "]
["6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 10-12.",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["I. emeleten a 130. számú Szolgálati lakás teljeskörű felújítása.              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült: TERC Kft. TERC VIP GOLD 2023/1 ÖN normarendszerével                  "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.2 Akadályoztatási költség",null,null,0]
["1.3 Építés közvetlen költségei",null,0,0]
["1.4 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Árkockázati fedezet vet.alap",null,0]
["2.2 Árkockázati fedezet",null,0]
["2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap",null,0]
["2.4 Anyagigazgatási költség",null,0]
["2.5 Fedezet vetítési alap 1.4",null,null,0]
["2.6 Fedezet",null,null,0]
["3.1 Tartalékkeret vetítési alap",null,0]
["3.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["4.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["4.2 Áfa",0.27,0]
["5.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bontás, építőanyagok újrahasznosítása",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Árnyékolók beépítése",0,0]
["Beépített berendezési tárgyak elhelyezése",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bontás, építőanyagok újrahaszno","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"02-030-7.2","Vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe kézi erővel, elszállítása.",10,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"02-030-7.2.1","Vegyes bontási törmelék lehordása az emeletről kézi erővel udvari depóniába.",10,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":3,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-13.1","Padló lapburkolat alatti ágyazó réteg (misung) bontása 10 cm vastagságig.",24,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"31-032-1.1.2","Felület-előkészítés, aljzat meglévő cementkötésű aljzat tisztítása, laza vagy szennyezett felületrészek eltávolítása,",24,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"31-032-1.3.2-0212511","Felület-előkészítés, alapfelület előkészítése (kellősítése) tapadóhíddal, a gyártó előírása alapján felhordva, 1 rétegben Cemix KONTAKT ZE/Tapadóhíd cementesztrichhez, Cikkszám: K006190001",24,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"31-032-2.1.1.1-0212501","Aljzat készítése, betonozása kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági osztálynak megfelelően, 6 cm vastagságban Cemix Estrich ZE12 cementesztrich, gyárilag előkevert szárazhabarcs, Cikkszám: K00619211",24,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-011-1.2.1.1.1.2.1-0120051","Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 600x200x75 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 5 mm), hőszigetelő habarcsba falazva YTONG válaszfalelem, Pve jelű,600x200x75 mm YTONG M 2,5 (Hi12-cm) hőszigetelő falazóhabarcs",4,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"33-063-3.2.2","Horonyvésés, téglafalban",75,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":5,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-000-1.1.1","Vakolat leverése oldalfalról szükséges vastagságig csempeburkolat alatti ágyazó pogácsák és vakolat falazó, cementes mészhabarcs",12.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"36-000-18","Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben",12.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"36-002-1","Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízsugárral, vakolás előtt",12.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"36-002-11.1-0412852","Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel Cemix KONTAKT VS gúzoló, Csz: K00305221",12.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"36-003-1.1.1.1.1-0414710","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, szükséges  (3 cm) vastagságban Cemix PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011",12.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"36-003-1.1.1.3.2-0415514","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 0,6 cm vastagságban YTONG falazaton, hálózva. Baumit FinoFill, gipszes glett, 1-30 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951722",8,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"36-090-2.1.2","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között",75,"m",0,0,0,0]
[]
[8,"36-090-2.1.3","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 40 cm szélességig.",21,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":6,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból",24,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",12.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-011-1.1.1.1-0216002","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó",16,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-1.1.1.2-0314002","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása KÉT rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia",16,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-011-2.1.1.1-0211253","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő alapozó, tapadóhíd",24,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"42-011-2.1.1.1-0216002","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó",24,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"42-011-2.1.1.2-0314002","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása KÉT rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia",24,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"42-011-2.1.1.3.1-0212045","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Cemix NIVOBOND 3-15/Bond önterülő padlókiegyenlítő, beltéri, 3-15 mm, Cikkszám: K00618011",24,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"42-012-1.1.3.1.1.3-1212004","Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x60 cm lapmérettel Cemix FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló,  Cemix SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó",16,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"42-022-1.1.3.2.1.2-1212004","Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 30x60 cm lapmérettel Cemix FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló Cemix SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó",24,"m2",0,0,0,0]
[]
[11,"42-022-2.1.2.1.1-1212003","Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, Cemix GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe Cemix SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó",15,"m",0,0,0,0]
[]
[12,"42-042-6.1.2.2-0310125","Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, nagy igénybevételre, vízbázisú lakkal BONA PRIME alapozó + BONA MEGA poliuretán vízbázisú parkettalakk, selyem, erős igénybevételhez",48,"m2",0,0,0,0]
[]
[13,"42-071-4-0150563","Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelmére szimmetrikus, asszimmetrikus kialakítással, matt, szálcsiszolt alumíniumból,3-15 mm vastagsági mérettel Schlüter-JOLLY-AC 2,5m, \"L\" szinterezett alu élvédő profil H=10mm, szürke Rendelési szám: A100G",4,"m",0,0,0,0]
[]
[14,"42-073-1.1-0313175","Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben MAPEI Mapesil AC oldószermentes, ecetsavas, penészedésálló szilikon hézagkitöltőanyag",27,"m",0,0,0,0]
[]
[15,"42-090-6.7.3-0131001","Parkettaburkolatnál a régi szegőléc bontás,  új anyagból pótlás Tölgy szegélyléc 32x20 mm",44,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":7,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",322,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.2.1.1.1-0320612","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen NIVELIN por alakú beltéri glett",322,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-4.1.5","Csövek portalanítása, zsírtalanítása lakkbenzines lemosás, átcsiszolása mázolás előtt.",30,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"47-000-7.1.2.1","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolatlan felületről",24,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-000-7.2.2.1","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolatlan felületen",24,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-000-7.3.1-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376",24,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-010-2.1.1-0154011","Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek (glettelés csiszolása után) tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen",322,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"47-010-3.1.1-0151801","Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó falfelületek felületmegerősítő mélyalapozása, vizes-diszperziós mélyalapozóval, tagolatlan felületen Héra falfix vizes diszperziós mélyalapozó, EAN: 5995061648627",322,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"47-011-15.1.1.1-0151174","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér színű festékkel, régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra DISZPERZIT beltéri falfesték fehér, EAN: 5996281078317",322,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"47-021-21.4.1-0419522","Acélfelületek közbenső festése cső felületén (NÁ 80-ig),  műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel POLI-FARBE Cellkolor univerzális alapozó fehér",30,"m",0,0,0,0]
[]
[11,"47-021-31.4.1-0160016","Acélfelületek átvonó festése cső felületén (NÁ 80-ig), műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel POLI-FARBE Cellkolor oldószeres selyemfényű zománc fehér",30,"m",0,0,0,0]
[]
[12,"47-031-1.3.1.1-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",58,"m2",0,0,0,0]
[]
[13,"47-031-1.5.1.1","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Oldószeres selyemfényű zománc fehér",58,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Árnyékolók beépítése","index":8,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"49-091-1.5.3-0190836","Méretre készített szúnyogháló felszerelése, fehér, színű keretben, fix keretes szúnyogháló ablakra  közvetlen tokra csavarozva, 6,00 m kerület felett fix keretes szúnyogháló 210x150 cm, fehér színben",4,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Beépített berendezési tárgyak e","index":9,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"50-002-1.1.1.1.1","Beépített konyhabútorok kialakítása, járatos méretben, 60 cm mély, 85 cm magasságban, alsószekrényekből (2 db polccal) 2 db fiókkal, 3 db ajtóval Alsószekrény 15 mm faforgácslapból, LMDP (laminált) felülettel fehét színben, fogantyúval  NM: 120x60x85 cm",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"50-002-1.12-0010241","Beépített konyhabútorok munkalapjának elhelyezése Munkalap 3,5 cm vtg. lekerekített élekkel Forest tűzálló, mosogató helyének a kialakításával.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":10,"n_rows":38,"n_cols":9,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.5.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig",250,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"71-000-1.10","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, benne lévő szerelvényekkel együtt.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"71-000-1.11","Elektromos szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése",30,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"71-000-1.13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése",9,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"71-000-4.3","Hőkészülékek leszerelése, kikötése tűzhelyek, sütők",1,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"71-001-1.4.1-0110223","Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, gégecső kemény műanyagból, elelőre elkészített tartószerkezetre, horonyba, üregbe szerelve, Névleges méret: 9-28,5 mm Beltéri műanyag gégecső 20 mm, Kód: GPVC20L",60,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"71-002-1.1-0210002","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu)",100,"m",0,0,0,0]
[]
[8,"71-002-1.1-0210003","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 450/750V 1x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu)",300,"m",0,0,0,0]
[]
[9,"71-002-2.1-0211041","Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve,  vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm² MMFalCu 450/750V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel",35,"m",0,0,0,0]
[]
[10,"71-002-21.2-0217134","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm² H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x4 mm², hajlékony rézvezetővel (MT)",18,"m",0,0,0,0]
[]
[11,"71-005-1.1.1.1-0545303","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A egypólusú kapcsolók LEGRAND Niloé egypólusú kapcsoló, körömmel, fehér (Kat.szám:764500)",9,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"71-005-1.11.1.1.1","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Niloe 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér",13,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"71-007-11.2.1.3-0313500","Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, Tűzhelykapcsoló 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-9002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló",1,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"71-008-9.2.1-0623502","Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,\"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 4,5 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Resi9 kismegszakító 1P,10A, B karakterisztika, R: R9F04110",2,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"71-008-9.2.1-0623503","Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,\"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 4,5 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Resi9 kismegszakító 1P,16A, B karakterisztika, R: R9F04116",6,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"71-009-1.4.3","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 125A-ig, IP 30 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 18 egység",1,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"71-010-2.7","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben 30 cm∅ kerek kivitelben 22W / 1980lm mennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér",9,"db",0,0,0,0]
[]
[18,"71-012-1.1-0210021","Villamos háztartási főzőkészülék elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: tűzhely Meglévő elektromos tűzhely elhelyezése bekötése.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":11,"n_rows":40,"n_cols":9,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-001-1.3.5.1.1.1.1-0331998","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), DN 12-ig Uponor Uni Pipe előszigetelt cső S10 mm, 16x2,0 mm 75 m, Cikkszám: 1062181",25,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"81-001-1.3.5.1.2.1.1-0332048","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor S-Press PLUS fém prés csatlakozó, 16x1/2\" km, Cikkszám: 1070502",2,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"81-001-1.3.5.1.2.1.1-0332414","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor S-Press PLUS fém prés talpas falikorong, 16x1/2\" bm, Cikkszám: 1070639",8,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"81-001-1.3.5.1.2.2.1-0332206","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor S-Press PLUS fém prés toldó idom, 16x16 mm, Cikkszám: 1070547",5,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"81-001-1.3.5.1.2.3.1-0332122","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor S-Press PLUS fém szűkített prés T-idom, 16x16x16 mm, Cikkszám: 1070560",6,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"81-002-3.2.2.3.1-0131002","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba, (horonyvésés külön tételben), DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M",2,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"81-002-3.2.2.3.3-0131004","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba, (horonyvésés külön tételben), DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M",4,"m",0,0,0,0]
[]
[8,"81-002-3.2.3.2.1-0231011","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 32 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 32 mm 45°, KAB032X45",6,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"81-002-3.2.3.2.1-0236811","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 32 WAVIN KAB PVC tokos lefolyócső ívidom, 32x87°, CLI803",2,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"81-002-3.2.3.2.3-0236803","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50 WAVIN KAB PVC tokos lefolyócső ívidom, 50x45°, CLI405",6,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"81-002-3.2.3.2.3-0236813","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50 WAVIN KAB PVC tokos lefolyócső ívidom, 50x87°, CLI805",4,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"81-002-3.2.3.2.3-0236873","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50 WAVIN KAU PVC tokos lefolyócső, áttoló karmantyú, 50 mm, CLA05",6,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"81-002-3.2.3.2.4-0231096","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 65 PIPELIFE PVC-U lefolyó szűkítő idom 63 mm/50 mm, KAR063/050",2,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"81-002-3.2.3.3.1-0231041","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 32 PIPELIFE PVC-U lefolyó ágidom 32 mm/32 mm x 45°, KAEA032/032X45",3,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"81-002-3.2.3.3.3-0231044","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 50 PIPELIFE PVC-U lefolyó ágidom 50 mm/32 mm x 45°, KAEA050/032X45",1,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"81-002-3.2.3.3.3-0236826","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 50 WAVIN KAEA PVC tokos lefolyócső 45° ágidom, 50/50 mm, CLG0505",2,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"81-004-1.5.1.1.2.1.2","Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig Mapress C-Stahl ív, 30°, ötvözetlen szénacél, KB, 15.",20,"db",0,0,0,0]
[]
[18,"81-004-1.5.1.1.2.1.3","Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig Mapress C-Stahl átalakító idom, ötvözetlen szénacél, KB, 15.",8,"db",0,0,0,0]
[]
[19,"81-004-1.5.1.1.2.1.4","Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig Mapress C-Stahl ív, 45°, ötvözetlen szénacél, KB, 15.",12,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":12,"n_rows":74,"n_cols":9,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-1.2.1","Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, csaptelepek DN 50 méretig",11,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"82-000-3.1","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb.",8,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése,  mosdók",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-000-3.3","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók",1,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"82-000-3.4","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal",1,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"82-000-3.6","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal",1,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"82-000-3.8","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, beépített fürdőkádak",1,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"82-000-3.12","Piperepolc és tükör lebontása",2,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"82-000-4.2.6","Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok",4,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"82-001-7.1.2-0130601","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 12-ig gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2\" bb.-bb. menettel, névleges méret 8 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar",6,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"82-001-16.2.1-0115854","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 radiátorszelep OVENTROP HRV típusú kézi szabályozószelep, PN10, DN15, 1/2\", sarok, kézi szabályozófejjel, kvs=3.20, 1191504",4,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"82-001-16.2.3-0115712","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep OVENTROP Combi 3 előbeállítható visszatérő fűtőtestszelep, egyenes házkialakítás, zárási-, töltési- és ürítési funkcióval, PN10, DN15, 1/2\", kb., hollandis menetes-toldattal, kvs=1.70, (2...+150)°C, töltés-ürítés a 1090551 szerszámmal, vörösöntvény / sárgaréz, nikkelezett kivitel, 1090462",4,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"82-001-16.2.5-0114805","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett OVENTROP ADV 9 típusú 9 fokozatban előbeállítható termosztatikus fűtőtestszelep, egyenes, kb., hollandis menetes-toldattal, PN10, DN15, R 1/2\", kv/2K=0.65, kvs=0,90, (2...120)°C, M30 x 1,5 mm, lopás elleni termikus védelemmel, a termosztátfej eltávolításakor a szelep a névleges térfogatáram 5%-ra zár, 1188464",4,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"82-009-2.1.1.2-0314362","Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, egymedencés csepptálcás GROHE K200 rozsdamentes acél mosogatótálca, csepegtetővel, felső beépítés, GROHE StarLight felületkezelés, GROHE Whisper - zajcsillapító technológia, GROHE FastFixation gyors szerelési rendszerrel, mosogató medence jobb vagy bal oldalra is beépíthető, kivágás (felső beépítés): 842 x 482 mm, fúrt lyukak: 2 x 35 mm, leeresztő: Ø 3.5\"/90 mm hulladék szűrő, automata leeresztővel, kiegészítők a csomagban: automata leeresztő tekerőgombbal, túlfolyó készlet, túlfolyó csatlakozás, szűrő kosár, rögzítő készlet, Cikkszám: 31552sd1",1,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"82-009-5.1-0112641","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4196 71 01, fehér",1,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"82-009-11.1.1.2-0110231","WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01",1,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"82-009-12.1-0117096","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér",1,"db",0,0,0,0]
[]
[18,"82-009-12.2.1-0135122","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL201/1, Lágy PE WC-csatlakozó többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér",1,"db",0,0,0,0]
[]
[19,"82-009-12.3-0118056","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőcsövek WC öblítő cső d50/32 mm, 600 mm,",1,"db",0,0,0,0]
[]
[20,"82-009-13.1-0337711","WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag GEBERIT AP116plus alacsonyra szerelhető falon kívüli öblítőtartály, tablettázható, alpin fehér, Cikkszám: 136.444.11.1",1,"db",0,0,0,0]
[]
[21,"82-009-17.1-0110162","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-3/8\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Csz: 163-0006-00",4,"db",0,0,0,0]
[]
[22,"82-009-17.2-0130625","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, kombinált sarokszelep szerelés MOFÉM mosógéptöltő, 3/4\" csatlakozással, Csz: 163-0014-00",1,"db",0,0,0,0]
[]
[23,"82-009-19.3.2-0318046","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep MOFÉM Junior egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. lánctartó szemmel, kód: 150-0021-00",1,"db",0,0,0,0]
[]
[24,"82-009-19.5.2-0318039","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep MOFÉM Junior egykaros álló mosogatócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr., kód: 652-0042-00",1,"db",0,0,0,0]
[]
[25,"82-009-31.1.1-0135001","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 40-ig HL100/40, Konyhai szifon DN40 x 6/4\", gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes mosógép csatlakozóval",1,"db",0,0,0,0]
[]
[26,"82-009-31.2-0135031","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HL132/30, Mosdószifon DN32 x 5/4\", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával",1,"db",0,0,0,0]
[]
[27,"82-009-31.3","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, Mosógépszifon falon kívöli DN32  rozettával",1,"db",0,0,0,0]
[]
[28,"82-012-4.2.1.4-0432051","Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel,  beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm MERKAPT WARMAIR radiátor, 22/DK 600-800, 1382W, szelepes, Cikkszám: WA22608V",1,"db",0,0,0,0]
[]
[29,"82-012-4.2.1.4-0432059","Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel,  beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm MERKAPT WARMAIR radiátor, 22/DK 600-1200, 2072W, szelepes, Cikkszám: WA22612V",3,"db",0,0,0,0]
[]
[30,"82-016-1.1.3-0318736","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, szappantartó MOFÉM Fiesta szappantartó tányéros, rögzítő szettel, kód: 501-1021-00",1,"db",0,0,0,0]
[]
[31,"82-016-1.1.4-0318733","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, pohártartó MOFÉM Fiesta pohártartó üveg pohárral, rögzítő szettel, kód: 501-1040-00",1,"db",0,0,0,0]
[]
[32,"82-016-1.1.6-0318731","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, ruha- és törölközőakasztó MOFÉM Fiesta akasztó, dupla, rögzítő szettel, kód: 501-1030-00",2,"db",0,0,0,0]
[]
[33,"82-016-1.1.7-0318737","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, törölközőtartó MOFÉM Fiesta törölköző tartó dupla, 600 mm, krómozott sárgaréz, kód: 501-1011-00",1,"db",0,0,0,0]
[]
[34,"82-016-1.1.8-0318741","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc MOFÉM Fiesta üvegpolc, 520 mm, kód: 501-1050-00",1,"db",0,0,0,0]
[]
[35,"82-016-1.1.9-0318742","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval MOFÉM Fiesta WC kefe fali tartóval, kód: 501-1080-00",1,"db",0,0,0,0]
[]
[36,"82-016-1.2.3-0391471","Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Green Clean - fali tükör, csiszolt szélű üveg, 600 x 400 mm, 4 mm vastag, UV600400 Green Clean - DELABIE tükörrögzítő szett 4 darabos, 2 db rögzítőelem rugós, r.m. acél, csavarokkal, dűbelekkel, max. 6 mm-ig, UVR",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]