{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bontás, építőanyagok újrahaszno","Költségtérítések","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Elektromosenergia-ellátás, vill"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Szalóki Tamás E.V."]
["6753 Szeged, Berettyó utca 41"]
[]
["Adószám: 72278242-1-26"]
["Nyilv.szám: 32471499"]
[]
[]
[]
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["SZTE Mezőgazdasági Kar oktatási campusának \nIII. és IV. épületeinek elektromos felújítása",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["Hódmezővásárhely, Andrássy út 15       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["Erősáramú költségvetés"]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bontás, építőanyagok újrahasznosítása",0,0]
["Költségtérítések",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bontás, építőanyagok újrahaszno","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"02-030-7.2","Vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával Konténer bérléssel (5m3)",4,"dh",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":3,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-1.11.1.4","Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén",10,"óra",null,null,0,0]
[]
[2,"19-010-1.21.1","Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése",1,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"19-010-1.21.2","Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése",1,"db",null,null,0,0]
[]
[4,"19-010-1.21.4","Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":4,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-063-1.1.2","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között",40,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"33-063-2.1.3","Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben",8,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"33-063-3.2.2","Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm² keresztmetszet között",1500,"m",null,null,0,0]
[]
[4,"33-063-3.2.3","Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm² keresztmetszet között",800,"m",null,null,0,0]
[]
[5,"33-063-21.1.1","Fészekvésés, téglafalban, 0,015 m³-ig",200,"db",null,null,0,0]
[]
[6,"33-063-21.4.1","Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig",450,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-090-2.1.2-0000001","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, Horonyvésés után",2000,"m",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":6,"n_rows":150,"n_cols":9,"rows_kept":150,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.8","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése",200,"m",null,null,0,0]
[]
[2,"71-000-1.10","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények",20,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése",400,"db",null,null,0,0]
[]
[4,"71-000-1.13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése",300,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"71-001-1.1.1.1.1-0110116","Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16",1600,"m",null,null,0,0]
[]
[6,"71-001-1.1.1.1.2-0110123","Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23",800,"m",null,null,0,0]
[]
[7,"71-001-1.1.1.1.3-0110136","Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 36 mm, Kód: MU-III 36",450,"m",null,null,0,0]
[]
[8,"71-001-1.2.1.1-0110052","Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vékonyított falú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm Mü II. vékonyított falú védőcső, 16 mm, Kód: MU-II 16",15,"m",null,null,0,0]
[]
[9,"71-001-1.2.1.2-0110054","Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vékonyított falú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm Mü II. vékonyított falú védőcső, 25 mm, Kód: MU-II 25",30,"m",null,null,0,0]
[]
[10,"71-001-11.1.1-0121001","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 30-60 mm mélységig, kör vagy négyszög alakú, max. négyes sorolásig Beltéri elágazó doboz, Müds 65 mm, Kód: 65-ALJ",200,"db",null,null,0,0]
[]
[11,"71-001-11.1.1-0123818","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 30-60 mm mélységig, kör vagy négyszög alakú, max. négyes sorolásig LEGRAND Batibox süllyesztődoboz univerzális Egyes doboz, 40mm mély (Kat.szám:080101)",400,"db",null,null,0,0]
[]
[12,"71-001-11.2.1-0121106","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig Beltéri sima elágazó doboz, nehéz kivitel, Müdn 100 mm, fúrt, Kód: 767-771",10,"db",null,null,0,0]
[]
[13,"71-001-24.2.2-0533826","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  41 - 70 mm-ig LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 60x50 mm, 40 mm széles fedéllel, fehér, (Kat.szám:10402 + 010520)",10,"m",null,null,0,0]
[]
[14,"71-001-24.2.3-0533828","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  71 - 100 mm-ig LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 80x50 mm, 65 mm széles fedéllel, fehér, (Kat.szám:010412 + 010521)",100,"m",null,null,0,0]
[]
[15,"71-001-24.2.4-0533835","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség:  100 mm felett LEGRAND DLP szerelvényezhető csatorna 220x65 mm, 180 mm széles fedéllel, fehér, (Kat.szám:10459 + 010526)",150,"m",null,null,0,0]
[]
[16,"71-001-48.1.1.1.2-0543075","Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, falra rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO MKSM 610, kábeltálca perforált 1,00 mm, 60x100 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6059000",25,"m",null,null,0,0]
[]
[17,"71-001-49.1-0543467","Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, falra rögzítéshez OBO TPSA falikonzol 145 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6364101",25,"db",null,null,0,0]
[]
[18,"71-002-1.1-0210002","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu)",800,"m",null,null,0,0]
[]
[19,"71-002-1.1-0210003","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 450/750V 1x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu)",1600,"m",null,null,0,0]
[]
[20,"71-002-1.1-0224429","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² NYM-J 3x1,5 tömör (300/500V) MBCU kábel",2600,"m",null,null,0,0]
[]
[21,"71-002-1.1-0224430","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² NYM-J 3x2,5 tömör (300/500V) MBCU kábel",2000,"m",null,null,0,0]
[]
[22,"71-002-2.1-0211041","Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve,  vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm² MMFalCu 450/750V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel",600,"m",null,null,0,0]
[]
[23,"71-002-21.1-0221562","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² NYM 300/500V 5x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)",100,"m",null,null,0,0]
[]
[24,"71-002-21.2-0221564","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm² NYM 300/500V 5x4 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)",20,"m",null,null,0,0]
[]
[25,"71-002-21.3-0221566","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm² NYM 300/500V 5x6 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)",250,"m",null,null,0,0]
[]
[26,"71-002-21.4-0221570","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 mm² NYM 300/500V 5x10 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)",20,"m",null,null,0,0]
[]
[27,"71-002-21.5-0221575","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 16 mm² NYM 300/500V 5x16 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)",380,"m",null,null,0,0]
[]
[28,"71-002-52.4-0336651","Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 1,01-1,50 kg/m NYY-J 0,6/1 kV 5x25 mm²",15,"m",null,null,0,0]
[]
[29,"71-002-52.6-0336659","Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel, kábelárokba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m NYY-J 0,6/1 kV 5x95 mm²",15,"m",null,null,0,0]
[]
[30,"71-002-71.1.2","Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén",30,"db",null,null,0,0]
[]
[31,"71-002-75.4.1","Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, sorkapocsra, keresztmetszet: 16 mm²-ig",50,"db",null,null,0,0]
[]
[32,"71-003-5-0150032","Vezeték és kábeljelölő elhelyezése, pattintható kivitelben LEGRAND CAB3 1,5-2,5 jelölőkészlet (Kat.szám:038203)",4,"db",null,null,0,0]
[]
[33,"71-003-5-0150033","Vezeték és kábeljelölő elhelyezése, pattintható kivitelben LEGRAND CAB3 4-6 jelölőkészlet (Kat.szám:038204)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[34,"71-003-9-0310342","Vezetékösszekötők elhelyezése WAGO 222-412 nyitható vezetékösszekötő gyorscsatlakozó rugós 2x0,08-2,5 mm2 32A",120,"db",null,null,0,0]
[]
[35,"71-003-9-0310343","Vezetékösszekötők elhelyezése WAGO 222-413 nyitható vezetékösszekötő gyorscsatlakozó rugós 3x0,08-2,5 mm2 32A",600,"db",null,null,0,0]
[]
[36,"71-003-9-0310345","Vezetékösszekötők elhelyezése WAGO 222-415 nyitható vezetékösszekötő gyorscsatlakozó rugós 5x0,08-2,5 mm2 32A",100,"db",null,null,0,0]
[]
[37,"71-004-4.2-0150314","Vezeték és kábelkötegelők elhelyezése, normál kivitelben LEGRAND Colring 2,4x95 színtelen vezetékkötegelő (Kat.szám:031820)",200,"db",null,null,0,0]
[]
[38,"71-004-4.2-0150316","Vezeték és kábelkötegelők elhelyezése, normál kivitelben LEGRAND Colring 2,4x180 színtelen vezetékkötegelő (Kat.szám:031822)",100,"db",null,null,0,0]
[]
[39,"71-004-6.2-0151465","Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe LEGRAND csőbilincs 16 bepattintható műanyag (Kat.szám:031370)",15,"db",null,null,0,0]
[]
[40,"71-004-6.2-0151467","Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe LEGRAND csőbilincs 25 bepattintható műanyag (Kat.szám:031372)",20,"db",null,null,0,0]
[]
[41,"71-005-1.1.1.1-0230103","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A egypólusú kapcsolók LEGRAND Valena egypólusú kapcsoló kerettel, fehér",25,"db",null,null,0,0]
[]
[42,"71-005-1.1.1.1-0230108","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A egypólusú kapcsolók LEGRAND Valena egypólusú nyomó kerettel, fehér",51,"db",null,null,0,0]
[]
[43,"71-005-1.1.1.2-0230104","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér",30,"db",null,null,0,0]
[]
[44,"71-005-1.1.1.4-0545314","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A kétáramkörös (csillár) kapcsolók LEGRAND Valena csillárkapcsoló, körömmel, fehér",20,"db",null,null,0,0]
[]
[45,"71-005-1.1.1.5-0562004","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A alternatív (váltó) kapcsolók LEGRAND Valena váltókapcsoló fehér (Kat.szám:774406)",20,"db",null,null,0,0]
[]
[46,"71-005-1.11.1.1.1-0231387","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Plexo 55 2P+F aljzat csapófedéllel, csavaros, fehér (Kat.szám:069639)",25,"db",null,null,0,0]
[]
[47,"71-005-1.11.1.1.1-0562064","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér (Kat.szám:774423)",288,"db",null,null,0,0]
[]
[48,"71-005-2.63.1.1-0530833","Összeépíthető világítási  és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Program Mosaic 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, csavaros, 2 modul, fehér (Kat.szám:077210)",9,"db",null,null,0,0]
[]
[49,"71-007-1.1.3-0316503","Kisfeszültségű, 230-500V, CEE típusú rögzíthető ipari csatlakozó felszerelése, 5 pólusú MENNEKES beépíthető dugaszoló aljzat, 16A, 5P, 400V, Cikkszám: 1385",3,"db",null,null,0,0]
[]
[50,"71-007-11.2.1.3-0313500","Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-9002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló",2,"db",null,null,0,0]
[]
[51,"71-007-36.2.2-0316832","Csatlakozó kombináció elhelyezése sík szerelőlapra, IP 44 védettséggel, nagy méretben, 5 pólusú csatlakozó aljzattal GANZ KK CsK 6122-000 csatl.-komb., 1 db CEE 5p 16 A, 4 db egyfázisú 16 A aljzattal, 1 db 4p 40 A 30 mA áram-védőkapcsolóval, 3 piros jelzőlámpával",5,"db",null,null,0,0]
[]
[52,"71-010-1.6-0640057","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, nyitott, LED-es kivitelben TUNGSRAM LED Tudolio 13W 1340lm 3000/4000/5700K állítható színhőm. IP20 85° CRI80+ 220-240V mennyezeti mélysugárzó lámpatest, Csz:93117445",81,"db",null,null,0,0]
[]
[53,"71-010-2.7-0640120","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben TUNGSRAM LED Tung Panel S 2x2 600x600mm S 30W 3300lm 840 IP20 UGR<19 CRI80+ 220-240V mennyezeti, felületre szer., függesztett LED panel, Csz:93117498",185,"db",null,null,0,0]
[]
[54,"71-010-2.7-0640126","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben TUNGSRAM LED Tung Panel S 2x2 600x600mm S 40W 4400lm 840 IP20 UGR<19 CRI80+ 220-240V mennyezeti, felületre szer., függesztett LED panel, Csz:93117510",28,"db",null,null,0,0]
[]
[55,"71-013-7.4","Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése",40,"db",null,null,0,0]
[]
[56,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",500,"mp*",null,null,0,0]
[]
[57,"71-009-1.1.4-0000001","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) kiselosztók 48-72 egység 4FE elosztó készreszerelve kompletten",1,"db",null,null,0,0]
[]
[58,"71-009-1.1.4-0000002","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 48-72 egység 4PE elosztó készreszerelve kompletten",1,"db",null,null,0,0]
[]
[59,"71-009-1.1.4-0000003","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 48-72 egység 3FE elosztó készreszerelve kompletten",1,"db",null,null,0,0]
[]
[60,"71-009-1.1.4-0000004","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 48-72 egység 4EE elosztó készreszerelve kompletten",1,"db",null,null,0,0]
[]
[61,"71-009-1.1.4-0000005","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 48-72 egység 3EE elosztó készreszerelve kompletten",1,"db",null,null,0,0]
[]
[62,"71-009-1.1.4-0000006","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 48-72 egység 4ME elosztó készreszerelve kompletten",1,"db",null,null,0,0]
[]
[63,"71-009-1.1.4-0000007","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 48-72 egység 3ME elosztó készreszerelve kompletten",1,"db",null,null,0,0]
[]
[64,"71-009-1.1.4-0000008","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 48-72 egység 3TE elosztó készreszerelve kompletten",1,"db",null,null,0,0]
[]
[65,"71-009-5.3-0000010","Acéllemez elosztószekrény elhelyezése, szerelőlappal,IP 43-65 védettséggel, bekötés és áramköri elemekkel, 1200 mm magasság felett FE elosztó készreszerelve kompletten",1,"db",null,null,0,0]
[]
[66,"71-010-2.7-0000001","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Carina II LED 9W",16,"db",null,null,0,0]
[]
[67,"71-010-2.7-0000002","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Erebia Line 30W",6,"db",null,null,0,0]
[]
[68,"71-010-2.7-0000003","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Hercules Pas LED 24W 2473lm 4000K IP65",75,"db",null,null,0,0]
[]
[69,"71-010-2.7-0000004","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Resi p os 35W",23,"db",null,null,0,0]
[]
[70,"71-010-2.7-0000005","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Resi p os led 20W",13,"db",null,null,0,0]
[]
[71,"71-010-12.13.3.1.6-0000001","(Akkumulátoros vészvilágítás)  Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros címezhető, öntesztelő vagy központilag tesztelhető, kombinált üzemű, táplálású, falon kivüli vagy mennyezeti kivitelben, LED-es kivitelben Signal LED EXIT IP20",56,"db",null,null,0,0]
[]
[72,"71-010-12.13.3.1.6-0000002","(Akkumulátoros vészvilágítás)  Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros címezhető, öntesztelő vagy központilag tesztelhető, kombinált üzemű, táplálású, falon kivüli vagy mennyezeti kivitelben, LED-es kivitelben VIA LED VMSE surfaced area IP20",21,"db",null,null,0,0]
[]
[73,"71-010-12.13.3.1.6-0000003","(Akkumulátoros vészvilágítás)  Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros címezhető, öntesztelő vagy központilag tesztelhető, kombinált üzemű, táplálású, falon kivüli vagy mennyezeti kivitelben, LED-es kivitelben VIA LED VMVE surfaced corridor IP20",15,"db",null,null,0,0]
[]
[74,"71-013-10-0000001","Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, Költségkeret villámvédelmi felűvizsgálat alapján megállapított hbák javításához",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]