{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Falazás és egyéb kőművesmunka","Általános épületgépészeti szige","Szellőztetőberendezések"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":21,"n_cols":4,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Név : SZTE-Anatómia állatház           ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím : Szeged                           ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása: Szellőzés kialakítása ",null,"                                       "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült: 2024.05.17.                                                          "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Általános épületgépészeti szigetelés",0,0]
["Szellőztetőberendezések",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":2,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-063-2.1.1","Födémáttörés",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Általános épületgépészeti szige","index":3,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"80-005-1.1.4.1.1.1.1-0114052","Légtechnikai és szellőző berendezések vezetékeinek hő- és hangszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kör keresztmetszetű, szintetikus gumi alapú kaucsuk tekerccsel nem öntapadós kialakítással, csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérő felett Lap tekercsben, falvastagság: 13 mm",5,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szellőztetőberendezések","index":4,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"83-001-2.1.1-0885003","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között CAIROX spirálkorcolt csővezeték, horganyzott acél, SD 125, Csz.: C010101125000",12,"m",0,0,0,0]
[2,"83-001-2.1.2-0885005","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között CAIROX spirálkorcolt csővezeték, horganyzott acél, SD 160, Csz.: C010101160000",4,"m",0,0,0,0]
[3,"83-001-2.1.2-0885007","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között CAIROX spirálkorcolt csővezeték, horganyzott acél, SD 200, Csz.: C010101200000",7,"m",0,0,0,0]
[4,"83-001-2.3.1.5-0880003","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, cső-, idomkapcsoló elem CAIROX gumitömítéses csőkapcsoló, horganyzott acél, MGM 125, Csz.: C010122125000",3,"db",0,0,0,0]
[5,"83-001-2.3.1.5-0880043","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, cső-, idomkapcsoló elem CAIROX idomkapcsoló, horganyzott acél, MDV 125, Csz.: C010103125000",3,"db",0,0,0,0]
[6,"83-001-2.3.1.7-0880513","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, csővégelzáró elem CAIROX cső/idom végzáró, horganyzott acél, DD/DDV 125, Csz.: C010104125000",3,"db",0,0,0,0]
[7,"83-001-2.3.1.8-0880153","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, ív, könyök idom CAIROX gumitömítéses préselt könyök, 90°-os, horganyzott acél, BDG90 125, Csz.: C010221125000",2,"db",0,0,0,0]
[8,"83-001-2.3.1.8-0880158","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, ív, könyök idom CAIROX gumitömítéses préselt könyök, 45°-os, horganyzott acél, BDG 45 125, Csz.: C010223125000",2,"db",0,0,0,0]
[9,"83-001-2.3.2.1-0880245","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, elágazó idom CAIROX gumitömítéses T-idom, horganyzott acél, TDG 90 160/160, Csz.: C010421160160",1,"db",0,0,0,0]
[10,"83-001-2.3.2.1-0880256","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, elágazó idom CAIROX gumitömítéses T-idom, horganyzott acél, TDG 90 200/160, Csz.: C010421200160",1,"db",0,0,0,0]
[11,"83-001-2.3.2.1-0880258","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, elágazó idom CAIROX gumitömítéses T-idom, horganyzott acél, TDG 90 200/200, Csz.: C010421200200",1,"db",0,0,0,0]
[12,"83-001-2.3.2.2-0880187","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, szűkítő idom CAIROX gumitömítéses koncentrikus szűkítő idom, szeletes, horganyzott acél, RDG 160/125, Csz.: C010521160125",1,"db",0,0,0,0]
[13,"83-001-2.3.2.2-0880194","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, szűkítő idom CAIROX gumitömítéses koncentrikus szűkítő idom, szeletes, horganyzott acél, RDG 200/125, Csz.: C010521200125",1,"db",0,0,0,0]
[14,"83-001-2.3.2.2-0880196","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, szűkítő idom CAIROX gumitömítéses koncentrikus szűkítő idom, szeletes, horganyzott acél, RDG 200/160, Csz.: C010521200160",2,"db",0,0,0,0]
[15,"83-001-2.3.2.5-0880045","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, cső-, idomkapcsoló elem CAIROX idomkapcsoló, horganyzott acél, MDV 160, Csz.: C010103160000",2,"db",0,0,0,0]
[16,"83-001-2.3.2.5-0880047","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, cső-, idomkapcsoló elem CAIROX idomkapcsoló, horganyzott acél, MDV 200, Csz.: C010103200000",2,"db",0,0,0,0]
[17,"83-001-2.3.2.8-0881393","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, ív, könyök idom CAIROX gumitömítéses szeletes könyök, 90°-os, horganyzott acél, BDSG 90 160, Csz.: C010321160000",2,"db",0,0,0,0]
[18,"83-001-2.3.2.8-0881394","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, ív, könyök idom CAIROX gumitömítéses szeletes könyök, 90°-os, horganyzott acél, BDSG 90 200, Csz.: C010321200000",4,"db",0,0,0,0]
[19,"83-001-2.14.2-0886067","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, hangcsillapított hajlítható lemezcső, alumínium lemezből, NÁ 160-250 mm között CAIROX flexibilis csővezeték, hang és hőszigetelt, max. hőm: 140°C, Sonoflex 25 203, Csz.: C020403203000",1,"m",0,0,0,0]
[20,"83-002-1.1.3.1-0452401","Négyszög keresztmetszetű légrács szerelése lemezcsatornára, felületnagyság: 0,10 m²-ig Airvent E5 200x100 légrács",6,"db",0,0,0,0]
[21,"83-002-1.2.1-0312701","Négyszög keresztmetszetű légrács kiegészítő elemeinek felszerelése, felületnagyság: 0,1 m²-ig Airvent szabályozó, ellentétesen mozgó zsalulevelekkel, alumínium, 200-100",6,"db",0,0,0,0]
[22,"83-002-1.2.1-0312702","Négyszög keresztmetszetű légrács kiegészítő elemeinek felszerelése, felületnagyság: 0,1 m²-ig Airvent CG-NA125/200x100 légrács-fogadó idom",6,"db",0,0,0,0]
[23,"83-002-1.3.1.2-0434062","Négyszög keresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu, elektromos zsalu  felszerelése, falnyílásba, felületnagyság: 0,11-0,25 m² között CAIROX négyszög keresztmetszetű galvanizált acél esővédő zsalu, BLR-S 400 x 300, Csz.: A07250H400300",1,"db",0,0,0,0]
[24,"83-002-1.3.1.2-0437745","Négyszög keresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu, elektromos zsalu  felszerelése, falnyílásba, felületnagyság: 0,11-0,25 m² között Esővédő rácshoz fogadódoboz",1,"db",0,0,0,0]
[25,"83-002-1.4.1.1-0115292","Négyszög keresztmetszetű mennyezeti befúvók, vagy elszívók felszerelése, légcsatornára, ill. csatlakozó dobozra, felületnagyság: 0,1 m²-ig Airvent DRT-160",2,"db",0,0,0,0]
[26,"83-002-1.4.1.1-0115571","Négyszög keresztmetszetű mennyezeti befúvók, vagy elszívók felszerelése, légcsatornára, ill. csatlakozó dobozra, felületnagyság: 0,1 m²-ig Fogadódoboz DRT-160 befúvóhoz",2,"db",0,0,0,0]
[27,"83-002-5.2.1-0454204","Tetőszellőző felszerelése kör keresztmetszetű, NÁ 350 mm-ig CAIROX tetőkivezető sapka, fém, cserép vörös Qv be/el 600/900 m³/h (20Pa) ólom gallérral, CT 200 R, Csz.: A090101200000",1,"db",0,0,0,0]
[28,"83-003-2.1.1.1-0450415","Kör keresztmetszetű, csappantyú, pillangószelep, térfogatáram állandósító elem felszerelése, lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig CAIROX pillangószelep, horganyzott acél, kézi,  160",2,"db",0,0,0,0]
[29,"83-004-2.2-0886323","Kör keresztmetszetű hangcsillapító elhelyezése (gumitömítéssel) CAIROX hangcsillapító, kör keresztmetszetű, horganyzott acél, SAR 200 L=900mm, Csz.: C060101200090",3,"db",0,0,0,0]
[30,"83-006-7.3.1-0432005","Ventilátor kiegészítő elemek elhelyezése, csőventilátorhoz, kisventilátorokhoz, központi szellőztető rendszerekhez, járókerék-átmérő: 200 mm-ig CAIROX rezgéstompító rögzítő bilincs csőventillátorokhoz, BMK 200, Csz.: I010103200000",4,"db",0,0,0,0]
[31,"83-011-2.1.1-0471754","Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, vasbeton födémbe rögzítve, függesztés 0,25 m átlagmagassággal, DN 80-150 között Légcsatorna bilincs MV-PI 125 M8/M10",5,"db",0,0,0,0]
[32,"83-011-2.1.2-0471757","Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, vasbeton födémbe rögzítve, függesztés 0,25 m átlagmagassággal, DN 160-250 között Légcsatorna bilincs MV-PI 160 M8/M10",2,"db",0,0,0,0]
[33,"83-011-2.1.2-0471759","Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése, vasbeton födémbe rögzítve, függesztés 0,25 m átlagmagassággal, DN 160-250 között Légcsatorna bilincs MV-PI 200 M8/M10",4,"db",0,0,0,0]
[34,"83-021-1.2.1.1-0333032","Hővisszanyerős szellőztető berendezés beépítése, faláttörés és elektromos bekötés nélkül, fekvő, mennyezeti kivitelben, kereszt-ellenáramú hőcserélővel, levegő-térfogatáram: 500 m3/h-ig Gree FHBQGL-D5A-T 500m3/h hővisszanyerős szellőztető gép",1,"db",0,0,0,0]
[35,"83-021-1.2.1.1-0333101","Hővisszanyerős szellőztető berendezés beépítése, faláttörés és elektromos bekötés nélkül, fekvő, mennyezeti kivitelben, kereszt-ellenáramú hőcserélővel, levegő-térfogatáram: 500 m3/h-ig Hővisszanyerős gép tartószerkezete",1,"klt",0,0,0,0]
[36,"83-021-1.2.1.1-0000901","Hővisszanyerős szellőztető berendezéshez kondenzvíz elvezetés kiépítése",1,"db",0,0,0,0]
[37,"83-021-1.2.1.1-0000902","EV mérési jegyzőkönyv",1,"db",0,0,0,0]
[38,"83-021-1.2.1.1-0000903","Új szellőztető rendszer légmennyiség mérése",1,"db",0,0,0,0]
[39,"83-021-1.2.1.1-0000904","Új szellőztető rendszer beszabályozása",1,"db",0,0,0,0]
[40,"83-021-1.2.1.1-0000905","Új szellőztető rendszer beüzemelése",1,"db",0,0,0,0]
[41,"83-021-1.2.1.1-0000906","Meglévő rendszer komplett elbontása",1,"db",0,0,0,0]
[42,"83-021-1.2.1.1-0000907","Elektromos szerelés, szerelési nyilatkozat kiadásával",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]