{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":16,"sheets":["Záradék","Összesítő","Zsaluzás és állványozás","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőműves munkák","Vakolás és rabicolás","Szárazépítés","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Asztalosszerkezetek elhelyezése","Lakatosszerkezetek elhelyezése","Üvegezés","Felületképzés (festés, mázolás,","Szigetelés","Árnyékolók beépítése","Épületgépészeti szerelvények és"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név : SZTE -Egyetemi Számítóközpont                               ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím : Szeged, Árpád tér 2                           ",null," Kelt:  2021-03-11"]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette: "]
["Irodák-étkező és 06-09 folyosók"]
["és a mosdó helyreállítása"]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő (HUF)"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":16,"n_cols":3,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Zsaluzás és állványozás",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munkák",0,0]
["Falazás és egyéb kőműves munkák",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése",0,0]
["Asztalosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Lakatosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Üvegezés",0,0]
["Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Árnyékolók beépítése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Zsaluzás és állványozás","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"15-016-1.1-0023126","Guruló állvány, 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, KRAUSE guruló állvány 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 741202)",0,"db     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-1.1.1","Építési törmelék felrakása szállítóeszközre, kézi erővel,",25,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-3.2.1","Építési törmelék mozgatása talicskával, 10,0 m távolságra",25,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[3,"21-011-11.3","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe",5,"db     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":4,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-021-4.1.1-0232210","Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig C20/25 - X0v(H) képlékeny",1,"m3     ",0,0,0,0]
[null,null,"kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal "]
[null,null,"Mozsdó és konyha közötti födémszakasz javítása, Hegesztett hálóval  szennyvízcső átvezetés"]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőműves munkák","index":5,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-1.1.1.1.1","Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból Közlekedő és 09 helyiség 2 sz ajtó fölötti rész (magasabb ajtó kerül beépítésre)",6.5,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[2,"33-011-1.2.1.1.1.1.1-0120059","Nyílásbefalazás építése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 600x200x100 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 10 mm), falazó, cementes mészhabarcsba falazva YTONG válaszfalelem, Pve jelű,600x200x100 mm M 1",2.1,"m2     ",0,0,0,0]
[null,null,"(Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs, mészpéppel (03 és 04 helyiségek között lévő ajtónyílás befalazása)"]
[]
[3,"K","Üvegezett válaszfal bontása a 07 és 06 helyiségek között, a csatlakozó szerkezetek javításával",18,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":6,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-090-2.1.2","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között 09- Közlekedő, kibontott ajtó és fal",11.18,"m      ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":7,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-001-4.3.2-0120012","UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, sűrített, (30 vagy 31,3 cm bordatávolság) UA 75-20 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál",57.4,"m2     ",0,0,0,0]
[null,null,"építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés"]
[]
[2,"K-","Előre elkészített keretszerkezetben LEXAN lemez EASY BOKSZ UV1 üregkamrás polikarbonát lemez, víztiszta 10 mm-bevilágító felület kialakítása miatt 06 jelű folyosón, GK fal fölött 06 m szélességben",3.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"39-004-1.1.4.1-0142131","Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 15 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, gipsz anyagú betételemek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben Rigips …….., derékszögű éllel, 60 X 60 cm",161.25,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[4,"39-005-2.1.1-0120032","Szabadon álló előtétfal készítése, l, 1 rtg. gipszkarton borítással, 50 mm széles profilvázra szerelve vagy fa vázra szerelve régi felhasználásával RIGIPS 1 rtg. RB 12,5 gipszkarton + 50 mm szigetelőanyag (11 kg/m³), Th=0,5 óra    szigetelőanyag külön tételben",411.8,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[5,"39-000-3.2","Kazettás álmenyezetek bontása, rejtettbordás, TARTÓSZERKEZETTEL együtt FÉM",158.11,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":8,"n_rows":38,"n_cols":9,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból",5,"m2     ",0,0,0,0]
[null,null,"mozsdó bontása a csatorna és víz átvezetése miatt"]
[2,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként",146.95,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[3,"42-000-6.2","Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása",146.95,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-2.1.1.1-0216002","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó",146.95,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[5,"42-011-2.1.1.1-0216002","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó FSZ-gépészeti munkák miatti helyreállítás",5,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[6,"42-011-2.1.1.4.1-0212044","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: 618001",130.85,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[7,"42-011-2.1.1.4.1-0212044","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: 618001",5,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[8,"42-011-2.1.2.1-0212050","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, álpadló alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben LB-Knauf TIEFENGRUND/Mélyalapozó, Csz.: 854505",16.1,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[9,"42-022-1.1.1.1.1.3-0212008","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf RAPID/Gyorsragasztó, EN 12004 szerinti",12.85,"m2     ",0,0,0,0]
[null,null,"C1T minősítéssel, beltérbe, LB-Knauf Colorin fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[10,"42-022-2.1.2.1.2","Lábazatburkolat készítése,\nbeltérben,\ngres, kőporcelán lappal,\negyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,\n10 cm magasságig,\n45×45 - 60×60 cm közötti lapmérettel\nLB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is,\nLB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, ",11,"m",0,0,0,0]
[]
[11,"42-022-1.1.1.2.1.2-0212004","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004",5,"m2     ",0,0,0,0]
[null,null,"szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[12,"42-031-1.7.2.1","Műkőburkolatok; helyszíni műkő felületi megdolgozása, mattcsiszolt szegélyek között szemcsézve, vízszintes felületen STOKKOLÁS lépcsőnél",0,"fm     ",0,0,0,0]
[]
[13,"42-042-5.1.1-0312107","Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, (mechanikus illesztésű) ........... tip, nagy kopásáll. laminált burkolat, 7 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm, 10 szín szegővel",87.5,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[14,"42-042-11.5","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, kvarc-vinil bázisú PVC-lapokból (ragasztó anyag külön tételben kiírva) szegővel",42.5,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[15,"42-071-3-0150421","Kiegészítő profil utólagos elhelyezése padlóburkolatoknál, szintbeli hidegburkolatváltások esetén, rézből, alumíniumból, eloxált alumíniumból, acél és szálcsiszolt acélból, 14-50 mm szélességi mérettel  ajtóknál, és lépcsőknél",5.6,"m      ",0,0,0,0]
[]
[16,"42-090-7.2.3-0470054","Műkő felület javítása, sérült felület fecskefarkos kivésése és műkőbetonnal pótlása 3 cm vastagságban bármilyen felületi megdolgozással, 5 tagozatig, 401-900 cm² felület között Műkőkeverék színezetlen, finom, nem fagyálló",0,"db     ",0,0,0,0]
[]
[17,"K","Oldalfali csempeburkolat helyreállítása gépészeti szerelések után",2,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Asztalosszerkezetek elhelyezése","index":9,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-001-1.1.1.1-0131032","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF  ajtó, 6,00 m kerületig  ",4,"db     ",0,0,0,0]
[null,null,"ajtólap,színválasztás szerint, FÉLIG ÜVEGEZETT GRÍZORNAMENT(NEM ÁTLÁTSZÓ) papírrácsbetétes szerkezet,  2 DB 2 RÉSZES AJTÓPÁNT, PZzártesttel    1000x2125 mm-es 2db"]
[null,null,"ajtólap,színválasztás szerint, FÉLIG ÜVEGEZETT GRÍZORNAMENT (NEMÁTLÁTSZÓ) papírrácsbetétes szerkezet, 2 DB2 RÉSZESAJTÓPÁNT, PZzártesttel  kilincs nélkül, 1100x2000  2 db"]
[]
[2,"44-002-1.3.2.6-0120249","Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), rúdzárral 4,00 m kerület felett, középnyíló-nyíló Méretre gyártott kétszárnyú középnyíló-nyíló ablak, U = 1,1 W/m²K",0,"db     ",0,0,0,0]
[null,null,"lazúros, hossztoldás nélküli  1300 x 3750 kávaméretű ablak BELSŐ szárnyai  Új gyártás, hőszigetelt üvegezéssel"]
[]
[3,"44-090-2.1","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 0,0008 m³-ig, vasalatpótlással",6,"db     ",0,0,0,0]
[]
[4,"44-000-2","Fa és fém vázas falburkolat  fa- és kazettás fémelemes burkolat alátétszerkezettel, szegőkkel, radiátor ráccsal Teljes bontás irodákban és folyosón",317.6,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"44-029-1.1.3","Beépített szekrények elhelyezése és helyszíni szerelése, konyhaszekrény, felső polc, 3, 5 fm hossz készbútor",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[6,"44-029-1.2.3","Beépített szekrények elhelyezése és helyszíni szerelése, konyhaszekrény, alsó polc, 3,5 fm hosszban készbútor",1,"db     ",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Lakatosszerkezetek elhelyezése","index":10,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-000-1.2.2","Fém nyílászáró szerkezetek bontása, fém portálok, üvegfalak, 2,01-5,00 m² felület között",15.15,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[2,"45-001-1.1.4.1-0134032","Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok/saroktok szerelésével,  Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal, 130 mm nyers téglafal vastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann falazós befoglalótok,",4,"db     ",0,0,0,0]
[null,null,"névleges méret:1000 x 2125 mm,  Gk fal 130 mm falvastagsághoz 2 db saroktok 2 db gk falb"]
[]
[3,"45-001-1.1.4.1-0134032","Beltéri ajtók, alapozott EGYEDI acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok/saroktok szerelésével,  Jobbos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann falazós befoglalótok,",1,"db     ",0,0,0,0]
[null,null,"Elektromos zárellenlemez, tok bevezetékeléssel"]
[null,null,"névleges méret:875 mm x 2125 mm,  falvastagsághoz "]
[null,null,"Kártyás beléptető rendszerrel működtethető"]
[null,null,"gyári kivitel"]
[]
[4,"45-001-4","Horganyzott acél ajtólap 40 mm vtg expandált betéttel, válsztható színű fóliával                                 3 db horganyzott pánttal,                   vastagfalcos, 3 oldalon falcolt,  \nbiztonsági zárral, kulcsokkal\negyszárnyú kivitelben, nem víztiszta üvegezéssel félig üvegezett\najtó, méret: 875 mm x 2125 mm,",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[5,"45-001-3.1-0134752","Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz Alu körcímkés kilincsgarnitúra, BB vagy PZ előkészítéssel",4,"db     ",0,0,0,0]
[]
[6,"45-001-3.1-0134752","Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz Külső oldali gomb/belső kilincs F1 Alumínium ",1,"db     ",0,0,0,0]
[null,null,"Raktárajtóhoz"]
[]
[7,"45-090","Meglévő ajtólap rövidebbé vétele szárnyanként ajtólap méretre vágás",3,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Üvegezés","index":11,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"46-007-7","Régi tapasz pótlása, horonytisztítással, fában",39,"m      ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés (festés, mázolás,","index":12,"n_rows":41,"n_cols":9,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.31.1.1-0150081","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; simítótapaszolás falfelületen, egyszeri és minden további, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Neoplaszt L10 késtapasz Gipszkarton felületen 2x",422,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.31.1.2-0150081","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; simítótapaszolás falfelületen, egyszeri és minden további, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Neoplaszt L10 késtapasz vakolt falakon 20 %",0,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-4.1.4","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), rácsról, korlátról vagy kerítésről, egyszerű tagozatú",0,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[4,"47-000-4.3.2-0150112","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simítótapaszolás, betétes vagy tagolt acélfelületen, egyszeri és minden további réteg Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376 ajtó tokok",5,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[5,"47-000-7.3.2-0150081","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Neoplaszt L10 késtapasz",58.75,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[6,"47-000-7.3.2-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen NEOPLAST KÉSTAPASZ Régi ablak , részleges",58.75,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[7,"47-010-1.1.1-0157793","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen DULUX Grunt Mélyalapozó  EAN: 5903525520037",422,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[8,"47-011-5.1.1.2-0141729","Olajfestések, ólommentes olaj kötőanyagú, fehér vagy színes falfestékkel, ásványi alapfelületen, régi jól tapadó festékrétegen, két rétegben, tagolt sima felületen Supralux olajfesték, fehér, EAN: 5992456252025 FSZT-i oszlopok mázolása 2 db  2x 4,6 magas",0,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[9,"47-021-21.1.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, .... színben Tokok",5,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[10,"47-021-21.3.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",0,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[11,"47-021-21.4.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 Radiátor cső",48,"m      ",0,0,0,0]
[]
[12,"47-021-31.1.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, ..............szín tokok",5,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[13,"47-021-31.3.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",null,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[14,"47-021-31.4.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",48,"m      ",0,0,0,0]
[]
[15,"47-031-1.1.1.1-0130701","Külső-belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, .......szín",117,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[16,"47-031-1.1.6.2-0252511","Belső fafelületek alapmázolása, színtelen műgyantalakkal vagy színes lazúr bevonóanyaggal, tagolt felületen Xyladecor Classic favédő vékonylazúr, színtelen,  EAN:4000729074524 teljes főlépcsőnél -FA FOGÓDZÓ",0,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[17,"47-031-1.3.1.2-0130701","Külső-Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, ...szín",117,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[18,"47-031-1.3.6.2-0252511","Belső fafelületek fedőmázolása, színtelen műgyantalakkal vagy színes lazúr bevonóanyaggal, tagolt felületen Xyladecor Classic favédő vékonylazúr, színtelen,  EAN:4000729074524",0,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[19,"47-031-1.5.1.2-0130361","Külső-Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, ....szín",117,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[20,"47-011-15.1.1.1-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118",422,"m2     ",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":13,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-007-31.1.1-0090261","Belső fal; Szerelt belső fal hang- és hőszigetelése, fém vagy faváz esetén,  (rögzítés külön tételben) üveggyapot hőszigetelőanyaggal ISOVER AKUSTO 50 TWIN mm válaszfal-hangszigetelő filc, λD =0,039 (W/mK)",0,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[2,"48-007-31.1.2-0092029","Belső fal; Szerelt belső fal hang- és hőszigetelése, fém vagy faváz esetén,  (rögzítés külön tételben) kőzetgyapot szigetelőanyaggal ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez 75 mm",57.4,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Árnyékolók beépítése","index":14,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"49-000-21.1","Napellenző, árnyékoló bontása bármilyen szélességgel",6,"db     ",0,0,0,0]
[]
[2,"49-031-1.1.2.3-0195048","Reluxa elhelyezése",6,"db     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":15,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-009-20.2-0000009","Egyéb vízszerelési berendezési tárgyak, WHIRLPOOL WSBO 3032 PF X - beépíthető mosogatógép 10 terítékes, 7 programmal Vízhálózatra csatlakozó idommal és szennyvízhálózatra való csatlakozó idommal elhelyezése",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]