{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Közműcsatorna-építés","Közműcsővezetékek és -szerelvén","Általános épületgépészeti szige","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és","Légkondicionáló berendezések"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
[null,null,"                                       "]
[null,null,"                                       "]
[]
["                                       "]
["                                       "]
["                                       ",null," Készítette   : "]
["A munka leírása:                       "]
["Egyetemi ép. átalakítása, épületgépészeti munkák                                                                              "]
[]
["                                                                              "]
["Készült: 2021 03.01.                                                                    "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Közműcsatorna-építés",0,0]
["Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése",0,0]
["Általános épületgépészeti szigetelés",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Légkondicionáló berendezések",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-053-1.1","Közmű bekötések vízvezeték hálózat bekötése a meglévő vízesblokk vezetékbe ",1,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"19-053-1.4","Közmű bekötések csatorna vezetékhálózat bekötése a meglévő vizesblokk vezetékbe (Csatorna rákötés)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"19-081-11.1.2","Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, akkreditált vízminőség vizsgálat",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":4,"n_cols":10,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"," eredeti mennyiségek"]
[1,"K-tétel","Ajzat beton felbontása 10 cm fastagság felett",8,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Közműcsatorna-építés","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"53-001-31.2.1-0131502","Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM110/2M.SN4",15,"m",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Közműcsővezetékek és -szerelvén","index":5,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"54-005-5.1-0110084","PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 25x2,0 mm 10bar (C=1,25), 100VSDR17040EN200K",1,"m",null,null,0,0]
[]
[2,"54-016-6.1","Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[3,"54-016-7.1","Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig",36,"m",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Általános épületgépészeti szige","index":6,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"80-001-1.3.2.1.1-0125625","Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: DG-28/13",36,"m",null,null,0,0]
[{"$nulls":7},0,0]
[2,"80-004-1.4.1.1.1-0125331","Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex ACE Plus csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 06 mm, R: ACE-09X006",90,"m",null,null,0,0]
[{"$nulls":7},0,0]
[3,"80-004-1.4.1.1.1-0125333","Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex ACE Plus csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 10 mm, R: ACE-09X010",90,"m",null,null,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":7,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig",14,"m",null,null,0,0,"rad"]
[]
[2,"81-000-1.5.1","Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, DN 25 - 50 között",7,"m",null,null,0,0]
[]
[3,"K-tétel","Csővezetékek ürítése ,fűtési hálózat lezárása,munkálatok után feltöltése",1,"klt",null,null,0,0]
[]
[4,"81-001-1.3.1.1.1.1.2-0311003","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 20x2,9 mm, tekercs, 130131-100",34,"m",null,null,0,0]
[]
[5,"81-002-3.2.1.2.1-0130981","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x1000 mm, KAEM032/1M",2,"m",null,null,0,0]
[]
[6,"81-002-3.2.1.2.3-0130983","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x1000 mm, KAEM050/1M",2,"m",null,null,0,0]
[]
[7,"81-002-3.2.1.2.4-0130984","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 65 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 63x1,9x1000 mm, KAEM063/1M",15,"m",null,null,0,0]
[{"$nulls":7},0,0]
[8,"K-tétel","Réz csővezeték szerelése klíma berendezés bekötéséhe,Kültéei és beltéri összekötéséhez,elektromos kábellel egyött,műanyag kábelcsatornába szerelve",90,"m",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":8,"n_rows":51,"n_cols":9,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[]
[1,"33-063-3.2.5","Horonyvésés, téglafalban, 150,01-300,00 cm2 keresztmetszet között, helyreállítással",6,"db     ",null,null,0,0]
[]
[2,"82-000-1.2.1","Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig",4,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók",2,"db",null,null,0,0]
[]
[]
[4,"82-001-6.2.8-0110804","Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep MOFÉM kifolyószelep, gyorscsatlakozóval, légbeszívóval 1/2\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 162-0007-00",1,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"82-001-7.2.2-0130598","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2\" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0009-00",4,"db",null,null,0,0]
[]
[6,"82-001-17.1.1-0113255","Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, RA-N 2550",8,"db",null,null,0,0]
[]
[7,"82-001-29.2-0113324","Csatlakozó szerelvények felszerelése, 3/4\" külső menetes (beépített szelepkészlettel szerelt hőleadókhoz) Danfoss RLV-K zárópajzsos szelep, töltés-ürítés funkcióval,  fűtőtestekhez, fal felöli csatl., 003L0283, 3/4\"",8,"db",null,null,0,0]
[]
[8,"k-tétel","Vízmelegítő felszerelése elektromos kivitelben 80 L es",1,"db",null,null,0,0]
[]
[9,"82-009-2.1.1.1-0214053","Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, egymedencés Rozsdamentes lemez mosogató, 404x374 mm, egymedencés, beépíthető",1,"db",null,null,0,0]
[]
[10,"82-009-5.1-0112751","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó, 56 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4163 01 01, fehér",2,"db",null,null,0,0]
[11,"82-009-21.2-0135120","Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral",1,"db",null,null,0,0]
[]
[12,"82-009-21.2-0135119","Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL138, Klímaszifon falba süllyesztve kondenzvíz és cseppgyűjtéshez DN32 függőleges kimenettel. A kiszáradás esetén is bűzzáró (kettős működésű)",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"bűzzár-kazetta kihúzható, és tisztítható, vagy cserélhető. Bemenete Ø 20 - 32mm-es csővel vagy tömlővel. A beépítőház a végleges beépítési mélységre állítható. Min beépítési mélység 60mm"]
[]
[13,"82-009-17.1-0110161","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-1/2\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00",6,"db",null,null,0,0]
[]
[14,"82-009-19.5.2-0318039","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep MOFÉM Junior egykaros álló mosogatócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr., kód: 652-0042-00",1,"db",null,null,0,0]
[]
[15,"82-009-19.5.2-0318056","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep MOFÉM Mambó-5 egykaros álló mosogatócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr., kód: 652-0072-00",2,"db",null,null,0,0]
[]
[16,"82-009-21.1-0135292","Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL310NPr-3020, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges csatlakozóval, szigetelő karimával, Primus száraz bűzzárral, nemesacél keretes, becsempézhető lefolyólappal 132x132mm/ 112x112mm, 10-80mm-ig vágással rövidíthető magasítóval. Beépítés idejére merevítő védőfedél a csomagban.",1,"db",null,null,0,0]
[]
[17,"82-009-31.1.2-0135002","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 HL100/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4\", gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes mosógép csatlakozóval",1,"db",null,null,0,0]
[]
[18,"82-009-31.2-0110915","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165-0027-00",2,"db",null,null,0,0]
[]
[19,"K-tétel","Radiátor bontása",8,"db",null,null,0,0]
[]
[20,"82-012-4.2.1.4-0423759","Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel,  beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT kompakt 4 csonkos lapradiátor 33 K típus, 3-soros, 600x 1200mm, fűtőteljesítmény:2685 W",8,"db",null,null,0,0]
[]
[21,"82-012-4.2.1.4-0423769"," Kompakt lapradiátor elhelyezése, radiátor  tartó, univerzális",8,"db",null,null,0,0]
[]
[22,"82-016-1.1.7-0220646","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, törölközőtartó B&K törölköző tartó kengyel, krómozott, fényes, Cikkszám: BKH0532152",1,"db",null,null,0,0]
[]
[23,"82-016-2.1-0220658","Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben B&K fali üveg folyékonyszappan adagoló krómozott konzollal, fényes, Cikkszám: BKH0580152",1,"db",null,null,0,0]
[]
[24,"82-016-13.2","Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.261 - 45.440 W teljesítmény között",1,"db",null,null,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Légkondicionáló berendezések","index":9,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[]
[1,"84-001-3.6.1-0238002","Változó tömegáramú, inverteres multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, kültéri egységek, hőszivattyús kivitelben, hűtő-/fűtőteljesítmény: MIDEA MB-18N8D0-SP-WIFI Mission II oldalfali split (R32, 5,3 kW)",4,"db",null,null,0,0]
[]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]