{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Tételes árazótábla"]
["Tétel megnevezése","Anyagdíj","Munkadíj","Összesen (nettó)"]
["ORCA mikroprocesszoros frekvenciaszabályzott vezérlés beépítése.",0,0,{"$f":"SUM(B3:B3)","v":0}]
["Fülke tabló és hívótablók cseréje.",0,0,0]
["Villamos kábelezés cseréje.",0,0,0]
["Aknaajtó biztonsági zárak cseréje.",0,0,0]
["Meglévő motor és hajtómű helyet Montanari MGX80 típusú szinkronmotoros hajtás beépítése.",0,0,0]
["Függesztőkötelek cseréje.",0,0,0]
["Meglévő fülkeajtó hajtás helyett SELCOM elektronikus hajtás beépítése.",0,0,0]
["Sebességhatároló cseréje.",0,0,0]
["Jelenlegi görgős fogókészülék helyett fékező fogókészülék beépítése.",0,0,0]
["Elektronikus terhelésérzékelő beépítése.",0,0,0]
["Meglévő aknaajtók átvizsgálása, szükség szerint javítása.",0,0,0]
["ÉV jegyzőkönyv elkészítése.",0,0,0]
["Szakhatósági átadás",0,0,0]
[null,"Összesen nettó:",null,{"$f":"SUM(D3:D15)","v":0}]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}