{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Összesítő","Gyengeáram","Elektromosenergia-ellátás, vill"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név : SZTE TIK Irodák átalakítása",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím : 6722 Szeged, Ady tér 10.         ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["Irodák átalakításához kapcsolódó- villamossági szerelés"]
["                                                                              "]
[]
["Készült: 2020.08.31.                                                         "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Gyengeáram",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Gyengeáram","index":2,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"72-000-41.19 ","Informatikai rendszerek, strukturált adatátviteli csatlakozóaljzat bontása",12,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"72-000-41.1.1","Informatikai rendszerek, strukturált adatátviteli kábel bontása, falikábel",400,"m",null,null,0,0]
[]
[3,"72-041-15.2","Patch panel elhelyezése előre kialakított rack szekrényben, 4-96 Port, RJ 45 Cat. 6\nkomplett- HP AZURA",8,"db",null,null,0,0]
[]
[4,"72-041-102-0112135","Összekötők felszerelése strukturált réz kábelekre Cat. 5 vagy Cat. 6, Összekötő falik.-re\nCat5E UTP árnyékolt [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]",12,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"72-041-141.1.1","Kábelvég kifejtése blankolva, szétsodorva, 5-50 érpár db között, beltéri rézkábel",14,"db",null,null,0,0]
[]
[6,"72-041-152.1","Diagnosztikai vizsgálat végpontokra számolva,vizsgálat műszerrel, vizsgálat\neredményéről jegyzőkönyv készítése, rézkábel esetén",24,"db",null,null,0,0]
[]
[7,"74-000-1.2","Tűzjelző rendszerek érzékelők bontása",2,"db",null,null,0,0]
[]
[8,"74-000-1.3","Tűzjelző rendszerek egyéb kellékek és kiegészítők bontása",1,"db",null,null,0,0]
[]
[9,"74-011-1.4.1.5-0915002","Intelligens tűzjelző és vészjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre,\nkiépített kábelezésre, intelligens érzékelők elhelyezése, füstérzékelő, beépített címzett\nhangjelzővel, ASM Security PROTEC FAST interaktív optikai füstérzékelő, beépített\ncímzett hangjelzővel, egyszerű címzés, rövid észlelési idő, 3mA, Cikkszám:\n6000PLUS/OP/S [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]",3,"db",null,null,0,0]
[]
[10,"74-011-1.4.9.1","Intelligens tűzjelző és vészjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre,\nkiépített kábelezésre, intelligens érzékelők elhelyezése, kellékek és kiegészítők\nérzékelőkhöz, normál aljzat",3,"db",null,null,0,0]
[]
[11,"74-001-1.4","Hagyományos tűzjelző rendszerek kiépítése előre elkészített tartószerkezetre, kiépített\nkábelezésre, a rendszer üzembe helyezése, tesztelése",1,"óra",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":3,"n_rows":46,"n_cols":9,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.1.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből,",20,"m",null,null,0,0]
[]
[2,"71-000-1.7.1.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, kábelárokból vagy\nkábelcsatornából, tömeghatár: 1,00 kg/m-ig",100,"m",null,null,0,0]
[]
[3,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok,\nfalifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok,\nlépcsőházi automaták, jelzők leszerelése",17,"db",null,null,0,0]
[]
[4,"71-000-1.13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest\nleszerelése",3,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"71-000-1.8","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna,\nmellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése",10,"m",null,null,0,0]
[]
[6,"71-000-1.8","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna,\nmellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése",10,"m",null,null,0,0]
[]
[7,"71-001-1.3.2","Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal,\nkönnyűszerkezetes (szerelt) falszerkezetbe, Névleges méret: 20-32 mm",100,"m",null,null,0,0]
[]
[8,"71-001-24.2.4-0533831","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített\ntartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 100 mm felett, LEGRAND DLP\nszerelvényezhető csatorna 105x50 mm, 85 mm széles fedéllel, fehér, (Kat.szám:10422\n+ 010522) [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]",64,"m",null,null,0,0]
[]
[9,"71-002-1.1-0210003","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve,\nrézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez\ncsatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², Cabling\nSystems Hungary H07V-U 450/750V 1x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu) [vagy\nműszakilag ezzel egyenértékű]",250,"m",null,null,0,0]
[]
[10,"71-002-1.1-0224430","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve,\nrézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez\ncsatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², Cabling\nSystems Hungary NYM-J 3x2,5 tömör (300/500V) MBCU kábel [vagy műszakilag ezzel\negyenértékű]",300,"m",null,null,0,0]
[]
[11,"71-003-9-0310345","Vezetékösszekötők elhelyezése, WAGO 222-415 nyitható vezetékösszekötő\ngyorscsatlakozó rugós 5x0,08-2,5 mm2 32A [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]",100,"db",null,null,0,0]
[]
[12,"71-005-1.1.1.1-0545303","Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése,\nsüllyesztve, 10-16A egypólusú kapcsolók, LEGRAND Niloé egypólusú kapcsoló,\nkörömmel, fehér (Kat.szám:764500) [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]",2,"db",null,null,0,0]
[]
[13,"71-005-1.11.1.1.1-0562064","Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése,\nsüllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F), LEGRAND Valena 2P+F\ncsatlakozóaljzat monoblokk, fehér (Kat.szám:774423) [vagy műszakilag ezzel\negyenértékű]",21,"db",null,null,0,0]
[]
[14,"71-005-1.49.4","Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, szerelvényrögzítő\n(szerelvénykeret + adapter) elhelyezése, szélesség: 100 mm felett",39,"db",null,null,0,0]
[]
[15,"71-005-1.31.2-0533647","Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat,\nUSB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB,\nhangszóró, LEGRAND Galea 2xRJ45 Cat6 UTP mechanizmus, LCS2\n(Kat.szám:775830) [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]",16,"db",null,null,0,0]
[]
[16,"71-008-9.3.1-0623117","Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,\"B\", \"C\" és \"D\"\njelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, Schneider Electric Acti9 iC60N 1P\n16A B kismegszakító, R: A9F03116 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]",4,"db",null,null,0,0]
[]
[17,"71-008-9.3.1-0623116","Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,\"B\", \"C\" és \"D\"\njelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, Schneider Electric Acti9 iC60N 1P\n10A B kismegszakító, R: A9F03110 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]",2,"db",null,null,0,0]
[]
[18,"71-010-4.5-0143146","Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy\nüveglappal lezárt, LED-es kivitelben, V-TAC (HOLUX) VT-2620; 18W / 1350lm\nálmennyezeti LED-es (COB) lámpatest, semlegesfehér (4500K), átm: 182mm,\nműködtetővel Csz:1104 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]",4,"db",null,null,0,0]
[]
[19,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",100,"mp",null,null,0,0]
[]
[20,"71-010-12.11.3.3.6-0114171","(Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját\nakkumulátoros, kombinált üzemű, táplálású, mennyezetre függesztve, LED-es kivitelben,\nASM Security CL-014 kijáratmutató lámpatest, saját akkumulátoros, kombinált üzemű,\nmennyezetről belógatva, LED: 1W, 120-240V AC-DC, látótávolság: 46m, választható\npiktogrammal, 1-3h, 90lm, Ni-Mh, 25 mAh, Polycarbonate/White, CE, Cikkszám: CL-014\nSLAVE/CON/MB [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]",1,"db",null,null,0,0]
[]
[21,"39-000-2 és 39-004-2","Álmennyezeti lapok bontása és visszahelyezése",1,"ktg",null,null,0,0]
[]
[22,"21-011-11.3","Építési törmelék elszállítása, ",1,"ftg",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]