{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítés tételek","Irtás, föld- és sziklamunka","Szárazépítés","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Lakatosszerkezetek elhelyezése","Felületképzés (festés, mázolás,","Takarítási munkák","Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név :   SZTE                               ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :      6722, Szeged, Ady tér 10                            ",null," Kelt:    2020-08-22"]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:          ÉPÍTÉSZ             ",null," Készítette   : Szabóné Bézi Éva"]
["Földszinti épületrész  részleges felújítása"]
["műszaki leírás szerint"]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő (HUF)"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítés tételek",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése",0,0]
["Lakatosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)",0,0]
["Takarítási munkák",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítés tételek","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása",1,"db     ",null,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-1.1.1","Építési törmelék felrakása szállítóeszközre, kézi erővel,",5,"m3     ",0,null,0,0]
[]
[2,"21-011-3.2.1-0000009","Építési törmelék mozgatása talicskával, 20,0 m távolságra",5,"m3     ",0,null,0,0]
[]
[3,"21-011-11.3","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe",1,"db     ",null,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":4,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-000-1.1.1.1-0000009","Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, vágással CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázról, 2x1 rtg. gipszkarton borítással",80,"m2     ",0,null,0,0]
[]
[2,"39-000-2","Gipszkarton álmenyezetek bontása",7.2,"m2     ",0,null,0,0]
[]
[3,"39-001-2.1.2-0120012","UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, UA 75-20 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas",68,"m2     ",null,null,0,0]
[null,null,"hőszigetelés -Meglévő váz megerősítése"]
[null,null,"raktárban"]
[]
[4,"39-001-2.1.2-0120012","UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, UA 75-20 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés",21,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[]
[5,"39-004-2.1.4.1-0000009","Rejtettbordás álmennyezet szerelése, bontható kivitellel,  Tartószerkezet és falszegély NÉLKÜL, gipsz anyagú betételemek elhelyezésével, Meglévő bontott anyag visszaépítése Rigips",7.2,"m2     ",0,null,0,0]
[]
[6,"39-000-1","Gipszkarton válaszfal szerkezetek  kikötések bontása",1,"ktg    ",0,null,0,0]
[]
[7,"39-000-1-0000009","Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, ... tartóvázról, 1 rtg. gipszkarton borítás ajtók fölött",3,"m2     ",0,null,0,0]
[]
[8,"39-000-1.1.1-0000009","Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, Raktár falnál 0,5 m széles pótlása a mennyezet alatt Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x10 mm méretű",11.4,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[9,"39-005-3.1.1-0000009","Falburkolat készítése , profil nélkül 1 rétegű gipszkarton borítás ragasztva vb pillérre gk. válaszfal 1 oldali meghosszabbított vonalában csavarfejek és illesztések GLETTELÉS NÉLKÜL  RIGIPS 1 rtg. normál RB 12,5 gipszkarton  Előtétfal",6.5,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[10,"39-001-2.1.2-K","UA fémVázszerkezet megerősítése UA profillal - AJTÓK FÖLÖTT                                                 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, meglévő hőszigetelés visszaépítésével.  egyszeres, UA 75-20 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas",3,"m2     ",null,null,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":5,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",4,"m2     ",0,null,0,0]
[]
[2,"42-000-3.3","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, magnezitburkolat",118.6,"m2     ",0,null,0,0]
[]
[3,"42-000-6.2-0000009","Egyéb bontások, a maradék ragasztószer  eltávolítása, felkaparása",118.6,"m2     ",0,null,0,0]
[]
[4,"42-041-3.1.1.1-0215097","Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban Baumit Nivello Duo önterülő",118.6,"m2     ",null,null,0,0]
[null,null,"aljzatkiegyenlítő + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására"]
[]
[5,"42-042-24.1","Textilburkolatok fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, textilburkolatból (ragasztó anyag külön tételben kiírva) extrém  szőnyeg,  ÚJ, megrendelő jóváhagyásával szegőzéssel",102,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[6,"42-042-24.1-0000009","Textilburkolatok fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, textilburkolatból (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Meglévő szőnyeg lerakása csak díj szegőzéssel ( anyag+ díj)",18.5,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[7,"42-042-24.9.1-0310354","Textilburkolatok fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó textilburkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) szőnyegpadló ragasztás HENKEL Thomsit UK 400, univerzális ragasztó, Cikkszám: 117 721",120.5,"m2     ",null,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Lakatosszerkezetek elhelyezése","index":6,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-000-1.1.2","Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 1,01-2,10 m² felület között",10,"m2     ",0,null,0,0]
[null,null,"5 db"]
[2,"45-000-2.6","Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótháló bontása",1,"ktg    ",0,null,0,0]
[]
[3,"45-001-1.1.4.1-0000009","Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal,  gipszkarton falba 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann befoglalótok, névleges méret:875 x 2125 mm,",7,"db     ",null,null,0,0]
[]
[4,"45-001-1.1.4.1-0000009","Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofillal,  gipszkarton falba 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann befoglalótok, névleges méret:875 x 2125 mm,",1,"db     ",0,null,0,0]
[null,null,"014 helyiségben MEGLÉVŐ, csak beépítésel számolva"]
[5,"45-001-2.2.1-0134120","Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag faforgácslap-betétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,8 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Ajtóbeállítás, pászítással 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör",7,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"ajtólappal Hörmann OIT 40-1 beltéri tömör ajtólap, névleges méret:875 x 2000 mm,  RAL ..... színben, mint a meglévők 5 jobbos, 2 balos"]
[null,null,"MEGRENDELÉS ELŐTT BALOS-JOBBOS AJTÓLAPOK EGYEZTETÉSE SZÜKSÉGES"]
[]
[6,"45-001-2.2.1-0134120","Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag faforgácslap-betétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,8 mm vastag felületkezelt acéllemezből, Ajtóbeállítás, pászítással 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör",1,"db     ",0,null,0,0]
[null,null,"ajtólappal Hörmann OIT 40-1 beltéri tömör ajtólap, névleges méret:875 x 2000 mm,  RAL ..... színben, mint a meglévők 5 jobbos, 2 balos"]
[null,null,"014 helyiségből MEGLÉVŐ kibontott ajtó, csak beépítéssel számolva"]
[7,"45-001-3.1","Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz Rozsdamentes körcímkés kilincsgarnitúra, BB vagy PZ előkészítéssel Biztonsági zár- 3 db kulcs/db Mint a helyszínen lévő",7,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"014 helyiségből kibontott ajtó  MEGLÉVŐ szerelvényei miatt - nem számoltunk"]
[]
[8,"45-003-21.2-0990108","Fémszerkezetű fix üvegfal elhelyezése meglévő nyílásba Üvegezett acél vázszerkezet, Edzett üveggel Profil és Ral szín-mint meglévők  mérte: KB 900x2120",2,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"Gyártás előtt a méretellenőrzés!"]
[9,"45-003-21.2-0990108","Fémszerkezetű fix üvegfal elhelyezése meglévő nyílásba Üvegezett acél vázszerkezet, Edzett üveggel Profil és Ral szín-mint meglévők  mérte:( 3X900)x2120",2,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"Gyártás előtt a méretellenőrzés!"]
[10,"45-003-21.2-0990108","Fémszerkezetű fix üvegfal elhelyezése meglévő nyílásba Üvegezett acél vázszerkezet, Edzett üveggel Profil és Ral szín-mint meglévők  mérte: 6120x2120 m",1,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"Gyártás előtt a méretellenőrzés!"]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés (festés, mázolás,","index":7,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-010-1.1.1-0157793","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen DULUX Grunt Mélyalapozó  EAN: 5903525520037",765,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[2,"47-011-15.1.1.1-","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen  HÉRA beltéri falfesték, ",765,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"47-000-1.31.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; simítótapaszolás GIPSZKARTON falfelületen, kétszeri glett (Rifino Top, Vario, Super, ProMix Mega) HÉZAGERŐSÍTŐ SZALAG besímításával bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan, teljes felületen KÉTSZERI",97.5,"m2     ",null,null,0,0]
[null,null,"GLETT"]
[4,"47-021-21.1.1-","Acélfelületek közbenső festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, .... színben  Ajtó tokok mázolása",8.5,"m2     ",null,null,0,0]
[null,null,"Megrendelővel egyeztetni szükséges"]
[5,"47-021-31.1.1-","Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, .... színben ",8.5,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munkák","index":8,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-001-4","Folyosók, lépcsőpihenők, közös helyiségek seprése napi szinten",3,"100 m2 ",0,null,0,0]
[]
[2,"90-008-1-0190081","Festés előtt burkolatok takarásának készítése Agró fólia, 0,20 mm",3,"100 m2 ",null,null,0,0]
[]
[3,"90-008-2","Festés után burkolatok takarásának felszedése",3,"100 m2 ",0,null,0,0]
[]
[4,"90-","Iroda bútorok kipakolása, szőnyegpadló cserével érintett irodákban. ",1,"ktg",0,null,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Munka1","index":9,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}