{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Vakolás és rabicolás","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Felületképzés","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":36,"n_cols":4,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[35,1,35,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név : Szegedi Tudományegyetem          ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :     SZTE                             ",null," Kelt:      2020. év.......hó....nap   "]
["Szeged, Dugonics tér 13.               ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["SZTE Herman Ottó Kollégium 4; 5; 6; emeleti vizesblokok felújítása                               "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen"]
["2.1 Anyag + díj",null,null,0]
["2.2 Tartalékkeret ",0.05,null,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,null,0]
["2.2 Áfa",0.27,null,0]
["3.  A munka ára",null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe",3,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-12","Építési törmelék mozgatása konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",9,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-13.2","Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból",57,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"31-032-2.1.2.1-0212502","Kontaktesztrich készítése kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 3-4 cm vastagságban LB-Knauf ESTRICH/Cementesztrich ZE20, Cikkszám: K00619621",57,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-090-1.1.2-0550040","Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel",36,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"36-090-1.3.1.2-0550040","Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton  vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5-25 % között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel",33,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":5,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból",57,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",97.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-011-1.1.1.2-0314002","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia",83.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-1.1.1.3.1-0313024","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, simító felületkiegyenlítés készítése, 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Planitop Fast 330 cementkötésű kiegyenlítő habarcs, szürke",97.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-011-1.1.3.1-0314384","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő olajlábazaton felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN D 4 tapadóhíd",96,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"42-011-2.1.1.2-0314002","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia",57,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"42-011-2.1.1.3.1-0216005","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN AM 20 kiegyenlítőhabarcs",57,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"42-012-1.1.1.1.1.3-0313111","Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 C2TE",109.8,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér"]
[]
[9,"42-012-1.1.1.1.1.3-0313902","Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S1 C2TE S1",83.4,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"egykomponensű, cementkötésű ragasztóhabarcs, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke"]
[]
[10,"42-022-1.1.1.2.1.1-0313902","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Ultralite S1 C2TE S1 egykomponensű, ",57,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"cementkötésű ragasztóhabarcs, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke"]
[]
[11,"42-073-1.1-0313175","Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben MAPEI Mapesil AC oldószermentes, ecetsavas, penészedésálló szilikon hézagkitöltőanyag",192,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":6,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",190.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.8.1.1-0219005","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; penészmentesítő folyadék felhordása (lakásban már kialakult, meglévő élő penészre) vakolt, tagolatlan felületen ThermoShield Vital Protect aktív penészlemosó",190.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-1.21.7.1.1-0419501","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen POLI-FARBE Corso 0-6 beltéri glettanyag, fehér",190.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-000-7.1.2.1","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás  csiszolás tagolatlan felületről",70.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-000-7.3.1-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376",15,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-010-2.1.1-0419506","Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek  tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós mélyalapzó",190.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-011-15.4.1.1-0159874","Diszperziós festés latex bázisú, fehér vagy gyárilag színezett vízzel hígítható falfestékkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE INNTALLER latex selyemmatt latexfesték, I. szín fehér kád",190.5,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"feletti részen"]
[]
[8,"47-021-21.4.1-0130701","közbenső festés cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",45,"m",0,0,0,0]
[]
[9,"47-021-31.4.1-0130361","átvonó festés cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",45,"m",0,0,0,0]
[]
[10,"47-031-1.3.1.1-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",70.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[11,"47-031-1.5.1.1-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",70.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":7,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése",24,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"71-000-1.13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése",21,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"71-005-1.1.1.1-0230103","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér R: 773801",21,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"71-005-1.11.2.1.1-0311214","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) VI-KO PALMIYE IP 54, földelt egyes csatlakozó aljzat, 2p+f, krém, Csz:",3,"db",0,0,0,0]
[null,null,"90555608"]
[]
[5,"71-005-1.46-0545280","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények; Süllyesztett mozgásérzékelős kapcsoló és egyéb szerelvények elhelyezése LEGRAND Infravörös mozgásérzékelő mennyezetre szerelhető 360 , érzékelés oldalirányba: 24 m (kat.szám:048817) Világítási",6,"db",0,0,0,0]
[null,null,"rendszer átalakításával."]
[]
[6,"71-010-11.5-0146065","Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, Ufó lámpa230V, 10W, 740-765 Lumen, 120°, 3000K, meleg fehér, IP20, 40x270mm, CSZ: LLUFOK10W3014SMD90LBELWW",21,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":8,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-001-1.1-9999999","Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, Wc tartályok áthelyezéséhez",1,"Klt*",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":9,"n_rows":56,"n_cols":9,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-1.2.1","Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig",9,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"82-000-3.1","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb. Sarokszelepek",15,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók",6,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-000-3.4","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal",9,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"82-000-3.5","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, vizelde tartozékokkal",6,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"82-000-3.6","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal",9,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"82-000-4.2.5.4","Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 10 tagig, szétszerelés nélkül",6,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"82-009-1.1.1-0215021","Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú",3,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"82-009-5.1-0117141","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/SOLINAR porcelán mosdó, 60 cm, 1 csaplyukkal, fúrt, fehér, Kód: 6001 40",3,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"82-009-10.8","Zuhanyzók kiegészítő elemei, tusfüggöny tartóval",9,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"82-009-11.1.2.2-0110211","WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben BÁZIS porcelán mélyöblítésű W.C. hátsó kifolyású, 4031 59 01, fehér",9,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"82-009-12.1-0117096","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke SOLINAR WC-ülőke, 8780 95 01, fehér",9,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"82-009-12.2.2-0135123","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, hátsó kifolyású WC-hez HL210.WE, PP WC-csatlakozó DN110, 0 - 90° -ig fokozat nélkül állítható, ajakos tömítés a kerámia fogadására, fehér",9,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"82-009-12.2.2-0320071","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, hátsó kifolyású WC-hez WC-leültető gumi",9,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"82-009-12.2.2-0320072","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, hátsó kifolyású WC-hez WC-gumiharang 32 mm",9,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"82-009-13.4-0121063","WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, monoblokkos, műanyag VALSIR Atlanta monoblokk tartály, két öblítési mennyiség 6/3 l vagy 9/4,5 l, Cikkszám: VS831601",9,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"82-009-15.1.1-0111525","Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde ALFÖLDI/BÁZIS porcelán vizelde (felső bekötésű), fehér, Kód: 4332 00",6,"db",0,0,0,0]
[]
[18,"82-009-16.2.2-0325002","Vizelde kiegészítő elemei, öblítőszelep, infravezérlésű HERZ süllyesztett kivitelű vizelde öblítő, inox fedőlap, 220 V / 6 V DC, automatikus öblítés, Csz: UH09502",6,"db",0,0,0,0]
[]
[19,"82-009-17.1-0110162","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-3/8\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00",15,"db",0,0,0,0]
[]
[20,"82-009-18.1-0314501","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, álló kifolyószelep szerelés Kludi-Standard állószelep, jelölés: kék, kr., Cikkszám: 200130515",3,"db",0,0,0,0]
[]
[21,"82-009-18.2-0318815","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolyószelep szerelés MOFÉM kifolyószelep, tömlővéggel, 1/2\", dizájn kivitel, kód: 162-0035-17",3,"db",0,0,0,0]
[]
[22,"82-009-19.2.1-0314519","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep Kludi-Standard zuhanycsaptelep, falra szerelhető kivitel,bekötési méret 120mm,zuhanygarnitúra nélkül kr., Cikkszám: 261010515",9,"db",0,0,0,0]
[]
[23,"82-009-19.6-0318706","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanygarnitúrák MOFÉM Ducal zuhanyszett, fali zuhanytartóval, vízkőmentes kézizuhannyal, megerősített fém gégecsővel (1500 mm), kód: 275-0033-07",9,"db",0,0,0,0]
[]
[24,"82-009-19.7.2.2.3","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, csaptelepek kiegészítő szerelvényei, két oldalon menetes szerelvények, DN 25 Bekötőcső wc tartályhoz",9,"db",0,0,0,0]
[]
[25,"82-009-31.2-0110915","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez MOFÉM búraszifon leeresztőszeleppel, krómozott, Kód: 165-0027-00",6,"db",0,0,0,0]
[]
[26,"82-009-31.5-0334845","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, vizelde csészéhez Viega búraszifon vizeldékhez, műanyag, 50 x 40, Csz.: 112 271",6,"db",0,0,0,0]
[]
[27,"82-012-3.2.1.5","Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 800 mm",6,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":10,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-008-4.1-0510021","Festés után padlózat tisztítása kaparással, felmosással műkő-, mozaik-, kőagyaglap padlóburkolat Felmosás Flóraszept-es vízzel",0.57,"100 m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]