{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Árazó tábla"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Árazó tábla","index":0,"n_rows":55,"n_cols":6,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Felhasználó","Gyártó/Típus","cikkszám","nettó ár/db","mennyiség","összár"]
["STROKE","Nihon Kohden"]
[null,"SpO2 érzékelő direkt csatalkozással szilikon","S0005D-L",null,3,{"$f":"D3*E3","v":0}]
[null,"EKG törzskábel","EP055-6I",null,9,0]
[null,"EKG elvezetés 6-os","EP035C6I",null,10,0]
[null,"NIBP mandzsetta XL","Y000RT1",null,3,0]
[null,"NIBP csatlakozó","A12",null,1,0]
[null,"Hőmérő interface kábel eh hőmérőhöz és/vagy hőmérős foley katéterhez","W0001A",null,1,0]
[null,"IBP interface kábel (invazív nyomásméréshez)","X0028A",null,2,0]
["Szívsebészet","Biolight Q5"]
[null,"SpO2 érzékelő direkt csatalkozással","U410-205D",null,8,{"$f":"D11*E11","v":0}]
[null,"EKG kábelszett törzs és elvezetés egyben 5-ös","2567P-I",null,3,0]
[null,"Hőmérő interface kábel eh hőmérőhöz és/vagy hőmérős foley katéterhez","TBLT-30-AD",null,8,0]
[null,"IBP interface kábel (invazív nyomásméréshez)","BC-BLT-MX1",null,1,0]
[null,"laringoszkóp nyél","3000.500.10",null,2,{"$f":"D15*E17","v":0}]
[null,"laringoszkóp lapoc  MAC 4","2955.150.25",null,2,0]
[null,"laringoszkóp lapoc  MAC 5","2955.150.30",null,2,0]
["Gyermekklinika","GE DASH, Mindray"]
[null,"NIBP összekötő cső GE","YA23A16-08",null,1,{"$f":"D19*E19","v":0}]
[null,"SpO2 törzskábel GE","S0002NE-L",null,1,0]
[null,"NIBP összekötő cső Mindray","YA25A06-10",null,1,0]
[null,"SpO2 törzskábel Mindray","S0125CO-L",null,1,0]
[null,"hőmérséklet érzékelő csecsemő","W0013C",null,1,0]
[null,"SpO2 érzékelő gyermek  szilikon","S0010P-S",null,1,0]
[null,"SpO2 érzékelő csecsemő  szilikon","S0010E-S",null,1,0]
[null,"SpO2 érzékelő újszülött  szilikon","S0010F-S",null,1,0]
["Központi aneszt ITO","Nihon Kohden, Covidien, Masimo, Edan, Drager"]
[null,"EtCO2 szenzor (kapnosztát) Covidien","CMZ10",null,1,{"$f":"D28*E28","v":0}]
[null,"O2 szenzor PB980","MAX-250TM/0110435",null,1,0]
[null,"Masimo SedLine module MOC9 kábellel",9513,null,1,0]
[null,"Masimo O3 modul",9637,null,1,0]
[null,"O2 szenzor Drager","OOM201",null,1,0]
[null,"EKG kábelszett törzs és elvezetés egyben 10-es banán csatlakozókkal EDAN","VA030BBI",null,1,0]
[null,"mellkasi szívóelektróda szett","V0013C-A",null,1,0]
[null,"végtagi csipeszelektróda szett","F9024SSC",null,1,0]
[null,"SpO2 érzékelő direkt csatalkozással, csipeszes","S0005B-L",null,9,0]
[null,"EKG törzskábel","EP055-6I",null,2,0]
[null,"EKG elvezetés 6-os","EP035C6I",null,2,0]
[null,"Hőmérő interface kábel eh hőmérőhöz és/vagy hőmérős foley katéterhez","W0001A",null,5,0]
[null,"NIBP mandzsetta M-es","Y000RA1",null,8,0]
[null,"NIBP mandzsetta L-es","Y000RLA1",null,10,0]
[null,"NIBP csatlakozó","A12",null,5,0]
[null,"NIBP összekötő cső","YA28A11-08",null,7,0]
[null,"EtCO2 szenzor (kapnosztát) Nihon Kohden","CMZ70",null,1,0]
[null,"IBP interface kábel (invazív nyomásméréshez)","BC-NK2-MX1",null,5,0]
["II-es kh. ITO ","Edan, Mindray"]
[null,"O2 szenzor Mindray","OOM113",null,1,{"$f":"D47*E47","v":0}]
[null,"EKG elvezetés 5-ös Edan","EJ040C5I",null,1,{"$f":"D48*E48","v":0}]
["SBO","Edan, Mindray"]
[null,"O2 szenzor Mindray","OOM113",null,1,{"$f":"D50*E50","v":0}]
[null,"SpO2 törzskábel","S0040NE-L",null,1,{"$f":"D51*E51","v":0}]
[null,"SpO2 érzékelő","S0010D-S",null,1,{"$f":"D52*E52","v":0}]
["Női Klinika Edan",{"$nulls":4},0]
[null,"SpO2 törzskábel","S0040NE-L",null,1,0]
[null,"SpO2 érzékelő újszülött  szilikon","S0010F-S",null,1,0]