{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":3,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,1],[0,0,0,2]]}
["1. táblázat"]
["Előírt paraméterek, termékjellemzők, műszaki és minőségi elvárások, műszaki minimumkövetelmények",null,"Ajánlott paraméter"]
["Akkumulátoros ortopédiai sebészeti eszköz, mely alkalmas fűrészeréshez, maráshoz és fúráshoz. ","Igen"]
["Kéziegység "]
["Kettős kioldó","Igen"]
["Motor"]
["Kefe nélküli","Igen"]
["Érzékelő nélküli","Igen"]
["Sebészeti fűrész sebesség  min. 10 000 cpm ","Igen, kérjük megadni!"]
["Sebészeti fúró sebesség  min. 1000 rpm ","Igen, kérjük megadni!"]
["Sebészeti tárcsa sebesség min. 250, 350, 500 rpm/ magas, normál és alacsony nyomatékon ","Igen, kérjük megadni!"]
["Akkumulátor"]
["Lítium akkumulátor ","Igen"]
["Aszeptikus ","Igen"]
["Töltési idő max. 90 perc ","Igen, kérjük megadni!"]
["Futási idő min. 10 perc","Igen, kérjük megadni!"]
["Sterilizálható akkumulátorház ","Igen"]
["Kiegészítők "]
["Fúrófeltét","Igen, kérjük megadni!"]
["Tűződrót befogó ","Igen, kérjük megadni!"]
["Fűrészfeltét","Igen, kérjük megadni!"]
["Marófeltét min. 250 rpm","Igen, kérjük megadni!"]