{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":3,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,2],[10,0,10,2],[24,0,24,2]]}
["SZTE Gazdaságtudományi Kar, biztonsági kamerarendszer cseréje"]
[]
["Helyszín: Gazdaságtudományi Kar (6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.)"]
["Feladat: az épületben üzemelő jelenlegi kamerarendszer elavult, régi, megbízhatatlan, üzemben tartása nehézkes. Ezen okok miatt az új kamerarendszerrel kell kiváltani az alábbi műszaki tartalom alapján. A kamerákat a jelenleg is üzemelő kamerák helyére kell felszerelni. Az NVR-t az I. emeleten található szerverszobában kell elhelyezni. A műszaki átadás feltételei: működő rendszer, visszanézés/archiválás próba, összes Admin szintű rendszer hozzáférési adat  (név, jelszó, stb) átadása a megrendelő képviselőjének."]
[]
["A helyszíni bejárás nem kötelező, azonban Ajánlatkérő arra lehetőséget biztosít."]
["Időpont: 2024. július 8. (hétfő) 11 óra"]
["Helyszín: Gazdaságtudományi Kar (6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.)"]
["Kontaktszemély: Lakatos István, Tel: 06 30 870 4878, email: lakatos.istvan@gmf.u-szeged.hu"]
[]
["A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.\nAmennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg."]
[]
["ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE","SPECIFIKÁCIÓK","MENNYISÉG"]
["hibrid NVR","Analóg és IP kamerák rögzítése, minimum 2 Megapixel felbontás, minimum 19 analóg és 4 IP csatorna, H265 tömörítés, HD-TVI kimenet, BNC interfész, 2 db SATA interfész. (pl. HIKVISION IDS-7216HQHI-M2/S)","1 db"]
["merevlemez","4 TB, SATA3, 5400 rpm, (pl. Western Digital 4TB 64MB SATA3 WD40PURZ)","1 db"]
["HDMI - SDI konverter","1x HDMI, 3x SDI, HD támogatás, USB-n keresztüli szoftverfrissítési lehetőség, Windows 10 támogatás, (pl. BLACKMAGIC DESIGN BI-DIRECTIONAL SDI/HDMI 3G micro konverter tápegységgel)","1 db"]
["megjelenítő","min 24\" LED monitor, Full HD felbontás, 7/24 folyamatos üzem, (pl. HIKVISION DS-D5024FN10)","1 db"]
["kamera","mennyezeti dóm kamera, minimum 2 Megapixel felbontás, infra fényvető (pl. Hikvision - DS-2CE56D8T-VPITE)","19 db"]
["mennyezeti konzol","mennyezeti konzol dóm kamerához (pl. Hikvision DS-1259ZJ)","19 db"]
["tápegység","230/12V/6A, beltéri nyitott dobozolt tápegység (pl. Hikvision DSA-12PNG-12-6A)","2 db"]
["segédanyagok","kábelek, csatlakozók, illesztők","1 klt."]
["munkadíj"]
["ÖSSZESEN"]
[]
["A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, hogy ajánlatához kitöltve csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is."]