{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Ajánlat"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Ajánlat","index":0,"n_rows":40,"n_cols":5,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,1,4,4],[6,1,6,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Tétel","Típus","Előírt paraméterek","Menny.","Egys."]
[]
[]
[]
[null,"SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ meglévő audiovizuális rendszerének bővítése"]
["1.",null,"Kongresszusi terem digitális képátvitel\n(Digitális képátvitel lehetőségének kiépítése a színpadról három pozícióból, pozíciónként 2 végponttal, extender használatával.)",1,"klt."]
[null,null,"Követelmények:\n - Zavarmentes jelátvitel;\n - Használni kívánt videojel: HDMI, DVI közvetlen digitális csatlakozás lehetőség (iPAD, Apple…);\n - jelátvitel: 2 x Cat6 kábelen\n - jelátviteli távolság: 60 m\n - felbontás: 1920X1200, 1080P;\n - Minden szükséges kiegészítővel (jel erősítő, lengő kábel készlet);\n - Csatlakozó felületek telepítése megbízható minőségű csatlakozókkal szerelve, bemérve, bekötve, dokumentálva;\nKábelhálózat kiépítése meglévő nyomvonal felhasználásával, szükség esetén bővítésével.\n(A nyomvonalak átjárhatóságának felmérése az ajánlattevő feladata.)"]
["2.",null,"Kongresszusi terem, Karzat nyomvonal kiépítés\n(Karzati projektoros kontrollkép nyomvonal)\n - Csatlakozó felületek telepítése a meglévő rendszerrel kompatibilis kivitelben,megbízható minőségű csatlakozókkal szerelve, bemérve, bekötve, dokumentálva;\nKábelhálózat kiépítése meglévő nyomvonal felhasználásával, szükség esetén bővítésével.\n(A nyomvonalak átjárhatóságának felmérése az ajánlattevő feladata.)",1,"klt."]
["3.","DBP-1611UD","Stúdió BlueRay lejátszó\n(Elhasználódott DVD lejátszó időszerű cseréje kompletten telepítve, bekötve, beüzemelve)",1,"db"]
[null,null,"Követelmények:\n - Univerzális Blu-ray disc lejátszó, amely támogatja a Super Audio CD és DVD-Audio formátumokat is;\n - Hálózati funkciók, amelyek számos online tartalmat biztosítanak: YouTube video-k PC használata nélkül, zene, fotó és video fájlok elérése a hálózatra csatlakoztatott eszközökről, mint a PC, vagy a NAS szerver;\n - HDMI 1.4a, 3D Ready, Deep Color, “x.v.Color” támogatás, High-Bit-Rate Audio kimenet és HDMI control;\n - USB csatlakozó az előlapon;\n - 1 GB belső memória a BD Live tartalmakhoz;\n - Gyors lejátszás és gyors válaszidő;"]
[null,null," - Közvetlen Maechanikai Alap konstrukció a vibráció elnyomásáért, valamint a magas minőségű HD hang és video biztosításához;\n - Különálló Blokk Kostrukció az audio és video jelek valósághű lejátszásához;\n - Dolby TrueHD és DTS-HD Master Audio HDMI kimenet;\n - Magas minőségű 24-bit/192kHz audio digitális/analóg átalakító;\n - High Picture Quality Circuitry áramkör a DVD-k látványának tökéletesítése érdekében;\n - Magas-precizitású video encoder, és I/P Skálázó a tisztább képminőségért és a gazdagabb színekért;\n - 1080/24p kimenet a filmek tökéletes minőségű lejátszása érdekében;\n - Felhasználóbarát grafikus felhasználói felület (GUI);\n - Fekete szín;"]
["4.","P420X","Alagsor I. előadó projektor \n(Meglévő projektor leszerelése, új projektor, bekábelezése, felszerelése, kompletten, beméréssel, beüzemeléssel.)",1,"klt"]
[null,null,"Követelmények:\n - Projektor, üzleti/konferenciatermi/oktatási célra;\n - Technológia : 3xLCD;\n - Fényerő : 4200 Ansi Lumen, lámpakímélőben: 3150 ANSI lumen;\n - Felbontás : XGA (1024x768), max.: UXGA (1600x1200);\n - Kontraszt : 2000:1 kontraszt;\n - Lámpa élettartam : 3000 óra normál üzemmódban, 3500 óra ”ECO” üzemmódban;\n - Trapézkorrekció : vertikális +- 30 fok;\n - Zoom : manuális zoom és fókusz;\n - Súly : 3,9 kg;\n - Zajszint : 30 - 36 dB,\n - Bemenetek : 1 x HDMI, 2 x VGA, 1 x RCA video, 2 x Audio jack, 2 x audio RCA, 1 x RS232, 1 x S-video, 1 x LAN, 1 x USB;\n - Kimenetek : 1 x monitor kimenet, 1 x Audio jack."]
["5.","P420X","Alagsori II. előadó projektor\n(Meglévő projektor leszerelése, új projektor, bekábelezése, felszerelése, kompletten, beméréssel, beüzemeléssel.)",1,"db"]
[null,null,"Követelmények:\n - Projektor, üzleti/konferenciatermi/oktatási célra;\n - Technológia : 3xLCD;\n - Fényerő : 4200 Ansi Lumen, lámpakímélőben: 3150 ANSI lumen;\n - Felbontás : XGA (1024x768), max.: UXGA (1600x1200);\n - Kontraszt : 2000:1 kontraszt;\n - Lámpa élettartam : 3000 óra normál üzemmódban, 3500 óra ”ECO” üzemmódban;\n - Trapézkorrekció : vertikális +- 30 fok;\n - Zoom : manuális zoom és fókusz;\n - Súly : 3,9 kg;\n - Zajszint : 30 - 36 dB,\n - Bemenetek : 1 x HDMI, 2 x VGA, 1 x RCA video, 2 x Audio jack, 2 x audio RCA, 1 x RS232, 1 x S-video, 1 x LAN, 1 x USB;\n - Kimenetek : 1 x monitor kimenet, 1 x Audio jack."]
["6.",null,"Nagyelőadó kép nyomvonal fejlesztés\n(Digitális képátvitel lehetőségének kiépítése , pozíciónként 2 végponttal, extender használatával.)",1,"klt"]
[null,null,"Követelmények:\n - Zavarmentes jelátvitel;\n - Használni kívánt videojel: HDMI, DVI közvetlen digitális csatlakozás lehetőség (iPAD, Apple…);\n - jelátvitel: 2 x Cat6 kábelen\n - jelátviteli távolság: 60 m\n - felbontás: 1920X1200, 1080P;\n - Minden szükséges kiegészítővel (jel erősítő, lengő kábel készlet);\n - Csatlakozó felületek telepítése megbízható minőségű csatlakozókkal szerelve, bemérve, bekötve, dokumentálva;\nKábelhálózat kiépítése meglévő nyomvonal felhasználásával, szükség esetén bővítésével.\n(A nyomvonalak átjárhatóságának felmérése az ajánlattevő feladata.)"]
[null,"Előadótermek audiotechnikai fejlesztése "]
["7.",null,"Kongresszusi terem, mikrofon nyomvonal fejlesztés\n(Új kétszeresen árnyékolt audió csoportkábel kiépítése a stúdió és a színpad két oldala között.)\nKövetelmények:\n - Zavarmentes jelátvitel, tiszta hang/mikrofoncsatornák;\n - Csoportkábel (8x2x0,22 mm, átmérő: 10,5 mm, PUR-a-Flex, kettős árnyékolás) kiépítése meglévő nyomvonal felhasználásával, szükség esetén bővítésével.\n(A nyomvonalak átjárhatóságának felmérése az ajánlattevő feladata.)",1,"klt."]
["8.","286S","Kongresszusi terem, stúdió, De-esser kompresszor\n(Beszédhang javító eszköz, komplett, rackbe szerelve, bekötve, beüzemelve)\nKövetelmény:\n - mikrofon processzor;\n - Stúdió / Live mikrofon előerősítő;\n - Kapcsolható 80 Hz-es felüláteresztő szűrő;\n - Kapcsolható 48 V fantomtáp\n - De-Esser, Enhancer, kompresszor és Expander-Gate;\n - Méretek: 19\" / 1U.",3,"db"]
["9.","DN-C615","Kongresszusi terem, stúdió, CD lejátszó\n(Elhasználódott CD lejátszó cseréje, kompletten, bekötve, beüzemelve)\nKövetelmények:\n - Egylemezes CD lejátszó;\n - Pitch control + 12%;\n - CD-R/RW/MP3 lejátszás;\n - Rázkódásvédelem;\n - Rackbe építhető;",1,"db"]
[null,null,"Műszaki adatok:\n - Audio csatornák: 2 sztereo\n - Digitalis szűrő: 8-szoros Oversampling Digital filter;\n - Frekvenciamenet: 20 Hz - 20 kHz;\n - Torzítás (THD): 0.007%;\n - Jel/Zaj viszony: 107 dB (A súlyozás);\n - Áthallás: 90 dB;\n - Mintavételi frekvencia: 44.1 kHz (Normal Pitch);\n - Analog Kimenetek (1 kHz, 0 dB lejátszás):\n     Jelszint: 2.0 Vrms, 10 kohms;\n - Digitális kimenet:\n     Csatlakozó: koaxial (RCA);\n - Jelforma: EC-958 Type II (SPDIF);\n - Teljesítmény felvétel: 13W;\n - Méretek: \n     482 (W) x 88 (H) x 280 (D) mm\n     19.0 (W) x 3.5 (H) x 11.0 (D) inch\n     (2 Rack Unit magas, Leszerelhető rack fül)\n - Súly: 4.7 kg, 10.4 lbs"]
["10.","WM-5270TD","Alagsor I. előadó mikrofonok telepítése\nVezetéknélküli kézi dinamikus mikrofon (64 cs.), rackesíthető (64 csatornás) true diversity vevővel, telepítése, kompletten, bekötve, teljes rendszer beszabályozása és a meglévő rendszerrel való összehangolása, dokumentálása.",2,"klt."]
[null,null,"Mikrofon:\n - 64 csatornás kézi dinamikus mikrofon;\n - Kardioid karakterisztika;\n - Hatótávolsága 5-120m;\n - Belső antenna;\n - Max. bemeneti jelszint: 142 dBSPL;\n - Tápellátás: 1db AA (LR6) elem;\n - Üzemidő: min. 10 óra (alkáli elemmel);"]
[null,null,"Vevő:\n - True Diversity technológiát alkalmazó 64 csatornás vevőkészülék;\n - Adó elemállapot kijelző;\n - Antenna bemenet: 75 Ohm\n - Fantomtáp feladására képes;\n - Továbbfűzési kimenetet további vevők számára;\n - Telepítést megkönnyítendő frekvenciapásztázó funkció;\n - Mikrofon és vonalszintű kimenetek;\n - Jel/zaj viszony: >110dB (asszimetrikus kimeneten A súlyozással);\n - Frekvencia átvitel: 100 - 15000 Hz;\n - Harmonikus torzítás (THD): <1%."]
["11.","WM-5270TD","Alagsor II. előadó mikrofonok telepítése\nVezetéknélküli kézi dinamikus mikrofon (64 cs.), rackesíthető (64 csatornás) true diversity vevővel, telepítése, kompletten, bekötve, teljes rendszer beszabályozása és a meglévő rendszerrel való összehangolása, dokumentálása.",2,"klt."]
[null,null,"Mikrofon:\n - 64 csatornás kézi dinamikus mikrofon;\n - Kardioid karakterisztika;\n - Hatótávolsága 5-120m;\n - Belső antenna;\n - Max. bemeneti jelszint: 142 dBSPL;\n - Tápellátás: 1db AA (LR6) elem;\n - Üzemidő: min. 10 óra (alkáli elemmel);"]
[null,null,"Vevő:\n - True Diversity technológiát alkalmazó 64 csatornás vevőkészülék;\n - Adó elemállapot kijelző;\n - Antenna bemenet: 75 Ohm\n - Fantomtáp feladására képes;\n - Továbbfűzési kimenetet további vevők számára;\n - Telepítést megkönnyítendő frekvenciapásztázó funkció;\n - Mikrofon és vonalszintű kimenetek;\n - Jel/zaj viszony: >110dB (asszimetrikus kimeneten A súlyozással);\n - Frekvencia átvitel: 100 - 15000 Hz;\n - Harmonikus torzítás (THD): <1%."]
["12.","ew 135 G3","Előadótermi vezetéknélküli kézi mikrofon szett\n(Vezeték nélküli kézi mikrofonos szett oktatás, rendezvény hangosítás részére, telepítve, kompletten, bekötve, teljes rendszer beszabályozása és a meglévő rendszerrel való összehangolása, dokumentálása.)",1,"klt"]
[null,null,"Követelmények:\n - Működési elv: dinamikus;\n - Rendszer: UHF sáv, diversity, állítható fekvencia;\n - Frekv. tartományok száma: 6;\n - Csoportok száma: 20;\n - Csatornák száma: 12;\n - Max egységek száma: 1680 egység;\n - Hatótávolság: 100 m;\n - Kijelző: adón és a vevőn is LCD;\n - Elem típusa: ceruza;\n - Működési idő: 8 óra;\n - Kezelőszervek az adón:\n     on/off kapcsoló, mute, menü gombok;\n - Kezelőszervek a vevőn:\n     on/off kapcsoló, menü gombok;"]
[null,null,"Az adó funkciói: \n  ki/be kapcsolás, mute kapcsolás, szabad frekvencia állítás, elemtöltöttség visszajelzés, lcd-s kijelzés, érzékenység szabályzás, AF jelszint visszajelzés, szabad névválasztás, IR vevő\nA vevő funkciói:\n  ki/be kapcsolás, kimeneti szint szabályzás, lcd-s kijelzés, AF peak led, szabad frekvencia állítás, zajzár küszöb állítás, auto-frekvencia szkennelés, elemtöltöttség visszajelzés, RF jelszint visszajelzés, AF jelszint visszajelzés, szabad névválasztás\nTulajdonságok:\n - Átvitel: 80 - 18 000 Hz;\n - Érzékenység: 2,1 mV/Pa;\n - Max. SPL: 154 dB;\n - Karakterisztika: vese;\n - Rackbe építhető;\n - Infrás adatátvitel az adó és a vevő között, elemtöltöttség visszajelzés, töltő csatlakozó, fém házú adó és vevő."]
["13.","S5.3L","Előadótermek mikroportjainak cseréje\n(Elhasználódás és gazdaságosabb üzemeltetés miatt mikroportok cseréje, telepítve, kompletten, bekötve, teljes rendszer beszabályozása és a meglévő rendszerrel való összehangolása, dokumentálása.)",4,"db"]
[null,null,"Követelmények:\n - 12 egyidőben használható csatorna;\n - 11 MHz sávszélesség;\n - Frekvenciaszkennelés lehetőség;\n - Integrált zajzár és szintfigyelő áramkör;\n - Tiszta és áttekinthető LCD kijelző az adón és a vevőkészüléken;\n - Akár 10 óra működés egyetlen ceruzaelemmel;\n - Hitelkártya méretű zsebadó;\n - Professzionális fémházas adó és vevő;"]
[null,null,"Vevő:\n - USB-n keresztüli AF, RF és elemállapot monitorozhatóság;\n - Rack-be szerelhető (1/2 19\" széles, 1U magas);\n - Valódi diverzitásos működés;\n - 440 választható frekvencia;\n - Frekvenciaszkennelés;\n - Külső zavarok elleni zajzár és szintfigyelés;\n - Adó infraporton keresztüli programozása;\n - LCD kijelző;\nAdó:\n - Dinamikus kapszula;\n - Infraporton keresztüli programozás;\n - Frekvencia- és bekapcsolás zár;\n - Fém ház;\n - LCD kijelző."]
["14.",null,"Mobil világítástechnikai rendszer\nProfesszionális Spot LED DMX modell, DMX-512 vezérlés bármelyik szabványos DMX-vezérlővel 8db;\nKompakt 3 v. 4 csatornás DMX vezérlő, mely alkalmas a LED-es wash lámpák vezérlésére 2db Lengő kábel készlettel, beüzemelve, dokumentálva.",1,"klt"]
[null,"LED PAR-64 RGB","Követelmények:\nSpot lámpa\n - DMX-512 vezérlés bármelyik szabványos DMX-vezérlővel ( 5 csatorna);\n - Színcserélés sebessége és a strobe effekt dip kapcsolókkal állítható;\n - Világítási szög kb. 36°;\n - Szerelő kerethez rögzíthető;\n - Multi-color színcserélés;\n - Master/Slave funkció;\nTovábbfejlesztett LED technológia:\n  Magas fényerő, nagyon hosszú élettartam, alacsony fogyasztás, teljesen gondozás mentes\nAlu kivitel;\n - Tápfeszültség:230 V AC, 50 Hz ~\n - Teljesítmény felvétel:32 W;\n - Kimeneti fényerősség: R 30.5 Lm G 317.2 Lm B 48.8 Lm;\n - Méretek:265 x 240 x 340 mm\n - Tömeg:2.4 kg;\n - LED-ek száma:183."]
[null,"Obey 4","Fényvezérlő:\n - Kompakt 3 v. 4 csatornás DMX vezérlő;\n - Alkalnmas LED-es wash lámpák vezérlésére;\n - Színek vezérlésére és azok keverésére;\n - Az \"egy-érintésű\" gombok segítségével egy pillanat alatt vezérelhető lámpáid funkciók akár 4 csatornán keresztül;"]
[null,null,"Csatlakozók, lengő kábelek:\n - Csatlakozó felületek telepítése megbízható minőségű csatlakozókkal szerelve, mérve, bekötve;\nKábelhálózat kiépítése meglévő nyomvonal felhasználásával, szükség esetén bővítésével.\n(A nyomvonalak átjárhatóságának felmérése az ajánlattevő feladata.)"]