{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":5,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,12,1,14],[2,0,2,5],[23,12,23,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
["Rektori Hivatal konferencitermének meglévő elektroakusztikai rendszerének bővítése"]
[null,"Típus","Megnevezés",null,"Igényelt \nmennyiség"]
[1,"IVS-K151 ","Speciális felépítésű, erősen irányított \n(vízszintesen hiperkadioid, függőlegesen\nerősen nyalábolt) vonalsugárzó, 1,5m\nmagas, 240W, mobil állványra rögzíthető\nkivitelben\n100Hz - 16kHz, Iránykarakterisztika: 100°x15°, eloxált alumínium váz acél rács, méretek: 136mm x1512mm x 158mm, 19kg","Követelmény a lehető legjobb beszédérthetőség biztosítássa. A Rektori hivatal konferenciatermének akusztikai körülményei igen rosszak, ezért csak speciális hangsugárzó alkalmazása jelenti a jó megoldást, ellenkező esetben a beszédérthetőség nem lesz megfelelő.",2]
[2,null,"Hangsugárzó kábel 15m Klotz, Neutrik","Követelmény: Tartós használatra alkalmas kábelek és csatlakozók. A kábelek igen jó minőségű tartós használatra gyártott termékek. ","(2x) 50m szükséges!"]
[3,"P-2240H","Kimeneti teljesítmény 240W\nFrekvenciaátvitel: 50 Hz - 20 kHz (±3 dB)\nTorzítás <1 % 1 kHz\nBemenet: 0 dB, 10 kΩ, szimmetrikus, sorkapocs,\nPower kimenet:  Szimmetrikus\nMagas impedanciás: 42 Ω (100 V), 21 Ω (70 V)\nAlacsony impedanciás: 4 Ω (31 V)\nJel/zaj viszony jobb mint 60dB\nHangszín mély: ±10 dB 100 Hz\nHangszín magas: ±10 dB 10 kHz\nVentillátoros hűtés\nMéretetk 420 (Sz) × 100.9 (Ma) × 351.3 (Mé) mm\nTömeg: 13.2 kg","Követelmény: a végerősítőnek illeszkednie kell fenti hangsugárzóhoz. A végerősítő teljes mértékben illeszkedik a hangsugárzókhoz, valamint ki tudja egészíteni a meglévő rendszert is.",2]
[4,"MB-25","Rackfül előző tételhez",null,2]
[5,"MG-166C","MG166C\n12 Mono + 4 Stereo bemenet\n1-6 csatornákon: HPF, Compressor, 3-band mid-sweep PEQ, Intert I/O; CH7-8: HPF, 3-band mid-sweep PEQ, Intert I/O; CH9-16: HPF, 3-band PEQ\n16\n+48V DC; ON/OFF\n4x Stereo, Return, 2tr in\nLamp\nMG166C\nLess than 0.1%\n0, +1.0, -3dB 20Hz-20kHz\n-128dBu\n-98dBu\n-70dB\nUse PA-30 AC Adaptor (AC35VCT, 1.4A); Depend on area of purchase; AC100V, 120V or 220-240V; 50/60Hz\n30W\n478mm; 18-13/16in\n105mm; 4-1/8in\n496mm; 19-1/2in (12U)\n5.3kg; 11.7lbs\nOwner’s Manual, AC adaptor\n","Követelmény: az eszközpark darabszáma illeszkedjen a keverőpult csatornaszámával. Illeszkedik a meglévő berendezésekhez. Védelméről gurítható rack szekrény gondoskodik.",1]
[6,"DEQ2496","2x31-sávos grafikus EQ (Sztereó, vagy duál monó)\n2x31-sávos Virtual Paragraphic EQ (Sztereó, vagy duál monó)\n2x10-sávos Parametrikus EQ/csaotrna\nAutomatikus dinamikus EQ\nGerjedésgátló automata és tanuló funkcióval\nSztereó Imager\nCompressor és Expander\nLimiter\nDigitális késleltető\nRTA/SPL/FFT Analizátor automatikus EQ-val","Követelmény: egyszerű használat. A rendszerprocesszor felügyeli a hangrendszer hangsugárzóit. Az eszköz a leendő kollégák számára ismert. Egyéb területen, már használatban van ilyen.",1]
[7,"DMP-BD75EG-K","dts-HD Master Audio Essential, dts-HD High Resolution Audio, MP3, DivX, DivX HD, MKV, AVCHD, JPEG, WMA lejátszás is, 1080p felkonvertálás, BD-Live és DLNA hálózati összekötés. ","Követelmény: a napjainkban az oktatásban alkalmazásra kerülő formátumok lejátszása. Az eszköz a szóban forgó formátumok lejátszására alkalmas.",1]
[8,"KM-21494-000-55","Hangsugárzó állvány 5 pozícióba állítható","Követelmény : a fenti speciális hangsugárzók stabil elhelyezése, megtartása. A statív teherbírása túlmutat a kívántnál, robosztus kivitelű professzionális termék.",2]
[9,null,"Egyedi kiegészítő szerelvények előző\ntételhez",null,2]
[10,"KM-21020-300-55","Álatlános gémes mikrofonállvány","Követelmény: Stabil a mikrofonokhoz illeszkedő kivitel. Az eszköz a picon lévők között a legelismertebb típus. Robusztus, súlypontja megfelelő, anyaga tartós.",4]
[11,"CGN99H/L","Hypercardioid karakterisztika\n30 or 50 cm hosszú\nNehéz akusztikai környzethez alkalmas\n XLR Csatlakozás, Frekvenciátvitel 50 -19,000 Hz\nÉrzékenység 12 mV/PA = -38 dBV re 1 V/Pa\nMax. SPL 125 dB (for 1% THD)\nJel/zaj viszony >73 dB\nImpedancia <=600 ohms\n9 to 52 V phantom feszültség\nÁramfelvétel: <3 mA\n","Követelmény: Diszkrét megjelenés. Az eszköz rendkívül diszkrét megjelenésű. Illeszkedik a hangsugárzóhoz ill. a rossz akusztikai környezethez.",1]
[12,"29376-000-55","Mikrofon talp, asztali 3 pólusó XLR dugó\nés aljzat, fekete","Követelmény: Illeszkdjen a listában szereplő mikrofonokhoz. Az eszköz illeszkedik ezekhez a mikrofonokhoz, valamint jóminőségű tartós csatlakozókkal rendelkezik.",3]
[13,"H500","Rezgésmentes tartó pulpitusba építhető","Követelmény: a pulitusból mechanikusan a mikrofonba jutó zajok csökkentése: Az eszköz pont erre a feladatra nyújt megoldást",1]
[14,"RO-CR16U","Rack szekrény, gurítható, 16U magas, 500\nmm mély, fekete, keverőpult helyének\nkialakításával, zárható ajtókkal","Az eszközök tárolására és megvédésére szolgál.",1]
[15,"RO-RD3UA","Rackfiók 3U magas, 350 mm mély, fekete,\nkulcsal zárható","Az eszközök tárolására és megvédésére szolgál.",1]
[16,null,"Szerelési segédanyagok, kábelek,\ncsatlakozók",null,1]
[17,null,"Mikrofonkábel 10m Klotz, Neutrik","Követelmény: Tartós használatra alkalmas kábelek és csatlakozók. A kábelek igen jó minőségű tartós használatra gyártott termékek. ",4]
[18,null,"Kiszállás, berendezések helyszínre\nszállítása, beüzemelés, oktatás",null,1]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Típus","Megnevezés",null,"Igényelt \nmennyiség"]
[19,"CDMP 1400","audio CD, CD-R és MP3 kompatibilis\n- MP3 file-ok lejátszása USB háttértárakról (csak FAT, FAT32 és NTFS)\n- szimmetrikus XLR kimenet, RCA kimenet, record kimenet\n- 6,3 mikrofon bemenet az előlapon, hátlapon kombó XLR mikrofon bemenet\n- BPM (tap) kijelzés\n- IR infra távirányító\n- rázkódásvédelem\n- folyamatos és egyenkénti lejátszás\n- pitch bend gombok\n- két módú idő kijelzés\n- frame pontosságú keresés\n- fényes VFD kijelző\n- változtatható sebesség szabályzás","Követelmény: Stabil lejátszás, kis helyigény. A készülék 1U magas, beszerelhető, védelméről rackszekrény gondoskodik.",1]
[20,"WMS-45P","30 MHz sávszélesség \n8 óra működés egyetlen AA elemmel\nCsíptetős mikrofon, gömb karakterisztika\nÉrzékenység állítás az adón\nKicsi és könnyű adókészülék\nKompatibilis az összes mini AKG mikrofonnal \nAlacsony elemállpot kijelző","A termék jól ismert, meglévő eszközök kiegészítésére alkalmas.",3]
[21,"WMS-45V","30 MHz sávszélesség \n8 óra működés egyetlen AA elemmel\nKézi mikrofon, kardioid karakterisztika\nÉrzékenység állítás az adón\nKicsi és könnyű adókészülék\nAlacsony elemállpot kijelző","A termék jól ismert, meglévő eszközök kiegészítésére alkalmas.",4]
[22,"GN30E","30cm hosszú, Mélyvágó 250 Hz, -10 dB 50 Hz-en\nImpedancia <=600 ohm\n9 - 52 V phantom power \nÁramfelvétel <3 mA\nXLR csatlakozó","A termék jól ismert, meglévő eszközök kiegészítésére alkalmas.",2]
[23,"CK33","Hyperkardioid karakterisztika\nFrekvenciaátvitel: 50 - 20,000 Hz\nMax. hangnyomás SPL 125 dB\nZajszint 21 dB-A\nJel/zaj viszony (A-súlyozás) 73 dB\nimpedancia <=600 ohm\náramfelvétel <3 mA\nGN30 és GN 50-hez","Követelmény: Diszkrét megjelenés. Az eszköz rendkívül diszkrét megjelenésű. Illeszkedik a hangsugárzóhoz ill. a rossz akusztikai környezethez.",2]