{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["komplex"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"komplex","index":0,"n_rows":169,"n_cols":3,"rows_kept":169,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Megnevezés","Megjegyzés","Menny."]
["Diffúziós ködkamra","Az eszközzel radioaktív részecskék útját tudjuk láthatóvá tenni, 50 g szárazjég és 1-2 ml alkohol segítségével képzett ködben. A vizsgálatokhoz nem szükséges magasfeszültség, a készülék 12 V-os lámpával működik. A radioaktív preparátum  és a szárazjéggép árát az összeállítás nem tartalmazza.",1]
["Kézi napsugárzásmérő (pyranométer) LCD kijelzővel",null,1]
["Kundt-féle rezonanciacső skálával, végszerelvényekkel, egyik végén hangszóróval","Kiegészítésként szükséges eszközök: szondamikrofon (cikkszáma: 251550); 5V-os tápegység mikrofonokhoz (cikkszáma: 251560); 2 db állványtalp (cikkszáma pl: 000600).",1]
["74 cm-es szondamikrofon rezonátorcsőhöz","A 248010-es rezonancia (Kundt-) csőhöz kifejlesztett érzékeny berendezés: egy 740 mm hosszú, 8 mm átmérőjű rozsdamentes acél szonda végébe van beépítve a 20-20000 Hz-es frekvencia- tartományt érzékelő miniatűr mikrofon. A szonda egy 2 m hosszú, DIN csatlakozóval ellátott kábellel a 251560-as cikkszámú tápegységre kapcsolható, melynek segítségével vagy egy voltmérő, vagy egy oszcilloszkóp hozzácsatlakoztatásávall  a rezonanciacső belsejének különböző helyei között fellépő nyomásingadozások kimutathatók.",1]
["5 V-os tápegység mikrofonokhoz és más szenzorokhoz","A tápegység-doboz mikrofonokhoz, és más olyan szenzorokhoz készült, amelyek 5 V DC feszültséget igényelnek működésükhöz. A doboz egy 6LR61 típusú 9 V-os elemet tartalmaz, amely egy elektronikus szabályozó útján 5 V DC feszültséget szolgáltat a dobozra kapcsolt fogyasztó számára. A doboz két 6 pólusú DIN (270 fokos) csatlakozású, és egy 6 pólusú DIN (180 fokos) bemeneti terminállal rendelkezik. A fogyasztókhoz vezető kimenetek 3 pólusú DIN, illetve 4 mm-es banándugó (jack) csatlakozást tesznek lehetővé. Méretek: 143x84x37 mm.",1]
["Univerzális elektronikus számláló","Alkalmas idő, intervallum, periódus, fordulatszám, frekvencia, impulzus, a gravitáció, idő- és sebességmérés  légpárnás sínen, hangsebesség ütközés, gyorsulás,és a radioaktivitás mérésére. Csatlakoztatható hozzá mikrofon (248510), fotocellás kapu (197550), szabadesés apparátus (198010), GM cső (513565; 513570) stb.",1]
["Fotocellás kapu kábellel és rúddal (1 db)","Ingákkal, légpárnás sínnel, forgómozgással kapcsolatos stb. kísérletekhez használható eszköz.\nA fotocellás kapu olyan optikai kapcsolóként használható, mely akkor lép működésbe, amikor a fénynyalábot valami megszakítja, eltakarja.\nTechnikai jellemzők:\nTömeg: 0,45 kg\nMéret (hosszúság x szélesség x vastagság): 160 x 120 x 28 mm.\nHőmérsékleti tartomány: 0-40 °C\nTápfeszültség: 6,3V-8,0 V a DIN-dugasz 4. és 5. tűje között\nTrigger-jel: A DIN-dugasz 1. és 3. tűje között\nKimenet: +3,5 V\nBemenet: +1,0 V és +5,0 V között\nEmelkedési/esési idő: tipikusan kevesebb, mint 5 ms.\nA fénynyaláb maximális átmérője: 1 mm",2]
["\"Szabadesés\" apparátus (A-talpas állvány nélkül)","Ezt a berendezést a 200250 megrendelési számú elektronikus számlálóval együtt történő felhasználásra tervezték, szabadon eső acélgolyók esési idejének meghatározása céljából. A „g” gravitációs gyorsulás az esés „s” útjának és „t” idejének ismeretében az s= 1/2×g×t2 kifejezés alapján meghatározható.\n\nAz apparátus egy kioldó-mechanizmusból, mely egyben start-kapcsolóként is funkcionál, egy ütközőlemezből, mely egyúttal a stop-kapcsoló szerepét is betölti, és arany-bevonatú acélgolyókból áll. Két 12 mm és két 16 mm átmérőjű acélgolyó mellett egy olyan pingpong-labda is rendelkezésre áll, melynek tömege éppen megegyezik a 12 mm-es átmérőjű acélgolyóéval.",1]
["Alfa, béta, gamma GM szenzor Jack-dugóval computerhez v. univerzális elektronikus számlálóhoz","A cső 6,3 mm-es jack-dugója révén csatlakoztatható a 200250-es cikkszámú univerzális számlálóhoz. A GM-detektor-egység saját magasfeszültségű táppal rendelkezik, úgyhogy használatához csak a standard 5 V DC külső tápfeszültségre van szükség. Az eszköz alkalmas alfa, béta és gamma sugárzás detektálására is.",1]
["Dinamikus mikrofon DIN-csatlakozóval 200250-hez","Ez a mikrofon jól használható a hangfrekvenciának, illetve a hangsebességnek a 200250-es számú elektronikus számlálóval történő mérésére. Két mikrofon és az elektronikus számláló segítségével a hangsebesség kis távolságok esetében is nagy pontossággal mérhető. Az érzékeny mikrofon nagyon kicsi, ezáltal alkalmas a hanginterferencia vizsgálatára is. Egyméteres kábellel látták el, egy 3-pólusú DIN-csatlakozóval a végén, amely közvetlenül csatlakoztatható a 200250-es számú elektronikus számlálóra. A frekvenciatartomány: 20-20.000 Hz, 10 mm átmérőjű tartórúddal ellátva.",1]
["2 m-es légpárnás sín alaptartozékokkal","Egyenesvonalú egyenletes és gyorsuló mozgások, rugalmas és rugalmatlan ütközések ill. Newton második törvényének látványos demonstrálására szolgáló eszköz.",1]
["Extra csendes légfúvó fokozatszabályozóval","Ez a fokozatszabályozós légfúvó speciálisan a 195000 vagy 195010 megrendelési számú légpárnás sínpályájával együtt történő felhasználás céljaira kifejlesztett eszköz. A légfúvó más légpárnás sínpá-lyák esetében is alkalmazható a csőméret szigetelőszalaggal történő beállításával, illetve a légáramlat erősségének szükséges mértékű beszabályozásával.",1]
["Elektromos indító / légpárnás sín kiegészítő","A berendezés leglényegesebb eleme egy elektromágnes, amely áram alatt magához húzva tartja a kocsit, megfeszítve ezzel egy gumiszalagot. Az áramot kikapcsolva a gumiszalag kilövi a kocsit. A gumi feszítettsége meghatározza az indítás sebességét, az azonos körülmények között történő indítás így biztosított.",1]
["Kapcsolódoboz","A kapcsolódoboz alkalmas például a légpárnás pálya indító apparátusa áramának megszakításához, banándugós csatlakozással kapcsolódik az indítóhoz, illetve az univerzális elektronikus számlálóhoz. Használható a berendezés szabadesés apparátushoz is.",1]
["Hősugárzást mérő készülék",null,1]
["Mágneses mezőt mérő készülék 0-2000 mT (teslameter)","A készülék alkalmas mágneses mezők erősségének mérésére (pl. mágnesek, tekercsek és elektromágneses eszközök esetén). A berendezés tartalmaz egy mérőszondát és egy digitális kijelzőt, \namely segítségével leolvasható a mágneses mező erőssége. A készülék működtetéséhez 12 V egyenáramot biztosító tápegység szükséges.\nMérési tartományok: 0,01-2 T; 1 mT beosztással,\n1-200 mT, 0,1 mT beosztással, a két mérési tartomány közötti átváltás automatikusan történik.\nMérési pontosság: 5%.",1]
["Funkciógenerátor + erősítő + frekvenciamérő készülék","A készülék három különböző és egymástól független egységből áll: szinuszosjel, háromszög-, valamint négyszögjel előállítására kialakított függvénygenerátor, frekvenciamérő és erősítő. Az előlap praktikusan egyszerű. Mindössze 5 kezelőszervet és 4 csatlakozóbemenetet tartalmaz. Mindegyik kezelőszerv és csatlakozó megfelelő felirattal van ellátva, így rendeltetésük magától értetődő. Az előlapon lévő LED-ek jelzik, hogy az adott gombok segítségével mely üzemmód, stb. került kiválasztásra. A 250150 sz. függvénygenerátor RS232 interfésszel is el van látva. A függvénygenerátor összes funkciója, beleértve a frekvencia és az amplitudó beállítását is, RS232 interfész segítségével is vezérelhető. Kimeneti impendancia: 600 Ohm Jelfrekvenciatartomány: 0,1 Hz – 100 kHz. Az erősítő frekvenciatartománya: egyenáramtól 50 kHz-ig –3dB, kimenő teljesítmény: 10 Weff. 4 Ohm esetén.",1]
["Hullámkád LED izzós stroboszkóppal, új típus","Az új típusú hullámkád írásvetítő nélkül, önállóan is \nhasználható. Segítségével demonstrálható a hullámok terjedése, visszaverődése, interferenciája, diffrakciója stb. A kép és a hullámmozgás szinkronizációja ill. statikussá vagy lassú mozgásúvá tétele a tartozék stroboszkóp és hullámgenerátor-vibrátor segítségével egyszerűen megoldható. A kommersz hullámkádakkal szemben a készülékkel az alábbiakat tudjuk elérni:\n-a hullámok \"lassú mozgásúvá\" tételével azok megfigyelhetők,\n-a hullámok \"befagyasztása\" révén a hullámhossz mérhető tolómérővel,\n-a frekvencia a kijelzőről leolvasható és változtatható,\n-a hullámkeltő minden irányban pozicionálható,\n-a hullámok képe kivetíthető az asztallapra (tanulói \nkísérletekhez), az áttetsző ernyőre (demonstrációhoz), vagy a falra (nagyobb kép eléréséhez),\n-a készlet sokféle tartozékot tartalmaz, pl. a szignálgenerátorról működtethető vibrátort, (218500) amelyet használhatunk a kinetikus gázelmélet-modellel, a Kundt-féle rezonanciacsővel, rezgéseket bemutató különféle eszközökkel végzett kísérletekhez is.\nA LED izzóval ellátott stroboszkóp egység miatt külön tápegység nem szükséges az eszköz működtetéséhez! A LED izzó élettartama 100.000 óra feletti, így gyakorlatilag nem szorul cserére.",1]
["Boyle-Mariotte készülék","A skálával ellátott átlátszó hengerben mozgatott dugattyú, illetve a hengerhez csatolt nagyméretű körszámlapos nyomásmérő segítségével a nyomás és térfogat közötti összefüggés demonstrálható - konstans hőmérsékleten.",1]
["Adiabatikus (pneumatikus) gyújtó","Tökéletesen tömített plexi hengerben lévő dugattyú gyors benyomásával adiabatikus felmelegedést idézhetünk elő, melynek következtében a hengerbe helyezet vattacsomócska meggyullad. Az eszköz az expanziós ködkamra elvének megértésében is segítséget nyújt.",1]
["Vákuumcső a szabadesés demonstrálására","A csőben légszivattyú segítségével vákuumot hozunk létre. A csőben levő papírkorongot az acélgolyóval a felső sapkához kívülről mágnessel odaszorítjuk. A mágnest elvéve a papírkorong és az acélgolyó egyszerre esik le, így demonstrálható, hogy vákuumban a gravitációs gyorsulás független a gyorsuló test tömegétől és alakjától.",1]
["Nagy fényerejű stroboszkóp nagyméretű 4 digites kijelzővel, belső és külső trigger funkcióval","A stroboszkóp alkalmas periodikusan ismétlődő mozgások optikai ’befagyasztására’. Mivel a készülék nagyon erős villanócsővel van felszerelve, a villanások oly erősek, hogy fényképfelvételeket is lehetővé tesznek (különösen alkalmas pl. fotografikus céllal előkészített kísérletekhez). A villogási frekvencia, illetve a fordulatszám nagy távolságból leolvasható. A stroboszkóp alul menetes furattal van ellátva, amely fotóállványra való felszerelést tesz lehetővé.\n\n-A villogási frekvencia az 1 – 300 villogás/sec, illetve a 60 – 18000 ford/perc tartományban állítható be.\n\n-4 digites nagyméretű kijelző. \n\nBelső és külső triggerelés: \n-Kimenő csatlakozóaljzat belső vezérlőjel (indítójel) számára. Akkor használatos, ha pl. több stroboszkópot kell csatlakoztatni úgy, hogy egyikük vezérli a másikat. Felhasználható másik számláló jeleként is. Bemeneti szint: 5 V.\nBemenő csatlakozóaljzat külső indítójel számára. 3 – 50 Veff feszültségimpulzusokkal a stroboszkóp villogási frekvenciája kívülről is vezérelhető. \n\n-A stroboszkóp háza alul menetes furattal van ellátva, így fotóállványra felszerelhető. \n\n\nMűszaki adatok:\n\nTápfeszültség: 230 V AC\nParabolikus átmérő: 140 mm\nVillogási sebesség: 1 – 300 villogás/sec. ± 1%\n60 – 18000 villogás/perc\nKimenő szinkronjel: 5 – 6 V\nKülső indítóimpulzus: 3 – 50 V (az impulzus lefutó élére indít)\nMéretek: 210x240x123 mm\nTömeg: 2,5 kg\n\nOpcionális tartozék: a stroboszkóphoz fotóállvány is beszerezhető, melynek termékkódja: 203016.",1]
["Chladni-féle négyzetes lemez",null,1]
["Chladni-féle köralakú lemez",null,1]
["Vibrátorra szerelhető eltérő hosszúságú acélcsíkok",null,1]
["Zongorahúr-karika állóhullám-csomópontok szemléltetéséhez",null,1]
["Szabályozható hosszúságú ajaksíp 400-800 Hz",null,1]
["Forgóállvány rúdmágneshez",null,2]
["Elektrosztatikus Segner-kerék","A csúcshatás és a hatás-ellenhatás törvényének illusztrálásához.",1]
["Kettéválasztható hengeres vezető az elektromos megosztás szemléltetéséhez","Szigetelő nyéllel ellátott fém félhengerek. Elektromosan töltött megosztó testet közelítve a semleges, érintkező félhengerek felé, azok ellentétes előjelű töltésre tesznek szert, ami a szétválasztás után többlettöltésként rajtuk marad.",1]
["Tekercspár a kölcsönös indukció bemutatásához (kicsi)","Két, egymásba helyezhető, 200, illetve 500 menetű tekercs. 6-10 V között működtethető, vasmag is tartozéka. Méret: 65x65 mm.",10]
["Hanggal és érintéssel vezérelhető plazma gömb 150 mm átmérővel","Szokatlan dekoráció diszkóban, partikon, üzletekben stb. Beépített mikrofonon keresztül hanggal vezérelhető. Csatlakozás dugasz tápegységgel (vele szállítjuk).\n\nMűszaki adatok\nÜzemi feszültség: 230 V/50Hz (tápegységen keresztül)\nGömb átmérője: 150 mm\nSúly: kb. 1,2 kg",1]
["VC850 digitális multiméter",null,1]
["GoldCap 22 F hiperkapacitás",null,4]
["Asztali mikrofon",null,10]
["VDO-2052 50 MHz kétcsatornás digitális tárolós oszcilloszkóp",null,1]
["Toroid transzformátor digitális kijelzővel 0-250 V/8 A",null,1]
["Fémek lineáris hőtágulása","Nagyméretű skála, jól látható mutatókkal. Egyidejűleg három különböző fémrúd tágulását tanulmányozhatjuk (Al, Fe, Cu). Speciális, háromlángú borszeszégő biztosítja a fémrudak egyenletes melegítését.",10]
["Állítható hajlásszögű Mikola-féle cső szögmérővel, állvánnyal","1 m-es",10]
["Mágnesrúdpár (Al/Fe/C), 150x13x10 mm",null,10]
["Rugalmas ütközés pontsoron (ötgolyós Newton-bölcső)",null,1]
["Pascal-féle vízibuzogány fémből",null,1]
["Forgózsámoly biciklikerékkel",null,1]
["Ruhmkorff-féle szikrainduktor","Elektronikus, szabályozható, polaritásváltó 150.000 V, állítható elektróda távolság, tápellátás: 12-15V DC",1]
["Alacsony nyomású kisülési csőkészlet","Kisülési jelenségek légritkított gázokban",1]
["Katódsugárcső állványon - Máltai kereszt az árnyékjelengség vizsgálatához",null,1]
["Katódsugárcső állványon - a mágneses eltérítés vizsgálatához",null,1]
["Katódsugárcső állványon - a mechanikai hatás vizsgálatához",null,1]
["Elektromosságtani modulrendszerű demonstrációs készlet, komplett (modern elektrovaria készlet)","A fenti készlet a kis méretű raszteres táblával kerül szállításra.",1]
["Analóg demonstrációs multiméter (galvanométer, volt- és ampermérő)",null,1]
["Digitális demonstrációs feszültség- és áramerősségmérő (panelmeter)",null,1]
["AQUADUR vízkeménység-tesztpapír 100 csík/doboz","0-25 nk.",1]
["Greenpeace környezetvédő bőrönd","Alkalmas víz- és talajszennyezettség mérésére és hasznos biológia órán is. A készletet alkotó minden alkotóelem környezetkímélő.\nA környezetvédő bőrönd 10-16 éves korosztály számára javasolt, a mellékelt útmutató 45 vizsgálati módszert ír le képekkel, szövegekkel, munkatáblázatokkal. Ezen kívül számos hasznos tanáccsal is szolgál. A gyerekek megérthetik, miért kell figyelembe venni a háztartási szereken feltüntetett információkat, megvizsgálhatják azokat. Lemérhetik például a műtrágya hatását az élővizekre, illetve a talaj minőségére is.\nA készlet tartalma:\n- 50 csík pH papír (pH 3 - 9)\n- ammónium gyorsteszt (0,05 - 10 mg/l)\n- nitrit gyorsteszt (0,02 - 1,0 mg/l)\n- nitrát gyorsteszt (10 - 80 mg/l)\n- foszfát gyorsteszt (0,5 - 6 mg/l)\n- vízkeménység mérő (1 csepp = 1° dH - német keménység)\n- kémcsövek\n- színskála az eredmények összehasonlításához\n- kivonat készítő oldat, talajméréshez\n- mérőpoharak\n- szűrőpapír, szűrő és szűrőállvány\n- csipesz\n- nagyító\n- vízálló alátét\nA bőrönd 100%-ban újrahasznosítható polypropylénből készül.",4]
["VISOCOLOR iskolai vízanalitikai koffer","A VISOCOLOR iskolai reagens készlet kifejezetten az iskolák igényeit szem előtt tartva lett kialakítva. A reagensek nem tartalmaznak mérgező anyagot, így biztonságosan használhatják a diákok és tanárok egyaránt. A mérés elvégzését követően az oldatok a lefolyóba önthetők, nem károsítva a környezetet. A készlet 6 fontos vízparaméter mérésére tartalmaz kolorimetriás valamint titrimetriás tesztkészleteket, melyekkel legalább 50 meghatározás végezhető el.\n\nAmmónium: 0,2-3 mg/l NH4+\nNitrát: 1-90 mg/l NO3-\nNitrit: 0,02-0,5 mg/l NO2-\nFoszfát: 0,5-15 mg/l PO4 3-\npH: 4,0-9,0\nÖsszes keménység: 1 csepp = 17,8 mg/l CaCO3\n\nElőnyei:\n- maximális biztonság a pontosan címkézett reagenseknek köszönhetően\n- megbízható eredmények zavarosság és színkompenzációval\n- robosztus hordkoffer, szivacshab betéttel\n- nagy érzékenység\n- környezetre nem ártalmas és könnyen ártalmatlanítható reagensek\n\nA készlet opcionálisan kiegészíthető pH-Fix pH tesztcsíkkal és Quantofix fél-kvantitaív tesztcsíkokkal.",1]
["Talaj analizáló készlet (talaj pH mérővel)",null,1]
["Légszennyezést vizsgáló állomás, fali konzollal","Falra szerelhető kivitel. Mért paraméterek:\n- hőmérséklet: -35 -+80 °C\n- relatív páratartalom: 0% - 100% RH\n- szén-monoxid (CO): 0 - 200 ppm (800 ppm feletti érték károsíthatja a szenzort)\nA szenzorok cserélhető lithium elemekkel vannak ellátva, melyek akár 3 hónap folyamatos működést tesznek lehetővé. A mérések végeztével a szenzorok által rögzített adatok USB-n keresztül számítógépre átmásolhatók.",1]
["Ásványvizsgáló készlet","A zipzáras táskában szállított készlet eszközeinek (nagyító, cseppentőpalack, keménységi skála, mágnes, stb.) segítségével kőzetek, ásványok és ősmaradványok azonosítását végezhetik el a tanulók.",10]
["Iskolai 40 db-os kőzetgyűjtemény-készlet","40 db mintából álló gyűjtemény műanyag tárolódobozban.\nKőzetlista:\nKőzetalkotó ásványok: augit; kalcit (mészpát); gipsz (kalcium-szulfát); muszkovit (kálicsillám); kvarc (szilícium-dioxid); hornblende, amfibol; mikroklin; biotit (fekete csillám)\nKözismert fémek ércei: bauxit – alumíniumérc; galena – ólomérc; hematit (vörösvaskő) – vasérc; piroluzit (barnakő) – magnéziumérc; magnetit (mágnesvasérc) – vasérc; malachit – rézérc; pirit - vas-diszulfid\nKözismert nemfémek ércei: fluorit (folypát); dolomit; barit (súlypát, bárium-szulfát); grafit; talkum (zsírkő)\nÜledékes kőzetek: breccsa; mészkő (kagylós mészkő); konglomerátum (kavicskő); fosszilis mészkő; homokkő; olajpala; arkóza\nMagmás / eruptív kőzetek: andezit; obszidián; riolit (liparit); habkő (horzsakő); gránit; gabbró; bazalt\nMetamorf / átalakult kőzetek: szaruszirt; pala; gneisz; márvány; csillámpala; kvarcit",4]
["Talajtípusok, 15 mintából álló gyűjtemény","15 db mintából álló gyűjtemény műanyag tárolódobozban.\nTartalom: kvarc; földpát; csillámpala; amfibol (hornblende); gránit; mállott gránit; mészkő; homokkő; arkóza; agyagpala; homok; szétesett gránit; vályog talaj (felső talajréteg); altalaj; tőzeg.",4]
["Tolómérő, acél, 185 mm-es","Mérőhossz 120 mm/5 inch, 1/10 mm pontosság, mélységmérési lehetőség.",10]
["Színes stopperóra (6db)","Vegyes színekben.",3]
["McD nagy műanyag tálca (47x33 cm)",null,40]
["Egyszerű műanyag csapadékmérő",null,4]
["Magasságmérő és barométer","Magasságmérő és barométer, hordozható\n\nHőmérő\nNedvességmérő\nIdőjárási tendencia jelző\n\nMindazoknak, akik túrán pontosan ismerni akarják a körülményeket. A kézreálló útitárs mutatja az óraidőt, és az éppen aktuális tengerszint feletti magasságot. Az időjárás előrejelzés pedig megbízhatóan figyelmeztet pl. a közeledő esőfrontra, hogy elkerülhesse, és időben száraz helyre menjen.\n\nJellemzők\nAltiméter: -500 ... 9000 m\n Felosztás: 1 m\n Min./max.- adatok tárolása\n Az utolsó 12 óra magasságadatainak grafikus kijelzése\n Altiméter-riasztó\n Stopperóra: 9 óra 59 perc 59 mp-ig.\nBarométer: 300 hPa-ig\n Felosztás 0,1 hPa\n Min./max.- adatok tárolása\n Az utolsó 12 óra magasságadatainak grafikus kijelzése\n Időjáráselőrejelzés szimbólumokkal (napos, felhős, enyhén esős, esős- és időjárási változások jelzése.\nHőmérő: -10 ... +70 °C\n Min./max.- adatok tárolása.\nPáratartalommérő: 20 % ... 95 %\n Min./max.- adatok tárolása.\nÓra: óra, perc, másodperc kijelzése\n Naptár évekkel, napokkal, hónapokkal, dátum és riasztás.\n\nSzállítás tartalma\nMagasságmérő\n Nyakpánt\n 1 db CR2032 gombelem\n Használati útmutató.",1]
["Digitális elektronikus hőmérő"," -50-+150°C tartományban 0,1°C-os feloldással mér, a készülékbe integrált szondával.",10]
["Duplaskálás szobahőmérő, K és °C","Méréstartományok:\n- Kelvin: 233 - 323, beosztás: 1 K;\n- Celsius: -40 - +50 °C, beosztás: 1 °C.",1]
["Szintetikus hajszál-hygrométer, 130 mm átm.",null,1]
["Hajszálas hygrométer és hőmérő",null,1]
["Analóg hő- és páratartalom mérő barométerrel, TFA","A vonzó külsejű, időjárás-álló nemesacélból készült műszer mutatja az aktuális hőmérsékletet, a relatív légnedvességet és az éppen érvényes légnyomást. Az állítható mutató segítségével még a légnyomás tendenciája is követhető.\n\nMűszaki adatok\nHőmérséklet tartomány: -35 - +55°C; pontosság +/-1,5°C (0-35°C-ig), egyébként +/-2°C; légnyomás: 990 - 1040 hPa; pontosság: +/-3 hPa, relatív légnedvesség 35-75%; pontosság: +/-8%. Méret: 220x160x70 mm; barométer átmérő 95 mm; hő- és nedvességmérő átmérő 70 mm. Súly: 630 g. Szín: ezüst.",1]
["Digitális barométer","Méréstartomány: 0 - 1300 mbar\nBeosztás: 1 mbar\nMűködési hőmérséklettartomány: 0 - +50 °C\nMéretek: 106x67x30 mm\nTömeg: 150 g",1]
["Windmaster2 digitális szélsebességmérő","Csészés csillag felépítésű érzékelőjével a széliránytól függetlenül lehet mérni; ez nagy előny a gyakorlatban, mivel mindig pontos eredményt ad. A nagy, áttekinthető kijelzőn együtt láthatók a pillanatnyi-, átlagos- valamint maximális és a Beaufort értékek. Választható mértékegységek: km/h, csomó, m/s vagy mérföld/óra. A ház aljában menet van állványra csavarozáshoz, ami lehetőséget ad fix elhelyezésre is.\n\nMűszaki adatok\nTápfeszültség: CR 2032 gombelem (vele szállítjuk). 3 számjegyes kijelzővel. Méréshatár: 2,5-150km/ó, 0,7-42m/s, 1,3-81 csomó, 1,5-93mph. Felbontás: 0,1 (0-19,9) 1 (20-150). Pontosság &#177; 4% &#177; 1 digit. Méret: 127x55x38 mm. Súly: 95g.",1]
["Digitális zajszintmérő","Mérési tartomány:  40 - 130 dB\nPontosság +- 3,5 dB 1 kHz-nél\n\nA készülék az automatikus méréstartomány váltással és az előre beállított paraméterekkel lehetővé teszi a  hangszintmérést lineáris frekvencia kiértékeléssel (dBC). Ideális a környezeti vagy egyéb zajok egyszerű mérésére.\n\nJellemzők\nMin-/Max mérési eredménykijelzés\n LC kijelző automatikus megvilágítással\nAutomatikus kikapcsolás\nÁllvány menettel.\n\nSzállítás tartalma\nZajszintmérő\nSzélvédő\n1 db 9 V-os elem\nHasználati útmutató.",4]
["FM-200 anyagnedvesség mérő","Fa- és épületnedvességmérő, FM-200\n\nKözvetlen érték kijelzés térfogat %-ban\n Megbízható mérés a beszúró stiftekkel\n Ideális tűzifa méréshez\n\nRobosztus és precíz műszer nedvesség meghatározására fában és építőanyagokban, esztrichben stb. A két méréstartomány építőanyagokhoz és fához nagy pontosságot garantál. A vonalsor skála és a közvetlen érték kijelzés könnyíti a leolvasást.\n\nJellemzők\nCserélhető acél mérőstiftek\n Elemkimerülés jelzés\n Robosztus ház,  ráfröccsöntött gumivédővel\n Védősapka referencia adapterrel.\n\nSzállítás tartalma\nFa- és épületnedvességmérő\n 3 db CR 2032 gombelem\n 10 db tartalék mérőhegy\n Védősapka\n Használati útmutató.",1]
["MS-1300 digitális fénymérő műszer, 0-50000 lx","Digitális fénymérő, MS-1300\n\nPontosság ± 5%\n\nPrecízen megméri a szükséges fénymennyiséget a lakó-, munka- és hobbi területeken, , ill. megvizsgálja a világítótesteket. Kézbeillő készülék, külső fényérzékelővel és könnyű kezelhetőséggel.\n\nSzállítás tartalma\nFénymérő\n 1 db 23 A típusú elem\n Tárolótáska\n Használati útmutató.",4]
["Multifunkciós környezetvédelmi mérőműszer, 4 az 1-ben, beszúróval","Fénymérő, zajszintmérő, hőmérő és légnedvességmérő környezetvédelmi műszer, amely 4 funkciót egyesít magában. A fény-, hőmérséklet- és nedvesség-érzékelők kábellel vannak ellátva, így nehezen hozzáférhető helyeken is egyszerűen lehet mérni.\n\nJellemzők\nMax-Hold funkció\nAutomatikus kikapcsolás\n4 jegyes kijelző.\n\nSzállítás tartalma\nKörnyezetvédelmi műszer\nK típusú merülő érzékelő,  légnedvesség-, fény- és hangszint érzékelő (beépítve)\n1 db 9 V-os elem\nHordtáska\nHasználati útmutató.",1]
["800 MHz - 2,5 GHz frekvenciamérő (elektroszmogmérő)","800 MHz - 2,5 GHz\nLogPer-antenna\n\nA  frekvenciatartomány lefedi a leggyakoribb hétköznapi  sugárforrásokat. A mellékelt logper antenna karakterisztikájával laikusok is könnyen azonosíthatják a sugárforrást. A frekvenciaszelektív rendszerekkel szemben jelentős előny a szélessávú összegezett mérési eredmény kijelzés, ami lehetővé teszi a helyzet egyszerű értékelését.\n\nJellemzők\nFrekvencia analízis: szélessávú mérés (csúcsérték)\nlogaritmikus-periodikus antenna, egyszeresen polarizált. A mérési tartomány átfogja többek között a pulzáló GSM mobiltelefont -  D1, D2 és E-Plus, UMTS, DECT (vezetéknélküli telefon), WLAN (Bluetooth®), reptéri radar (ha a frekvenciatartományban van), mikrohullámú sütők.\n\nSzállítás tartalma\nElektroszmogmérő\n LogPer-antenna\n RG316 antennakábel\n1 db 9 V-os elem\n Használati útmutató.",1]
["16 Hz - 2 kHz elektroszmogmérő","Elektromos és  mágneses mezők\n16 Hz - 2 kHz\n\nEgyszerűen kezelhető kombi műszer, professzionális mérés házi célokra. Ebben az árkategóriában különlegesség, hogy a hálózat (50 Hz) melllett a biológiailag fontos vasúti frekvenciát is azonosítja, amely sokszor a vasúttól  kilométeres távolságban is észlelhető. A hálózati felharmonikusokat, pl. trafóállomásokat is hibátlanul jelzi. Egyedülálló a nagy felbontás, mellyel még a szigorú épületbiológiai határértékeket is ki lehet értékelni.\n\nJellemzők\nFrekvenciaanalízis: szélessávú mérés (RMS)\nE-mező szonda földpotenciálhoz képest, M-mező.\n\nSzállítás tartalma\nElektroszmogmérő\nFöldelőkábel\n1 db 9 V-os elem\nHasználati útmutató\n\"Elektroszmog objektíven\" ismertetőfüzet (német nyelvű).",1]
["A víz körforgása tanulókísérleti modellkészlet (angol)","Csináljunk esőt az osztályteremben! A szellemes modell felhasználásával a tanulók utánozhatják a vízkörforgás egyes részfolyamatait (párolgás, kicsapódás és csapadék). A készlethez 10 db 22x28 cm-es színes nyomat és írásvetítő fólia is tartozik, melyek elősegítik a víz körforgásának megértését és ráirányítják a figyelmet a víz különböző halmazállapotaira.",4]
["Időjárás-modell","Részletes tanári útmutatóval ellátott 41x30x8 cm méretű 3 dimenziós modell, amely az időjárási frontok és más meteorológiai jelenségek megértéséhez segíti hozzá a diákokat. A tanulók részletesen tanulmányozhatják a levegőtömegek szerkezetét, a felhőtípusokat, a csapadékképződést, a hőmérséklet- és nyomásviszonyokat, a hideg- és melegfrontokat.",4]
["\"A Nap, a Hold és a Föld\" készlet","A készlet elemeinek segítségével 25 kísérlet, illetve bemutatás végezhető el. Az alkatrészek segítségével elkészíthető pl. egy tellurium, szemléltethető a Nap látszólagos mozgása, a nappalok és az éjszakák, a tengelyferdeség következménye, az évszakok váltakozása, a fogyatkozási jelenségek, a Hold fázisai, a mágnessel ellátott glóbusz felhasználható az iránymeghatározás elvének bemutatására, stb.",4]
["Beurer infra lámpa 100W",null,4]
["Megújuló energiaforrások készlet","A készlettel valamennyi megújuló energiaforrást bemutathatjuk vagy rendszerbe építhetjük.",1]
["Ásványok I. 10 db-os gyűjtemény","A kőzetek és ásványok átlagos mérete: 15-20 mm, átmérőjük: 9 mm",4]
["Ásványok II. 10 db-os gyűjtemény","A kőzetek és ásványok átlagos mérete: 15-20 mm, átmérőjük: 9 mm",4]
["Anaconda fejlesztőjáték",null,1]
["Camelot Junior fejlesztőjáték",null,1]
["Castle Logix fejlesztőjáték",null,1]
["Colour Code fejlesztőjáték",null,1]
["Day & Night fejlesztőjáték",null,1]
["Hide & Seek Safari fejlesztőjáték",null,1]
["Lonpos 101 IQ Puzzler fejlesztőjáték",null,1]
["Smart Car fejlesztőjáték",null,1]
["Trucky 3 (Trükkös teher) fejlesztőjáték",null,1]
["Block by Block fejlesztőjáték",null,1]
["Clever Castle fejlesztőjáték",null,1]
["Rushhour Junior fejlesztőjáték",null,1]
["Hoppers Junior fejlesztőjáték",null,1]
["Snack Attack! fejlesztőjáték",null,1]
["River Crossing fejlesztőjáték (új kiadás)",null,1]
["Zingo fejlesztőjáték",null,1]
["3 in 1 Színek fejlesztőjáték",null,1]
["Colori fejlesztőjáték",null,1]
["Pigolino fejlesztőjáték",null,1]
["Teknő-Csenő fejlesztőjáték",null,1]
["Tick.. Tack.. Bumm Junior fejlesztőjáték",null,1]
["Colorama fejlesztőjáték",null,1]
["Figurix fejlesztőjáték",null,1]
["Bambino LÜK keret","3-5 éves korosztály részére ajánlott.",2]
["Bambino LÜK - Számolni tanulok 1.",null,1]
["Bambino LÜK - Hasonlítsd össze!",null,1]
["Bambino LÜK - Jól figyelj 1.",null,1]
["Bambino LÜK - Állatok a ház körül",null,1]
["Bambino LÜK - Állatok az állatkertben",null,1]
["Bambino LÜK - Képek és formák 1.",null,1]
["Bambino LÜK - Keresd a párját 1.",null,1]
["Bambino LÜK - Színek és formák",null,1]
["Mini LÜK keret","5-7 éves korosztály részére ajánlott.",2]
["Mini LÜK - Iskolába készülök",null,1]
["Mini LÜK - Figyelemfejlesztő gyakorlatok",null,1]
["Mini LÜK - Szemrevaló fejtörők",null,1]
["Mini LÜK - Már hatig számolok!",null,1]
["Mini LÜK - Már tízig számolok!",null,1]
["Mini LÜK - Olvassuk és meg is értjük!",null,1]
["Mini LÜK - Gondolatmenet",null,1]
["Mini LÜK - Mire iskolás leszek! Iskola előkészítő tréning 1.",null,1]
["Hauser DKS-1055 digitális konyhai mérleg","Magas precizitású érzékelő\nMéréshatár: 5kg\nAutomatikus és kézi kikapcsolás\nSkálabeosztás: 1g\nNullázás és tárazás\nDoboz méret (szél./mag./mély.): 227 x 79 x 172 mm\nSúly: 0,772 kg",10]
["Villamos elosztó kapcsolóval, földelt, 3 aljzat, 1,5 m kábel, 250 V / 16 A",null,12]
["Villamos elosztó kapcsolóval, földelt, 3 aljzat, 3 m kábel, 250 V / 16 A",null,2]
["Villamos elosztó kapcsolóval, földelt, 3 aljzat, 5 m kábel, 250 V / 16 A",null,2]
["Forrasztópisztoly 230 V ~ 50 Hz, 100 W",null,6]
["Forrasztócsúcs, 3 db, bliszterben, 9920 és 9921-es forrasztópisztolyhoz","14 csm = 42 db",4]
["Forrasztó ón gyantás, műszerész forrasztáshoz","250 g, átmérő: 1 mm",6]
["Tapétavágó kés, 18 mm, fémházas, gumírozott",null,12]
["Kombinált fogó, duál (narancs/kék), TPR nyéllel","200 mm-es, TÜV/GS",1]
["Oldalcsípő fogó mini, dupla műanyag nyéllel","130 mm (rugós)",10]
["Oldalcsípő fogó, CV., 6150, két komponensű gumi nyéllel","160 mm",1]
["Rádiós fogó (kúpos fogó)","160 mm, TÜV/GS, duál (narancs/kék), TPR nyéllel",10]
["Lapos fogó","160 mm, TÜV/GS, duál (narancs/kék), TPR nyéllel",1]
["Harapófogó műanyag borítású nyéllel","180 mm-es",1]
["Kalapács, DIN TÜV/GS, fa nyéllel","200 g",1]
["Kalapács, DIN TÜV/GS, fa nyéllel","500 g",10]
["Csavarhúzó készlet, 6 db-os, JE-TECH CV., mágneses","PH 0 x 75, 1 x 100, 2 x 150 mm, lapos 4 x 75, 5 x 100, 6 x 150 mm",1]
["Csavarhúzó, szigetelt, VDE 1000 V, CrVMo, mágneses, akasztóval, lapos","2,5 × 75 mm",1]
["Csavarhúzó, szigetelt, VDE 1000 V, CrVMo, mágneses, akasztóval,  PH;","PH 1 × 80 mm",1]
["Csavarhúzó - dugókulcs klt.","Cr.-V. 6150, 19 db-os",1]
["Órás csavarhúzó klt., 6 db-os, műanyag tartóban","torx, tömör, két komponensű, ergonómikus",1]
["Mini satu, forgatható (öntvény)","60 mm-es pofa, asztalra szorítható kivitel",1]
["Fémreszelő 200 mm, lapos, vágat 2, finom, gumírozott műanyag nyél",null,1]
["Fémreszelő 250 mm, lapos, T12 acél, vágat 2, finom, műanyag nyél",null,1]
["Ráspoly klt., 200 mm, 3 db-os, műanyag nyéllel","lapos, félgömbölyű, gömbölyű",1]
["Ráspoly 250 mm, lapos, T10 acél, vágat 2, finom, műanyag nyél",null,1]
["110 mm-es hegyes csipesz",null,1]
["Rm csipesz, hegyes végű, 145 mm",null,1]
["Menetmetsző és menetfúró klt.","40 db, M3-M12, műa. dob.",1]
["Villáskulcs klt., WS., műanyag tartóban","8 db, 6-22 mm",1]
["Imbuszkulcs klt., gömbfej, bliszteren","7 db, 2,5-10 mm",1]
["Rókafarkú fűrész","400 mm",1]
["Fémfűrész, 300 mm","alu nyéllel, gumírozott fogantyúval, 12 mm-es fűrészlap",1]
["Asztalos szorító, cseh famarkolattal","150 × 50 mm",2]
["Asztalos szorító, cseh famarkolattal","250 × 50 mm",2]
["Blankoló fogó","160 mm, TÜV/GS, duál (narancs/kék), TPR nyéllel",1]
["Fáziskereső ceruza, TÜV/GS, VDE","190 mm",1]
["Fémfúró klt., műanyag dobozban","19 db, HSS 1-10 mm, polírozott",1]
["Fafúró klt., műanyag dobozban","8 db, 3-10 mm, polírozott",1]
["Hatlapfejű csavar, TM, 8.8, horganyzott M 8x16 mm (EFEC080016)",null,100]
["Hatlapfejű csavaranya, horganyzott M 8 (FL00080000)",null,100]
["Lapos alátét, horganyzott M 8 (GA00080000)",null,100]
["Csavarhúzó, szigetelt, VDE 1000 V, CrVMo, mágneses, akasztóval, lapos","4,0 × 100 mm",1]