{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Munka1","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-001-24.1.1-0130019","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig HYDRO-THERM beltéri könnyű kivitelű műanyag kábelcsatorna, sima, fehér 15x15 mm, Kód: MCSN 15*15F",110,"m      ",null,null,{"$f":"ROUND(D2*F2, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(D2*G2, 0)","v":0}]
[]
[2,"71-002-1.1-0210002","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 450/750V ",230,"m      ",null,null,{"$f":"ROUND(D4*F4, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(D4*G4, 0)","v":0}]
[null,null,"1x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu)"]
[]
[3,"71-009-1.1.1-0410031","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (2db  kismegszakítók, 1 db védőkapcsoló, beépítésével)  LEGRAND Nedbox f.k. 1s 8m falon kívüli kielosztó, főkapcsoló ajtóval",2,"db     ",null,null,{"$f":"ROUND(D7*F7, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(D7*G7, 0)","v":0}]
[]
[4,"71-010-2.1.2.2.3-0628013","Felületre szerelt lámpatest áthelyezése előre elkészített tartószerkezetre.",8,"db     ",null,null,{"$f":"ROUND(D9*F9, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(D9*G9, 0)","v":0}]
[]
[5,"71-010-2.1.2.2.3-0628014","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), burás COMPASS MP-136-35-20 Mennyezeti lámpatest, hajlított acéllemez ház, fehérre",13,"db     ",null,null,{"$f":"ROUND(D11*F11, 0)","v":0},{"$f":"ROUND(D11*G11, 0)","v":0}]
[null,null,"szinterezve. Opál, műanyag előlap. IP40, opcionálisan IP54"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},{"$f":"ROUND(SUM(H2:H13),0)","v":0},{"$f":"ROUND(SUM(I2:I13),0)","v":0}]

{"sheet":"Munka3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}