{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Épületgépészeti csővezeték szer","Lakatosszerkezet elhelyezése","Elektromos energia ellátás"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,2,22,3],[23,2,23,3],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[15,0,15,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Név : Szegedi Tudományegyetem          ",null,"                                       "]
["Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság     ",null,"                                       "]
["Cím :6722. Szeged, Szentháromság u. 34."]
["Műszaki Főosztály                      "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null," Teljesítés:   "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette :"]
["Szegedi Tudományegyetem"]
["Szeged, Petőfi S. Sgt. 30-34 szám alatti épületének Egyetem u. felőli "]
["garázskapuinak cseréje"]
[]
["Készült. TERC Kft. \"SILVER\" költségvetés készítő programjával.                "]
[]
[]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1.   Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Tartalékkeret vetítési alap",null,0]
["2.2 Tartalék keret ",0.05,0]
["3.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["3.2 Áfa",0.25,0]
["4.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Lakatosszerkezet elhelyezése",0,0]
["Elektromos energia ellátás",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":2,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"17-000-31","Csővezetékek bontása vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[2,"47-021-31.5.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",50,"m      ",null,null,0,0]
[]
[3,"54-016-6.1","Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ř-ig",50,"m      ",null,null,0,0]
[]
[4,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig",50,"m      ",null,null,0,0]
[]
[5,"81-004-1.4.1.1.1.4-0110013","Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 25 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 1\" simavégű",18,"m      ",null,null,0,0]
[]
[6,"81-004-1.4.1.1.1.5-0110016","Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 32 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 5/4\" simavégű",14,"m      ",null,null,0,0]
[]
[7,"81-004-1.4.1.1.1.7-0110022","Fűtési vezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, tartószerkezettel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, irányváltozás csőhajlítással, DN 50 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 2\" simavégű",18,"m      ",null,null,0,0]
[]
[8,"81-012-1.1.3-0210205","Elágazás készítése, meglévő horganyzott vagy fekete acélcső vezetéken, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 20-25 Fekete acélcsövön T-idom közbeiktatásával MSZ 6006-B-1 (U.130 sz.) 1\"",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[9,"82-001-6.2.8-0123055","Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep NELKE-WATTS automata légtelenítő-szelep 1/2\" DN15 115ď-ig visszacsapó szeleppel,  Minivent MV 10 R,",3,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"02.50.114"]
[]
[10,"82-001-7.4.1-0116263","Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ elzáró- és szabályozó ferdeszelep vízellátásra,  STRÖMAX-RW típus, PN16, bb.",2,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"1\", Csz: 2.4117.63"]
[]
[11,"82-001-7.7.1-0116282","Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 50, DN 65 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ elzáró- és szabályozó ferdeszelep vízellátásra,  STRÖMAX-RW típus,",1,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"PN16, bb. 2\", Csz: 2.4117.66"]
[]
[12,"88-011-2.1-0470316","Egyedi csővek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2\" - 2\" átmérő között HILTI 1\" gumibetétes MP-LHI csőbilincs + 10 cm GST M8 menetes szár + HKD-S M8 feszítőhüvely",18,"db     ",null,null,0,0]
[]
[13,"88-011-2.1-0470320","Egyedi csővek oldalfali rögzítése vasbetonfal esetén, egyedi csővezeték közvetlen rögzítése vasbeton oldalfalra, 1/2\" - 2\" átmérő között HILTI 2\" gumibetétes MP-LHI csőbilincs + 10 cm GST M8 menetes szár + HKD-S M8 feszítőhüvely",10,"db     ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Lakatosszerkezet elhelyezése","index":3,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"K 45-003-13.1.2.1-0134238","Szekcionált garázskapu szerelése tüzihorganyzott, acél lamellákból,  duplafalú, hőszigetelt kivitelben, 2300x2000 mm szabad áthajtómérettel. Hörmann LPU 40 szekcionált garázskapu, 42 mm vastag kapulappal, rendelési méret: 2375x2000 mm, S-bordás, Barna, RAL 8028 színben. Szükséges kőműves és szakipari javítási munkákkal.",7,"db     ",null,null,0,0]
[2,null,"Meglévő garázskapuk bontása, helyszínen történő letárolása",7,"db     ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás","index":4,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.5.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábeltálcából  10 mm2-ig",120,"m      ",null,null,0,0]
[]
[2,"71-000-1.9.1","Tartószerkezet szakszerű bontása  300x300x80 mm méretig",40,"m      ",null,null,0,0]
[]
[3,"71-002-21.2-0217097","A leszerelt kábelszerű vezetékek elhelyezése, esetleges toldással előre elkészített tartószerkezetre, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével, keresztmetszet: 4 mm˛ H05VV-F",120,"m      ",null,null,0,0]
[null,null,"300/500V műanyag tömlő vezeték 3x   4 mm˛, hajlékony rézvezetővel (MT)"]
[]
[4,"71-004-2","A leszerelt tartószerkezet felszerelése, átalakítása a garázskapu  kialakításának megfelelően.",28,"m      ",null,null,0,0]
[]
[5,"71-013-9","Érintésvédelmi és szigetelési ellenállás mérés és jegyzőkönyv készítése",20,"mp*    ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]