{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Összesítő","Falazás és egyéb kőművesmunkák","Villanyszerelés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Összesítő","index":0,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Falazás és egyéb kőművesmunkák",0,0]
["Villanyszerelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunkák","index":1,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-00-037-0000000","Födémáttörés 30x30 cm méretig, betonfödém 40 cm falvastagságig helyreállítással.",4,"db     ",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Villanyszerelés","index":2,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-00-014-0000000","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről régí betáp bontása",1,"tétel  ",0,0,0,0]
[2,"71-01-099-0535224","Vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna, falicsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, műanyagból, szélesség:  40 mm-ig IBOCO TA-EN  40x40 WO sík alapú csatorna kábelvezetésre, fedéllel, 00324",20,"m      ",0,0,0,0]
[3,"71-02-029-0221570","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre 16 mm2 5x16 mm2, rézvezetővel,",74,"m      ",0,0,0,0]
[4,"71-09-004-0623003","Főelosztóban  új  áramköri leágazás kiépítése",1,"tétel  ",0,0,0,0]
[5,"71-12-001-0210021","Irodai klímák áramköreinek beazonosítása, kíma áramkörre  történő átkötése.",1,"tétel  ",0,0,0,0]
[6,"71-13-046-0000000","Műszaki átadási dokumentáció  Kivitelezői nyilatkozat Érintésvédelmi, kábelszigetelés mérés és jegyzőkönyv készítése.",1,"tétel  ",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]