{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Hőtan labor, 2011. május"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Hőtan labor, 2011. május","index":0,"n_rows":23,"n_cols":4,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,11,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Megnevezés","Típus","Ár","db"]
["Hűtő","Abszorpciós hűtő: kis teljesítményű hűtőberendezés (0,1-2 kW) mérési gyakorlatokra",null,1]
["Kiegészítő berendezések, elemek:"]
["Ultrahangos távolságmérő","5 digites\nMérési hatótávolság: 55 cm - 12 m\nPontosság: 0,01 m\n",null,1]
["Nyomáskülönbség-mérő","Érzékelő típusa Integrált nyomásszenzor \nMérési tartomány 0 … +100 hPa \nPontosság 0.5% vég ért. \nFelbontás 0.1 hPa \n",null,3]
["Levegő páratartalom és hőmérséklet mérő","Memória 16000 \nTárolási hőmérséklet -40 … +85 °C \nÜzemi hőmérséklet -20 … +70 °C \nElem típusa lítiumelem \nTömeg 85 g \nMéretek 82 x 52 x 30 mm \nHáz anyaga ABS \nÉrzékelő típusa NTC \nMérési tartomány -20 … +70 °C \nFelbontás 0.1 °C \nÉrzékelő típusa Kapacitív páraszenzor \nMérési tartomány 0 … +100 %rH \nFelbontás 0.1 %rH \n",null,2]
["Endoszkóp","Fókuszálás: 30 mm  \nFényforrás: fehér LED  \nSzondahossz: 92  \nSzonda ∅: 10  \nTovábbi műszaki adatok: Monitor: 320 x 234 pixel · Védettség: szonda IP67  \nHajlítási sugár (max.): 45  \nLátómező: 54  \nOptikai felbontás: 320 x 240  \nTápellátás: 4 db ceruzaelem (nem szállítjuk vele)  \nKörnyezeti hőmérséklet: -0 - +45  °C\n",null,1]
["Áram- és feszültség adatgyűjtő","Memória 16000 \nTárolási hőmérséklet -40 … +70 °C \nÜzemi hőmérséklet -10 … +50 °C \nElem típusa lítiumelem \nElem élettartama > 2.5 év* \nTömeg 80 g \nMéretek 82 x 52 x 30 mm \nÉrzékelő típusa Aktuális feszültség \nMérési tartomány 0 … +1 V\n0 … +10 V\n0 … +20 mA\n+4 … +20 mA \nPontosság ±0.002 V (0 … +1 V)\n±0.02 V (+1 … +10 V)\n±0.05 mA (0 … +20 mA)\n±0.05 mA (+4 … +20 mA) \nFelbontás 0.001 V (0 … +1 V)\n0.01 V (+1 … +10 V)\n0.01 mA (0 … +20 mA)\n0.01 mA (+4 … +20 mA) \nszoftverrel és adapterrel a kiolvasáshoz.",null,3]
["Termoelemek","J, K, R, S, T, N, B, E típusú tokozott termoelem, min. 5 méteres vezetékkel",null,20]
["Ellenálláshőmérők","Pt100, minimum 5 méteres vezetékkel,\n-50 - 400°C",null,10]
["NI WSN adatgyűjtővel együttműködő rádiós állomások","meglévő National Isntruments rádiófrekcenciás mérő-adatgyűjtő berendezés bővítésére: NI WSN 3212 thermocouple node-nak megfelelő, azzal egyenértékű berendezés termoelemek jelének rádiófrekvenciás továbbítására",null,1]
[null,"NI WSN 3202 digital input/output node-nak megfelelő, azzal egyenértékű berendezés digitális jelek rádiófrekvenciás továbbítására",null,1]
["Stirling motor","bemutató célra, kis teljesítményű motor",null,1]
["Levegő palack","10 literes, 200 bar-os palack, nyomáscsökkentővel",null,4]
["Szigetelt szekrény","500x500x500 mm méretű hőszigetelt szekrény",null,1]
["Mérleg","Mérleg általános műszaki adatai \nMéréstartomány 400 g \nFelbontás \"d\" 0,1 g \nIsmételhetőség 0,1 g \nLinearitás ± 0,2 g \nHőmérséklet függés °C  66 * 10^-6 \n  \nDarab sszámlálás \nMin. darabsúly számláláshoz 200 mg \nReferencia értékek db. számláláshoz 5, 10, 25, 50 \n\nMérőlap mérete 130x130 mm \n",null,1]
["Fűtőlap","Fűtési teljesítmény:    [W]   1000 \n  Hőmérséklet tartomány:    [°C]    50 - 500  \n  Fűtés vezérlés:      folyamatos  \n  Fűtés vezérlés pontossága:    [+-K]   1 \n  Kontakt hőmérő csatlakozója:      PT1000  \n  Vezérlés pontossága kontakt hőmérővel:    [+-K]   0,5 \n  Hőmérséklet állandóság középen:    [+-K]   0,5 \n  Heating rate (1 l H2O in H15)    [K/min]   5 \n  Fűtőlap anyaga:      ceramic  \n  Fűtőlap mérete:    [mm]    180 x 180  \n  Fixed safety circuit    [°C]   550 \n  Készülék mérete:    [mm]   kb.  215 x 105 x 330  \n  Készülék súlya:    [kg]   5 \n  Környezeti hőmérséklet:    [°C]  kb.  5 - 40  \n  Környezeti páratartalom:    [%]   80 \n  Védettségi osztály (DIN EN 60529):      IP 21  \n  Üzemi feszültség:    [V]    230 / 120 / 100  \n  Frekvencia:    [Hz]    50/60  \n  Teljesítmény felvétel:    [W]   1005 \n",null,2]
["Peltier-elemek","50x50 mm, 80 W, 40x40x3,4 mm, 72 W, kontrollerrel együtt",null,5]
["Szoftverek:"]
[]
[]
["CAE-labor:"]
["Autodesk Inventor","Az Autodesk Master Suite 2012 csomag részeként. 1 alaplicensz, 24 további licensz, 1 éves szoftverkövetéssel",null,1]