{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Záradék","Összesítő","Helyszíni beton és vasbeton mun","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Kőburkolat készítése","Elektromos energia ellátás, vil","Épületautomatika, -felügyelet ("],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,6,25,7],[26,6,26,7],[27,6,27,7],[37,6,37,7],[39,0,39,8],[21,5,21,6],[21,7,21,8],[22,5,22,6],[22,7,22,8],[23,6,23,7],[24,6,24,7],[12,0,12,8],[19,0,19,8],[20,5,20,6],[20,7,20,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZTE GMF"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Név:"]
[]
["Cím:",{"$nulls":4},"Készítette:"]
[]
[]
[]
["A munka leírása:"]
[]
[]
[]
[]
["Készült:"]
[]
["Költségvetés Főösszesítő (HUF)"]
["Megnevezés:",{"$nulls":4},"Anyagköltség",null,"Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",{"$nulls":4},0,null,0]
["1.2 Építés közvetlen költségei",{"$nulls":4},0,null,0]
["2.1 Tartalék keret vetítési alap",{"$nulls":5},0]
["2.2 Tartalék keret",null,null,null,0.05,null,0]
["3.1 ÁFA vetítési alap",{"$nulls":5},0]
["3.2 Áfa",null,null,null,0.27,null,0]
["4.  A munka ára",{"$nulls":5},0]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":6},"Aláírás"]
[]
["Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2011.1 - SILVER programcsomagjával"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Helyszíni beton és vasbeton munkák",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése",0,0]
["Kőburkolat készítése",0,0]
["Elektromos energia ellátás, világítás",0,0]
["Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-051-2","Kapu kereket vezető sín befogása betonba, tükörkiemeléssel, kavicságyazattal,  saját levében simítva cementszórással, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból",1,"egység",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-031-1.7","Műkőburkolatok; Kapu melletti oszlopok, pillérek felújítása, javítása,  egységes felület kialakítása, helyszíni műkő felületi megdolgozása.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Kőburkolat készítése","index":4,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-003-1.3-0120838","Kerítéskapu elhelyezése sínenfutó kivitelben tolókapu, szabadnyílás:3,0 m, magasság:1,90m Meglévő kovácsoltvas kerítéselem felhasználásával a szükséges zártszelvények,L-vasak behegesztésével",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"45-003-2.1-0137892","Kiegészítők elhelyezése sínenfutó kerítéskapuhoz csoport görgőkkel, vezető görgőkkel, vezető U-profillal, talplemezzel,  kapufogadó egységgel komplett.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"45-003-15.1-0134300","Kapumeghajtások szerelése ipari mozgató motorral, szükséges fogasléccel belépés érzékelővel, villogóval, végálláskapcsolóval, 5 darab távirányítóval 1 db beltéri nyomógomb elhelyezése motor vezérlésére.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"21-003-5.1.1.3","Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, IV. talajosztály",2.5,"m3",0,0,0,0]
[]
[5,"71-001-5.1.1.2-0541102","Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás, belül sima fallal, hajlítható kivitel, 6 m-es szálban",20,"m",0,0,0,0]
[]
[6,"47-021-12.3.1-0131032","Korróziógátló alapozás rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték,",13.2,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-021-21.3.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték,",13.2,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"47-021-31.3.1-0130435","Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát selyemfényű zománcfesték, zöld 601,",13.2,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos energia ellátás, vil","index":5,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-002-21.1-0217092","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H05VV-F 300/500V",12,"m",0,0,0,0]
[null,null,"műanyag tömlő vezeték 3x 1,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)"]
[]
[2,"71-002-21.1-0217093","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 H05VV-F 300/500V",60,"m",0,0,0,0]
[null,null,"műanyag tömlő vezeték 3x 2,5 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT)"]
[]
[3,"71-013-9","Komplett átadási dokumentáció készítés (első felülvizsgálati mérés és jegyzőkönyv készítése,minőség tanísítások, stb...)",10,"mp*",0,0,0,0]
[]
[4,"71-008-12-0123153","Kombinált védőkapcsolók elhelyezése (kismegszakító + áram-védőkapcsoló) váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú LEGRAND LEXIC kombinált védőkapcsoló 1P+N, 30mA, B, 16A, R: 008506",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületautomatika, -felügyelet (","index":6,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"72-001-11.1.1.1.1-0213201","Kaputelefonegység 1 kültéri készülék elhelyezéssel, bekötéssel a meglévő rendszerhez igazodva audiós rendszer,",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]